붙임 1.  구성 및 주요 제원

본체	앞		• 크기 : 480(H) × 555(W) × 120(D) • 무게 : 약 10kg • 디스플레이 - 24’ Full HD / LCD 압력식 터치모니터 - 화면비율 : 16:9 Wide - 해상도 : 1280 × 720 • 인터페이스 : RGB, HDMI, DVI, 오디오지원(스피커) • Intel(R) core(TM) i5 • HDD : C:120GB(SSD), D:1TB • 그래픽 : 메모리 1GB • 블루투스, 와이파이 연결기능 지원 / window 10이상
	뒤
부속품	혈압계		• 크기 : 99 × 70 × 24 (mm) • 인터페이스 : USB, RS232C • 전원 : USB(5V) • 측정항목 : 최고혈압, 최저혈압, 맥박
	산소포화도 측정기		• 크기 : 58 × 37 × 31 (mm) • 동작온도 : -20 ~ +60℃ • 동작전압 : 5V • 인터페이스 : analog, I2C 표준 인터페이스
	비접촉 체온계		• 크기 : 103 × 62 × 40 (mm) • 측정범위 : -70 ~ +380℃
	생활용 무전기		• 크기 : 98*57*40 (mm) • 22Ch 자동 채널 스캔 기능 • 최대 통화거리 5km • LED조명 및 액정, 휴대용 허리 벨트 클립 포함 • NI-MH 배터리셀 700mAh
	카메라		• 최대 30 프레임 지원, USB2.0 Plug & Play • 동영상 최대 출력 : 1,920 × 1,080 (200만 화소 Full HD)
기타	매뉴얼북		• 총 20페이지 • 제품소개, 주요제원, 작동방법, 주요 응급처치 Tip 수록 • 프로그램 디자인과 통일감 있게 제작

붙임 2.  구급활동일지