□ 점검대상 및 점검조 현황

○ 도로시설물(33개소)

연번	구 분	시설물명 (설치위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	점검구분
			폭(높이)	연장
1	일반교량 (14)	덕수교	11.7	25	A	특정관리 대상시설	1조
2		쌍문동414앞교	8.0	25.8	재설치중	특정관리 대상시설
3		계성교	6.0	29.0	B	특정관리 대상시설
4		쌍한교	8.0	57.0	C (2016.)	특정관리 대상시설
5		수유교	8.0	57.6	C (2016.)	특정관리 대상시설
6		번창교	15.0	54.0	B	특정관리 대상시설
7		제2우이교	4.0	42.0	B (2016.)	특정관리 대상시설
8		신창교	14.0	49.0	B	특정관리 대상시설
9		신우연립앞교	3.1	43.0	B	특정관리 대상시설
10		가오천1교	5.5	7.2	B
11		새마을교 (구 가오천2교)	4.2	7.4	A
12		문수교	5.75	6.5	A
13		대동천1교	6.0	11.3	A
14		대동천2교	6.0	27.5	A
15	복개구조물 (5)	우이천	3@ 4.5×4.0	135.0	C (2015.)	시특법 2종	2조
16		대동천	2@ 2.5×2.5	450.0	B (2016.)
17		가오천	2@ 3.0×2.5	1,855.0	B (2015.)	시특법 2종	3조
18		화계천	2@ 3.5×2.0	1,248.0	B (2015.)	시특법 2종
19		월곡천	2@ 4.0×2.6	900.0	B (2016.)	시특법 2종
20	터 널 (1)	오패산	10.2	815	B (2016.)	시특법 2종

연번	구 분	시설물명 (설치위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	비고
			폭(높이)	연장
21	옹 벽 (11)	아카데미앞	1.2~3.1	85.0	B (2013.)		4조
22		한신대앞	1.0~4.0	84.0	A (2013.)
23		궁안길 (해모르아파트앞)	2.1~5.4	65.0	B
24		우이초교앞	0.3~3.2	407.0	B		5조
25		삼양로	0.9~1.8	52.0	A
26		창문여고앞	0.8~1.8	52.0	B
27		오패산길 (효성교회)	0.3~3.6	27.0×2	B
28		오패산길 (한영교회)	1.3~7.0	323.0	B
29		미아동 791	1.0~5.5	47.6	B
30		제물포연립앞	1.0~3.5	80.0	A (2013.)
31		월계로	0.3~12.5	531.0	C (2015.)	시특법 2종
32	석 축 (1)	삼양로	1.7~5.6	66.7	A (2013.)
33	보도육교 (1)	월계육교	3.5	22.0	C (2016.)	특정관리대상시설

※ 특정관리대상시설(10개소) : 연번 1~9(교량), 33(보도육교)

※ 시특법대상시설(6개소) : 연번 15,17,18,19(복개구조물), 20(터널), 31(옹벽)

○ 도로사면(21개소)

연번	구 분	시설물명 (설치 위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	비고
			폭(높이)	연장
1	도로사면 (옹벽)	수유동 392-55	3.2	105.0	C		5조	24번과 중복 (경전철 공사구간)
2		수유동 392-60	3.2	129.0	C
3		수유동 395-20	2.4	82.0	C
4		수유동 398-15	2.4	96.0	C
5		미아동 791-254	0.9~1.8	52.0	B			25번과 중복
6		미아동 8-6	1.8	88.0	B			26번과 중복
7		미아동 3-153	3.6	191.0	B			27번과 중복
8		미아동 258-238	1.3~7.0	323.0	B			28번과 중복
9		미아동 791-1225	1.0~5.5	107.0	B			29번과 중복
10		미아동 791-2691	3.0	85.0	B			30번과 중복
11		미아동 8-110	0.3~12.5	824.0	C			31번과 중복
12		미아동 8-416	2.0	36.0	C
13		미아동 586-28	3	36.0	B			32번과 중복
14		미아동 103-137	2.5	42.0	B		4조
15		미아동 103-179	2.5	74.0	B
16		미아동 128-9	4.0	22.0	B
17		미아동 3-712	1.0	130.0	C
18		미아동 3-95	2.5	19.0	B
19		미아동 3-192	1.0~3.6	27.0	C
20		수유동 486-1354	2.0	18.0	B
21		수유동 516-44	3.0	20.0	A

※ 13개 도로사면은 도로시설물 옹벽과 중복