개발장비 설명서

장비명	보수구에 부착된 암컷 부근에 열림/닫힘표시
제품사진 (이미지)
개발자	소속	영등포소방서 (당산119안전센터)		계급	소방장	성명	이종형
	장비개발 관련 수상·특정 이력		없음
내 역	제작일시		2016.5.30		제작비
제 원
사용법 및 조작법	화재현장에서 펌프차량이나/탱크차량에 물을 공급할때나 또는 소화전으로부터 물을 공급 받을때 그리고 현장에서 철수하기 직전 차량에 부착된 보수구와 수관을 해체할 때 사용하기 위한 조작법
개선효과	차량에 부착된 보수구에 표시된 열림/닫힘이 있듯이 화재현장에서 진압 차량에 부착된 보수구와 수관을 결합 및 해체시 2개의 카프링으로 결합 및 해체시 순간적인 혼동으로 닫힘방향으로 2개의 카프링으로 열림방향으로 열어야 하는데 순간적으로 잘못 인지하여 무리하게 작동하다 안쪽나사부근과 수관(수컷)나사에 심한무리가 오고 또 오동작으로 무리하게 힘을 주다 보면 손가락에 부상을 입을수 있다는 생각이 들었읍니다 이처럼 차량 보수구에 부착된 열림/닫힘 표시가 있듯이 사진에서 표시한 보수구 암컷에 열림/닫힘표시를 부착되어 있으면 직원이 현장에서(특히 겨울철) 열림/닫힘 표시를 보고 힘을주어 결합/해체시 한결 수월하게 작업을 할 수가있고 또한 보수구암컷 안쪽나사와 수관(수컷)나사가 마모를 줄일수가 있읍니다

닫(시계방향)

열림(시계반대방향)

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성

개발장비 평가표

개발장비명
소 속	본부 소방서

구분	평가항목	평 점 (점)					점수	비중	득점
		1	2	3	4	5
기본점수	창의성	가	양	미	우	수		4
	경제성	가	양	미	우	수		3
	효과성	가	양	미	우	수		3
	실용성	가	양	미	우	수		5
	차별성	가	양	미	우	수		3
	노력도	가	양	미	우	수		1
가산 점수	설명서 충실성	가	양	미	우	수		1
합 계
평가의견

평가위원                            (인)