건축공사현장 위험물안전관리 안내

평소 소방행정발전에 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사하오며, 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

건축 공사현장에서 사용하는 유성페인트 도료류, 신나, 경유 등은 위험물안전관리법상 위험물에 해당하며 저장·취급시 법령에 규정된 기준에 맞게 저장·취급 하여야 합니다.

이와관련 관계법령과 기준을 안내하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

❖ 건축 공사현장에 사용되는 위험물의 종류

○ 경유, 등유 - 제4류제2석유류 : 난방용

○ 유성페인트(신나, 페인트류-제4류제1,2석유류) : 건축물 방수 발포작업장

○ LPG,아세틸렌, 산소통 등 : 용접작업 및 절단용으로 사용

❖ 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 위험물안전관리법 제5조제1항

○ 지정수량(일정수량) 이상의 위험물은 소방서에 허가를 득한 후 저장 취급

(위험물안전관리법 제35조 제1항 : 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금)

❖ 위험물 및 지정수량(허가수량)

○ 신나 - 제4류제1,2석유류 : 제1석유류(200ℓ), 제2석유류(1,000ℓ)

○ 유기성페인트, 경유· 등유 - 제4류제2석유류 : 1,000ℓ

※ 지정수량 이상 저장 취급하고자 하는 경우 소방서에 허가를 득하여야함

❖ 지정수량미만 위험물의 저장 및 취급의 제한

○ 서울시 위험물안전관리조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준)

○ 서울시 위험물안전관리조례 제4조(소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준)

(서울시 위험물안전관리조례 제8조 : 과태료 30만원)

❖ 서울특별시 위험물안전관리조례(각 시도별 조례 참고)

○ 지정수량 미만의 위험물의 저장 취급 기준을 정함

○ 지정수량 이상 위험물의 임시 저장․취급 승인에 관한 사항 규정

위험물관련 문의 : 강남소방서 위험물안전팀(☏568-1191)