문서번호	교량안전과-22143
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
송준섭		代백운경	12/02 박문희
협조

겨울철대비 시설물 안전점검 결과 보고

(광진교, 잠실철교, 성수대교, 한강대교, 서강대교, 영동6교, 탄천1교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

교량안전과

(교량관리팀)

겨울철 대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

(광진교, 잠실철교, 성수대교, 한강대교, 서강대교, 영동6교, 탄천1교)

교량관리팀 관리시설인 한강대교 등 7개 시설에 대해 겨울철 대비 교량시설물  점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2016년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-2387, ‘16.2.12)

○ 2016년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-13582, ‘16.11.11)

□ 점검대상 시설물 및 공사현장 현황

교 량 명	규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
광 진 교	B=20.0m L=1,056m	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	´05.6.30
잠실철교 (도로교)	B= 8.8m L=1,235m	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	'79.10.30
성수대교	B=35m L=1,160m	성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동	B등급	GERBER TRUSS S.T PL GIR	'97.8.14
					'04.12.28
한강대교 (구∙신교)	B=18.1~20.3m L=840m	용산구 한강로3가 ~ 동작구 본동	B등급	TIED ARCH S.T PL GIR (아치교,게르버교)	’37.10
	B=18.45~20.2m L=840m				‘82.2.24
서강대교	B=29.0m L=1,320m (접속:440)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	B등급	NIELSEN ARCH PSC BOX GIR	‘99.8.14
탄천1교	B=29m L=589m	강남구 대치동~ 송파구 삼전동	B등급	S.T BOX GIR	‘90.12.17
영동6교	B=50m L=320m	강남구 대치동 ~ 강남구 개포동	B등급	PSC BOX GIR S.T BOX GIR	1985

□ 점검개요

○ 점검일 및 점검자(외부전문가 합동점검)

시설물명	점 검 일	점 검 자		비 고
		외분전문가	교량안전과
광진교	2016. 12. 01	한국구조물안전연구원 이채규	교량관리팀장 시설6급 백운경 방재6급 김윤희 시설9급 이정훈 시설9급 송준섭
잠실철교	2016. 12. 01	케이에스엠기술㈜ 이길호
성수대교	2016. 11. 22	한국시설안전공단 지승구
한강대교	2016. 11. 22	한국시설안전공단 김대환
서강대교	2016. 11. 29	한국시설안전공단 부장 박성우
탄천1교	2016. 11. 23	백양엔지니어링 김성오
영동6교	2016. 11. 21	한국재난연구원 이호영

○ 중점점검사항

- 배수구 막힘 및 배수시설 파손 여부 확인

- 교면포장 파손 여부 점검

- 신축 이음부 상태 및 파손 여부 확인

- 기초 지반의 세굴, 활동, 침하 발생 유무

□ 점검결과 및 조치계획

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대 결함은 발견되지 않았으며, 포장균열,  전력구 덮개 손실, 브라켓 콘크리트 균열, 강박스 도장 박리, 차수판 손상 등 사용성 결함이 적출 되었음

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
광진교	P2 상류측	전력구 덮개 유실	16년 일상유지보수 정비 요청
	A1	신축이음 하부 누수	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
잠실철교	하류교 S4	가로등 브라켓 지주 콘크리트 균열	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
	하류교 S25	가로등 지주 기초 볼트 풀림	동부도로사업소 기전과에 통보하여 조치
성수대교	본교 남단	교면포장 노후 파손	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
	남단 램프	강박스 내·외부 도장박리	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
한강대교	게르버 신교	1차로 교면포장 소성변형	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
	게르버 구교 P9	신축조인트 이상소음 발생	16년 일상유지보수 정비 요청
	보도부	보도부 이음새 실링제 열화 손상	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
	게르버 신교	탄성조인트 포장접합부 균열 및 파손	16년 정밀안전진단 결과에 따라 조치 예정
서강대교	상류 P25	2차로 교면포장 망상균열	16년 일상유지보수 정비 요청
탄천1교	A1	보도부 차수판 손상	‘17년 탄천1교 보수공사 정비 예정
	P7	부반력방지장치 보호몰탈 균열	‘17년 탄천1교 보수공사 정비 예정
영동6교	본교	PSC BOX 내부 잔재물 적치	16년 일상유지보수 정비 요청

□ 행정사항

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

○ 외부자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원 × 1인 =200,000원

- 외부전문가 개인 계좌에 입금 처리

붙 임 : 1. 안전점검 결과 보고서 각1부 .

2. 시설물 점검결과 집계표 1부 .

3. 안전점검 순찰결과 관리대장 1부 .  끝.