문서번호	교량안전과-10646
결재일자	2017.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		박영권	06/14 신응수
협조
	주무관		이해오름

우기대비 시설물 안전점검 결과 보고

(마포대교, 양화대교, 가양대교, 양평교)

2017.  6.

교량안전과

(기술점검팀)

우기대비 시설물 안전점검 결과 보고

(마포대교, 양화대교, 가양대교, 양평교)

우기대비 마포대교 외 3개소 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2017 우기대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-5929,’17.5.11)

○ 우기대비 시설물 안전점검 및 정비계획(교량안전과-8719, ’17.5.16)

□ 점검대상 시설물 현황

시설물명	규 모	위 치	등급	교량형식	준공년도
마포대교	B=22.75m, L=1,398m	마포구 마포동 ~ 영등포구 여의도동	B등급	STB	상류 : 2005년 하류 : 2000년
양화대교	B=16~17m L=1,248m	마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동	B등급	AR, SPG, PF	상류 : 2002년 하류 : 2000년
가양대교	B=16.5~29m, L=1,700m	강서구 가양동 ~ 마포구 상암동	B등급	STB, PF	2002년
양평교	B=20m L=570m	영등포구 양평동 ~ 양천구 목동	B등급	STB	1991년

※ 성산대교는 집중점검과 병행 시행

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 5. 30 ~ 5. 31.(2일간)

○ 점 검 자 : 시설물별 외부전문가 및 담당자 합동점검(첨부)

○ 주요 점검사항

- 중점점검 : 교면 포장, 배수시설

- 기 타 : 바닥판, 거더, 받침, 교대, 교각등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검 결과 주요내용

- 구조적 안전성에 영향을 주는 중대한 결함은 발견되지 않았으며

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고
마포대교	WA2	배수관 연결부 백태	주의 관찰
	남단 교대	점검통로 출입구 부식	한강일상유지보수 정비지시
양화대교	S31(상,하류)	포장면 소성변형(정류장)	주의 관찰
	S27 (상류)	연석부 열화	주의 관찰
	S33 (상류)	신축이음 주변 바닥판 백태	한강일상유지보수 정비지시
가양대교	MP20 (하류)	포장면 소파	한강일상유지보수 정비지시
	XP3 (하류)	조류배설물 퇴적	한강일상유지보수 정비지시
양평교	P13	배수관 막힘(관세정)	강남일상유지보수 정비지시
	S27(상류)	연석부 열화	강남일상유지보수 정비지시
	P7,P8	배수관 연결부 누수	강남일상유지보수 정비지시
	P7	코핑부 비닐하우스 자재적치	영등포구청에 조치요청

- 포장면 소파, 배수관 막힘, 연석부 열화 등 사용성 결함이 다수 발견되었음

○ 조치계획

- 점검결과 단순 정비대상으로 일상유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 우기전 보수완료 코자 함

붙임 : 안전점검 결과 보고서 각 1부.  끝.