＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시설물 안전점검장비 활용 알림

1. 우리부서에서는 좀 더 과학적이고 정확한 안전점검을 추진하기 위하여 시설물안전법에서 규정하는 기본 측정장비를 보유하고 있습니다.

2. 우리시 시설물 안전점검 수행시 어느 부서나 활용할 수 있도록 하고자 하니, 각 기관(부서)에서는 안전점검 신뢰성 확보를 위해 아래 장비를 적극 이용하여 주시기 바랍니다.

가. 보유 안전점검 장비

연번	장비명 (모델번호)	장 비 사 진	활용 범위
1	철근 탐사기		-자기 감응식 -콘크리트내 철근 위치, 피복두께, 철근직경, ,배근도, 자연 전위차 방식으로 철근 부식 정도등 확인 -측정범위 : Up to 185mm(7.3“)
2	진동 측정기		-발파작업 소음,진동 크기 측정 -측정범위 : 소음(30 ∼ 130db(A)), 발파 진동(80mm/s) -소음진동이 시설물에 미치는 영향 파악
3	초음파 측정기		-콘크리트 공극,균열,내부 결함 파악 -측정범위 : 0.1 ∼ 999.9㎲ -시설물 건전성 파악
4	열화상 카메라		-건축물의 표면온도 측정 -단열,보온,선로과열 파악 -시설물 안전성 예측 -온도측정 정밀도 : ±2℃ 또는 2%
5	균열 게이지		-콘크리트등 시설물 균열 크기,진행사항 파악 -방수기능 -측정범위 : 좌우 20mm, 상하 100mm

연번	장 비 명	용 도	활용 범위
6	측량기(광파기)		-무타겟 거리측정(300m)기능으로 벽, 고압선, 절벽, 언덕, 터널등 다양한 형태 측량가능 -구조물을 측정 및 계측하여 3차원 좌표를 이용하여 변위량 파악 -측정범위 : 무타겟300m,1소자3km,3소자5km
7	염분 측정기		-굳은 콘크리트 염소이온 측정(산-가용성 및 수용성 염화물 측정 가능) -온도변화에 따라 측정치 자동 보상 -측정범위 : 0.001% ~ 2.0000%CI-
8	도막 측정기		-철 또는 비철 소재 위의 비자성, 비전도성 코팅 두께 측정 -측정범위 : 전자식(Fe) 0~1,500㎛, 와 전류식(N,Fe)0~1,500㎛
9	레이저 거리측정기		-거리,면적을 레이저로 측정 -측정범위 : GZM26 타켓 측정시 100m -겅사측정범위 : 360도
10	균열폭 측정기		-콘크리트나 기타물체 균열 미세 측정 -크기 : 46φ X 44mm
11	반발경도 측정기		-경화 콘크리트 압축강도 측정 -강도측정범위 : 10 ~ 70 N/㎣
12	디지털 버니어 캘리퍼스		-협소한 장소 길이, 두께, 내경, 외경, 높이 측정 -측정범위 : 0.1 ~ 150mm

나. 사용 절차

1) 대여 방법 : 공문 또는 이메일로 아래사항 작성 신청

사용일	신청 장비	사용 장소	사용자	반납일
		시설명,대지위치, 규모,용도 등	직급,성명

2) 장비 수령 : 시설안전과에서 사용자(또는 부서직원) 직접 수령

※ 장비 사용방법 : 사전교육 실시 또는 점검 동행

3) 장비 반납 : 장비사용 후 시설안전과에 직접 반납.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,서울특별시도시기반시설본부장,서울특별시한강사업본부장,서울특별시 동부도로사업소장,서울특별시 서부도로사업소장,서울특별시 남부도로사업소장,서울특별시 북부도로사업소장,서울특별시 성동도로사업소장,서울특별시 강서도로사업소장,역사도심재생과장,주거재생과장,재생협력과장,건축기획과장,조경과장,자연생태과장,산지방재과장,안전지원과장,안전총괄과장,상황대응과장,도로관리과장,도로시설과장,교량안전과장,역사문화재과장,한양도성도감과장
주무관	이경선		안전점검팀장	박철규		시설안전과장	07/21 고승효
협조자
시행	시설안전과-10612	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8216	/전송	02-2133-0766	/		/	대시민공개