문서번호	시설관리과-13735
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	이태원	05/26 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.05.23~05.25)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 05월 23일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구 관내 수탁급수공사	상수도교육으로 수요일(5.28) 결산일지 작성 송부예정임
###	종로구 관내 수탁급수공사	1. #########(확대) - SSP관부설 : 30 * 3.0m - 새들접합 : 100/30 * 1개소 - 보호통설치 : 30 * 1 - 계량기설치 : 주) 30*1, 벽체) 15*15, - 불용관폐쇄 : 100/20새들잠금 및 캡설치 ( 야 간 ) 1. #####################(개량) - DP관부설 : 150*25.m - 제수변설치 : 150*1, 80* - 변실설치 : 원형*1, 중형*1

☐ 2014년 05월 24일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
###	종로구 관내 수탁급수공사	1. #####(확대) - SSP관부설 : 50*1.4m, 20*2.7m - T분기 : 50/20*1개소 - 보호통설치 : 20 * 1 - 계량기설치 : 주) 20*1, 벽체) 15*3, 영업용*1 - 불용관폐쇄 : 50/20T철거후 맞이음 2. ##########(개량) - SSP관부설 : 20*0.5m, 15*0.5m - 밸브설치 : 20*1, 통교체 : 15*1 3.#########(개량) - SSP관부설 : 20*1m, 15*0.5m - 밸브설치 : 20*1, 통교체 : 15*1

☐ 2014년 05월 25일 일요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
###	종로구 관내 수탁급수공사	1. ###########(개량) - SSP관부설 : 20 * 4m - 새들분기 : 100/20*1개소 - 보호통설치 : 20 * 1 2. ######(신설) - SSP관부설 : 20*3m - T분기 : 25/20*· - 밸브설치 : 20*1 - 보호통설치 : 15*2 - 계량기설치 : 15*2 3. ##########(신설) - SSP관부설 : 15*9.7m - 밸브설치 : 15*1 - 보호통 및 계량기설치 : 15*1 ( 야 간 ) 1. #######(개량) - SSP관부설 : 25*1m, 20*0.5m - 새들분기 : 200/25 *1 - 불용관폐쇄 : 20/20 T철거후 맞이음 2. #########(개량) - ssp관부설 : 20*2.m, 15*2.m - 보호통설치 : 15*1

-끝-