문서번호	시설보수과-5232
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	07/01 이규상
협조

“2014년 하반기” 도로시설물 정기점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 시행계획

“2014년도 하반기 정기점검 시행계획을 수립하여 시행함으로써 소관 도로시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ.  정기점검 개요

■ 관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조

(안전점검의 실시 : 정기점검 : 반기에 1회 이상 실시)

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	63	20	11	6	5	17	4
1 종	14	3	4		4	2	1
2 종	22	7	4	2	1	8
법정외	27	10	3	4		7	3

※ 증가되는 시설물은 인수인계 완료 이후 정기점검 시행

- 남부순환로 자동차전용도로(오류IC~공단IC) 해제(6/19)구간 6개 시설물 포함

- 서부트럭터미널앞지하차도 추가 (신월지하차도는 ‘14.5.30. 폐쇄되어 제외)

■ 점검기간

◎ 하반기 정기점검 : 2014. 7. 1. ~ 12. 31

Ⅱ. 세부 점검계획

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 류춘광, 시설7급 전재형(토목운영7급 조정갑)
2 조	시설6급 천석기, 시설7급 전재형
3 조	시설7급 이승행, 토목운영7급 조정갑

※ 주 점검자(점검 책임자) : 시설물 담당자

직 명	성 명	담 당 시 설 물	비고
시설6급 (토 목)	류춘광 (13)	-양화교(1종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B) -오류고가(1종․B), 개봉고가(2종․C), 가리봉철도고가(2종․C) -시흥IC(2종․B), 공단IC(2종․B) -궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․A) -오목교서측지하차도(법외․B) -개화천복개(법외․B)
시설6급 (토 목)	천석기 (13)	-양평교(1종․B), 목동교(2종․B), 여의2교(2종․C), 행주1교(법외․B),행주2교(법외․B) -선유고가(1종․B), 화곡고가(법외․B) -신월IC(법외․B), 오류IC(법외․B) -작동터널(1종․B) -등촌지하차도(2종․B), 국회앞지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(법외․B)
시설7급 (토 목)	이승행 (14)	-신정교(1종․B), 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 서울교(2종․B), 개화교(법외․A), (구로)도림교(법외․B) -개봉철도고가(2종․B), 서해안로연결램프고가(1종․A) -개화IC(법외․B) -신도림지하차도(2종․B), 구로역지하차도(법외․B), 서부트럭터미널앞지하차도(1종․A) -도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	전재형 (14)	-구로1교(법외․B), 광복교(법외․B), 안양교(2종․C) -광명고가(1종․B), 구로고가(2종․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(법외․B) -영등포R. IC(2종․B) -화곡터널(2종․ B) -외발산지하차도(1종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 가마산지하차도(2종․B), 고척2지하차도(법외․B), 개화지하차도(법외․B)
토목운영주사보	조정갑 (9)	-역곡천교(법외, A), 신정교접속교(법외, B) -범박터널(1종, A) -오금지하차도(2종․B), 오목지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(법외․B) 성산지하차도(법외․B), 구로지하차도(2종․B), 염창IC하부복개(법외․B)

■ 총 점검일수 : 119일(63개 시설물 점검일수)

◎ 1조(13개소) - 26일,  2조(27개소) - 52일,  3조(23개소) - 41일

※ 추석대비(8/18~9/5) 및 겨울철대비(11/24~12/19) 점검기간은 맞춤형 점검․순찰 시행

■ 점검계획 수립

◎ 점검 차량 사용과 시설물에 대한 도보․육안점검을 위하여 편성조별  화, 목(금) 요일 점검 및 시설물별 반기 1회 이상 정기점검 확행

◎ 부득이한 사유로 점검일 점검이 어려울시 익일 등으로 일정 변경 시행

◎ 남부순환로 자동차전용도로(오류IC~공단IC) 해제구간 및 신설 시설물 등은 인수·인계 완료 이후 정기점검 시행

※ 정밀안전진단, 정밀점검 실시기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있음

(국토해양부고시 제2009-785호, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 3.3.1 정기점검)

■ 점검방법 및 기록

◎ 현장점검

-「시설물 점검일」은 현장 출장 후 귀청하여 점검결과 보고서 작성

- 현장점검 시 통일된 복장, 카메라 및 통신기기 휴대

◎ 기존 손상 부분 조사

- 시설물 관리자(점검책임자)는 점검구간에 대해 이전에 시행한

안점점검․진단의 지적사항과 보수․보강 등 조치내용을 파악하고,

- 손상의 진행 또는 보수후 새로운 손상 발생여부 확인 등 보고서에

위치, 상태 등을 기록하여 지속적인 추적관리 시행

◎ 신규 손상 부분 조사

- 새로 발견된 손상부분은 점검 보고서에 위치, 상태 등을 기록하고,

손상의 진행여부를 지속적으로 추적관리

◎ 사진관리

- 시설물의 상태(손상, 보수․보강 등)를 사진 촬영하여 보고서에 첨부

Ⅲ. 간부직 현장점검계획

■ 소 장 : 월 1회 합동점검

연번	점검일	시설물명	점검구간	점검방법	비 고
1	7.22	개봉고가	상부	육안점검	류춘광
2	9.16	도림천복개(좌안)	상부	“	이승행
3	10.14	여의2교	하부	“	천석기
4	11.06	안양교	하부	“	전재형

■ 시설보수과장 : 월 2회 합동점검

연번	점검일	시설물명	점검구간	점검방법	비 고
1	7.15	여의2교	상부	육안점검	천석기
2	7.24	범박터널	내부	“	조정갑
3	8.07	화곡터널	내부	“	전재형
4	9.25	서울교	하부	“	이승행
5	10.07	안양교	상부	“	전재형
6	10.23	가리봉철도고가	하부	“	류춘광
7	11.11	오류IC	하부	“	천석기
8	11.20	도림천복개(좌안)	하부	“	이승행
9	12.23	개봉고가	하부	“	류춘광

Ⅳ. 행정사항

■ 점검 결과 보고

◎ 점검결과 당일 또는 익일까지 소장 보고 원칙

◎ 교통통제를 요하거나 긴급 점검․진단 및 보수․보강을 요하는 경우에는 도시안전실장까지 즉시 보고 조치

■ 지적사항 조치

◎ 경미한 사항은 사업소 직영반 및 일상유지보수업체를 활용하여 보수

◎ 상당한 예산이 요구되는 사항은 다음 년도 예산에 반영하여 보수

붙임 : 정기점검 일정표(구간별, 일자별).  끝