문서번호	기후대기과-17568
결재일자	2014.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김봉철	윤창진	10/06 최영수

2014년 5월 대기질 현황

기후환경본부

(기후대기과)

목     차

Ⅰ. 일반현황

□ 기상현황, 장거리 이동의 영향	1

□ 자동차 등록현황	2

Ⅱ. 도시대기 오염도

□ 일반 대기오염도	3

□ 대기중 중금속 농도	10

□ 대기중 VOCs 농도	11

□ 강우내 산성강하물 농도	12

Ⅲ. 도로변 대기오염도	14

Ⅳ. 대기오염 예․경보제 운영현황	17

대기오염도 붙임자료

1. ’14. 5월 측정소별 대기오염도 현황	19

2. ’14. 5월 일별 대기오염도 현황	20

3. ’13, ’14.5월 대기오염도 현황	21

4. ’14. 5월 측정소별 단기환경기준 초과현황	22

5. ’11~’14년 연도별･월별 대기오염도 현황	23

6. ’14년 월별 중금속 측정농도 현황	24

7. ’14년 월별 광화학오염물질 측정농도 현황	25

8. ’14. 5월 대기오염 분포현황	26

2014. 5월 대기질 현황

Ⅰ	일반현황

□ 기상현황

<표 1-1, 기상현황 비교>

구 분	기 온 (℃)	풍 속 (m/s)	강수일수 (0.1mm이상)	강수량합 (mm)	일조시간 (hr)	일사량합 (MJ/㎡)	상대습도 (%)	시 정 (km)	박무․연무 (hr)	황사 (일)
'14.04월	14.0	2.8	5	31.0	213.2	455.00	59.9	10.7	220	0
'14.05월	18.9	3.2	9	63.0	304.0	627.82	59.1	11.4	157	4
'13.05월	18.2	2.9	10	132.0	238.1	513.20	57.8	11.5	189	-
평 년	17.8	2.5	9.0	105.9	213.0	521.84	62.7	-	-	-

※ 평년은 1981～2010년까지의 평균자료임

□ 장거리 이동의 영향

❍ 중국 도시를 경유한 대기이동 일수는 24일로 전년도 동기간 대비 3일 증가하였음.

<표 1-2, 대기이동경로별 일수>

(단위 : 일)

구 분	중 국 영향일수	주요 경유지역
		① 상해, 남경 및 연안	② 북경, 심양, 발해만, 산둥반도, 서해	③ 북만주, (하얼빈)	④ 한반도, 불명	⑤동해, 일본, 사할린
'14.04월	25	1	23	1	-	5
'14.05월	24	2	20	2	2	5
'13.05월	21	3	15	3	3	7

❍ 중국 74개 지역 도시들의 5월 초미세먼지 및 미세먼지 평균농도는 54㎍/㎥, 109㎍/㎥로 전월 대비 초미세먼지 6.9% 감소했으며, 미세먼지는 동일하였음.

- 북경시의 경우, 초미세먼지는 63㎍/㎥로 전년 동월대비 22.2%, 전월대비 29.2% 각각 감소하였으며, 미세먼지는 120㎍/㎥로 전년 동월대비 7.0%, 전월대비 17.8% 각각 감소하였음.

※ 출처 : 中國環境監測總站 인터넷 사이트(www.cnemc.cn)

□ 자동차 등록현황(출처: 국토교통통계누리, 자동차 등록자료 통계)

❍ 차종별 자동차 등록대수는 2,990,011대로 전년도 동월 대비 14,267대 증가하였음.

❍ 연료별 자동차 등록대수는 경유차 959,877대로 전년도 대비 45,249대 증가, CNG 145대 증가, 하이브리드 5,102대 증가, 휘발유는 16,717대 감소, LPG 20,176대 감소, 기타 664대 증가한 것으로 나타났음.

<표 1-3, 차종별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	승 용	승 합	화 물	특 수
'14.04월	2,987,197	2,477,715	155,006	349,080	5,396
'14.05월	2,990,011	2,481,282	154,285	348,975	5,469
'13.05월	2,975,744	2,458,207	160,734	351,918	4,885
전년도 대비	14,267	23,075	△6,449	△2,943	584

<표 1-4, 연료별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	휘발유	경유	LPG	CNG	하이브리드	기타
'14.04월	2,987,197	1,621,209	955,826	372,465	10,503	22,884	4,310
'14.05월	2,990,011	1,621,116	959,877	370,777	10,532	23,335	4,374
'13.05월	2,975,744	1,637,833	914,628	390,953	10,387	18,233	3,710
전년도 대비	14,267	△16,717	45,249	△20,176	145	5,102	664

Ⅱ	도시대기 오염도

1. 일반 대기오염도

□ 월평균 대기오염도 비교

<표 2-1, 도시대기 25개 측정소 항목별 대기오염농도>

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
'14. 04월	58	29	0.040	0.029	0.006	0.5
'14. 05월	63(53)	27	0.032	0.041	0.006	0.5
'13. 05월	55	31	0.035	0.034	0.006	0.5

※ PM-10 ( )안은 황사관측일 제외농도임

가. 미세먼지(PM-10)

❍ 월평균 63㎍/㎥으로 전년 동월 대비 8㎍/㎥ 증가, 전월 대비 5㎍/㎥ 증가하였으며, 측정소별 월평균 PM-10 분포는 56~68㎍/㎥으로 송파구(56㎍/㎥)가 가장 낮았음.

❍ 권역별로는 서북(65㎍/㎥) > 서남(64㎍/㎥) > 동북(63㎍/㎥) > 도심(61㎍/㎥) > 동남(60㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소의 일평균 최고농도는 황사영향으로 186㎍/㎥을 기록하였음(28일, 마포구).

<표 2-2, 권역별 미세먼지(PM-10) 농도>

구 분	시전체	도심	동북	서북	서남	동남
’14. 04월	58	56	59	59	57	57
’14. 05월	63	61	63	65	64	60
’13. 05월	55	56	55	56	56	55

나. 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 월평균 27㎍/㎥으로 전년도 동월대비 4㎍/㎥ 감소, 전월 대비 2㎍/㎥ 감소하였음.

❍ 측정소별 PM-2.5 월평균 분포는 23~31㎍/㎥로서 성북구측정소가 가장 낮았음.

❍ 권역별로는 서남․동남(28㎍/㎥) > 서북(27㎍/㎥) > 동북(26㎍/㎥) > 도심(25㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소별 PM-2.5/PM-10 비율은 38%(광진)~49%(강남), 평균 43%로서 강남구에서 가장 높았음.

<그림 2-1, 자치구별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

다. 이산화질소(NO2)

❍ 월평균 0.032ppm으로 전년도 동월 대비 0.003ppm 감소하였으며, 전월 대비 0.008ppm 감소하였음.

❍ 측정소별 시간 평균 최고치는 0.106ppm(성동구 10일 21시), 일평균 최고치는 0.064ppm(성동구 17일)을 기록하였음.

❍ 권역별로는 도심(0.037ppm) > 동남(0.033ppm) > 동북(0.032ppm) > 서북 ․서남(0.030ppm)  순이었음.

라. 오존(O3)

❍ 월평균 0.041ppm으로 전년 동월 대비 0.007ppm 증가, 전월대비 0.012ppm 증가하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 중랑구측정소에서 0.171ppm(31일 15시), 8시간 평균 최고치는 중랑구정소에서 0.123ppm(28․31일)이었음.

❍ 권역별로 동북(0.043ppm) > 동남(0.042ppm) > 서남(0.040ppm) > 도심․서북(0.037ppm)순이었음.

마. 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 0.006ppm으로 전년 동월 및 전월 대비 모두 동일하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 강서․양천구정소에서 0.022ppm(9일 23시)이고, 24시간 평균 최고치는 0.014ppm(마포 13일) 이었음.

❍ 권역별로  도심․서남(0.007ppm) > 동북․서북․동남(0.006ppm)이었음.

바. 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 0.5ppm으로 전년 동월 및 전월 대비 모두 동일하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 도봉측정소에서 1.6ppm(31일 15시)이고, 8시간 평균 최고치는 1.1ppm(도봉․영등포구 13일)을 기록하였음.

❍ 권역별로 도심․서북․서남․동남(0.5ppm) > 동북(0.4ppm)이었음.

<표 2-3, 항목별 단기 환경기준 초과현황>

항 목	환경기준	초과 횟수			최고 농도
		’14.04월	’14.05월	’13.05월	’14.04월	’14.05월	’13.05월
PM-10	100㎍/㎥/day 이하	41	99	37	167	186	112
PM-2.5	-	-	-	-	90	60	79
NO2	0.100ppm/hr 이하	29	1	18	0.119	0.106	0.112
	0.06ppm/day 이하	55	2	38	0.077	0.064	0.087
O3	0.100ppm/hr 이하	8	235	89	0.114	0.171	0.166
	0.06ppm/8hr 이하	109	323	215	0.092	0.123	0.140
SO2	0.15ppm/hr 이하	0	0	0	0.033	0.022	0.044
	0.05ppm/day 이하	0	0	0	0.013	0.014	0.031
CO	25ppm/hr 이하	0	0	0	3.2	4.4	1.5
	9ppm/8hr 이하	0	0	0	1.3	1.1	1.0

※ 1. PM-2.5는 환경기준 없음(‘15년 시행예정)

2. 초과횟수는 25개 자치구의 기록을 합계한 것, 최고농도는 25개 측정소 중 가장 높은 값

<표 2-4, 항목별 최고농도 측정소 및 일시>

구분 항목	1시간 평균의 최고농도 측정소	일(8시)평균의 최고농도 측정소
PM-10 (㎍/㎥/일)	-	186㎍/㎥/일(마포구 28일)
PM-2.5 (㎍/㎥/일)	-	60㎍/㎥/일(서대문․성동․강남구 28일)
NO2(ppm)	0.106ppm(성동구 10일 21시)	0.064ppm(성동구 17일)
O3(ppm)	0.171ppm(중랑구 31일 15시)	0.123ppm(중랑구 28일․31일 8시간)
SO2(ppm)	0.022ppm(양천․강서구 9일 23시)	0.014ppm(마포구 13일)
CO(ppm)	1.6ppm(도봉구 31일 15시)	1.1ppm(도봉․영등포구 13일 8시간)

□ 입체측정망 대기오염도현황

❍ 남산 대기오염도

- 미세먼지(53㎍/㎥)는 도시대기 대비 10㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 9㎍/㎥ 낮았음.

- 초미세먼지(33㎍/㎥)는 도시대기 대비 6㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 1㎍/㎥ 낮았음.

- 전년도 동월 대비 이산화황(0.007ppm)는 동일하였으며, 그 외 가스상 물질은 감소하였음.

❍ 북한산 대기오염도

- 미세먼지(61㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 13㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(24㎍/㎥)는 도시대기 대비 3㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 3㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년도 동월 대비 가스상 물질은 오존은 상승하였으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 감소하였음.

❍ 관악산 대기오염도

- 미세먼지(58㎍/㎥)는 도시대기 대비 5㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 12㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(28㎍/㎥)는 도시대기 대비 1㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 3㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년 동월 대비 가스상 물질은 같거나 감소하였음.

<표 2-5, 입체측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
남 산	'14.04월	47	34	0.037	0.033	0.006	0.4
	'14.05월	53	33	0.028	0.042	0.007	0.4
	'13.05월	62	34	0.034	0.046	0.007	0.6

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
북한산	'14.04월	45	27	0.024	0.033	0.004	0.5
	'14.05월	61	24	0.021	0.039	0.005	0.5
	'13.05월	48	27	0.021	0.036	0.005	0.4
관악산	'14.04월	51	32	0.022	0.058	0.007	-
	'14.05월	58	28	0.015	0.066	0.007	-
	'13.05월	46	31	0.017	0.063	0.006	-
도시대기	'14.05월	63	27	0.032	0.041	0.006	0.5

□ 경계측정망 대기오염도현황

❍ 궁동 대기오염도

- 미세먼지(78㎍/㎥)는 도시대기 대비 15㎍/㎥  높고, 전년 동월 대비 22㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(24㎍/㎥)는 도시대기 대비 3㎍/㎥  낮고, 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년 동월대비 오존은 증가하였으며, 그 외 가스상 물질은 감소하였음.

❍ 세곡 대기오염도

- 미세먼지(72㎍/㎥)는 도시대기 대비 12㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비  7㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(25㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 8㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년 동월대비 이산화질소, 오존, 이산화황은 증가하였으며, 일산화탄소는 감소하였음.

❍ 행주 대기오염도

- 미세먼지(78㎍/㎥)는 도시대기 대비 15㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 17㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(26㎍/㎥)는 도시대기 대비 1㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 3㎍/㎥ 감소하였음.

- 전년 동월대비 오존은 상승했으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 감소하였음.

<표 2-6, 경계측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
궁동	'14.04월	65	28	0.035	0.030	0.004	0.4
	'14.05월	78	24	0.023	0.045	0.006	0.4
	'13.05월	56	20	0.030	0.039	0.007	0.4
세곡	'14.04월	75	31	0.056	0.021	0.008	0.4
	'14.05월	72	25	0.043	0.033	0.008	0.4
	'13.05월	65	33	0.029	0.026	0.005	0.5

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
행주	'14.04월	65	31	0.039	0.034	0.006	*0.5
	'14.05월	78	26	0.023	0.056	0.006	0.5
	'13.05월	61	29	0.035	0.033	0.006	0.6
도시대기	'14.05월	63	27	0.032	0.041	0.006	0.5

□ 대기오염 사례 분석

❍ 사례 일수

<표 2-7, 5월 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수>

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 이상
기 간	2014년		2013년		2014년		2013년
	5월	누적	5월	누적	5월	누적	5월	누적
일 수	0	9	3	6	4	18	1	12

<그림 2-2, 5월중 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 일별 농도 추세>

❍ 고농도 사례 : 26~29일(황사), 31일

- 대기오염도

･ 최고 농도는 28일 미세먼지 164㎍/㎥, 초미세먼지농도는 53㎍/㎥을 나타냄.

･ 측정소 최고농도는 미세먼지 186㎍/㎥(마포), 초미세먼지 60㎍/㎥(강남)까지 올라갔음

- 기상

･ 주로 서, 남서풍이 불었으며 박무/연무 및 황사가 발생하였음

･ 28일 역궤적 분석 결과(72시간), 서쪽으로부터 대기이동이 추적되었음

<표 2-8, 저농도 및 고농도 사례 시 기상 현상>

구 분	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	날씨	강수량 (mm)	주풍향	풍속 (m/s)	온도 (℃)	습도 (%)	비고
5월28일	164	53	황사	-	서남서	2.5	24.0	60.8	고농도
5월31일	109	40	연무	-	서남서	2.6	26.2	50.3	고농도
월평균	63	27	-	-	서	3.2	18.9	59.9

<그림 2-3, 대기오염 고농도 사례 시 바람장미도 및 역궤적>

(바람 장미도, 5월26~29일)	(역궤적, 5월28일)

<그림 2-4, 대기오염 고농도 사례 시 바람장미도 및 역궤적>

(바람 장미도, 5월31일)	(역궤적, 5월31일)

2. 대기중 중금속 농도

❍ 측정된 중금속 농도는 Fe 》Pb 〉Mn 〉Cu  〉Ni 〉Cr 〉As 〉Cd 〉Be 순이었음.

<표 2-9, 월별 중금속 농도변화>

(단위 : ㎍/㎥)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
'14.04월	0.0575	0.0019	0.0051	0.0471	0.0366	1.1561	0.0075	0.0037	0.0001
’14. 05월	0.0628	0.0016	0.0065	0.0258	0.0496	1.7386	0.0066	0.0029	0.0000
’13. 05월	0.1121	0.0032	0.0070	0.0494	0.0607	0.8454	0.0066	0.0019	0.0001

※ 1. 5.12～5.16 측정소당 5회 측정값임

2. 환경기준

- WHO 권고기준(납 0.5㎍/㎥, 카드뮴 0.005㎍/㎥, 망간 0.15㎍/㎥)

- 우리나라 대기환경기준(납 0.5㎍/㎥)

<표 2-10, 측정소별 중금속 분석결과>

단위 : ㎍/㎥)

항목 측정소		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
송파 (방이)	최대	0.1033	0.0033	0.0105	0.0507	0.0963	3.5770	0.0092	0.0062	0.0000
	최소	0.0413	0.0016	0.0070	0.0267	0.0577	2.0329	0.0064	0.0016	0.0000
	평균	0.0741	0.0025	0.0088	0.0337	0.0703	2.7365	0.0077	0.0037	0.0000
구로	최대	0.0872	0.0023	0.0071	0.0440	0.0553	1.6102	0.0097	0.0066	0.0000
	최소	0.0349	0.0007	0.0045	0.0119	0.0329	0.9271	0.0060	0.0019	0.0000
	평균	0.0704	0.0015	0.0059	0.0258	0.0432	1.2569	0.0076	0.0037	0.0000
광진 (구의)	최대	0.0844	0.0022	0.0091	0.0311	0.0722	2.8692	0.0078	0.0024	0.0000
	최소	0.0286	0.0011	0.0062	0.0189	0.0451	1.7287	0.0050	0.0000	0.0000
	평균	0.0585	0.0017	0.0077	0.0254	0.0551	2.2421	0.0062	0.0016	0.0000
마포	최대	0.0891	0.0021	0.0074	0.0368	0.0499	1.5320	0.0078	0.0057	0.0000
	최소	0.0301	0.0012	0.0034	0.0109	0.0269	0.8295	0.0047	0.0012	0.0000
	평균	0.0671	0.0015	0.0057	0.0222	0.0385	1.2031	0.0067	0.0032	0.0000
보건 환경 연구원 (양재)	최대	0.0693	0.0018	0.0054	0.0295	0.0550	1.6267	0.0055	0.0044	0.0000
	최소	0.0274	0.0006	0.0035	0.0097	0.0283	0.9076	0.0043	0.0016	0.0000
	평균	0.0483	0.0011	0.0046	0.0175	0.0402	1.1735	0.0050	0.0028	0.0000
전체	최대	0.1033	0.0033	0.0105	0.0507	0.0963	3.5770	0.0097	0.0066	0.0000
	최소	0.0274	0.0006	0.0034	0.0097	0.0269	0.8295	0.0043	0.0000	0.0000
	평균	0.0628	0.0016	0.0065	0.0258	0.0496	1.7386	0.0066	0.0029	0.0000

<표 2-11, 측정지점별 수은 농도현황>

(단위 : ㎍/㎥)

구 분	송파(방이)	용산	노원	구로	전체
최 대	0.00775	0.00664	0.01040	0.01300	-
최 소	0.00098	0.00125	0.00232	0.00125	-
평 균	0.00319	0.00326	0.00442	0.00417	0.00376

※ Hg은 시간 데이터를 기준으로 평균값 산출(수은자동측정기를 이용한 24시간 1개월 연속 측정)

3. 대기중 VOCs 농도

❍ VOCs 측정망(강서, 광진, 구로, 종로, 북한산측정소)

- 방향족 화합물인 톨루엔의 농도는 2.0~6.4ppb 이었고, 벤젠은 0.4~0.5ppb이었음.

- 알칸화합물인 에탄, 프로판, 부탄계열의 농도는 각각 3.6~6.8ppb, 2.0~7.1ppb, 1.0~2.8ppb 이었으며 이들 알칸화합물의 비율은 27~35% 이었음.

- 도심지역 측정소의 VOCs는 자동차 배출가스(프로판, 부탄, 톨루엔, 자일렌, 프로필렌), 용제성분(톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠), 휘발유 증발성분(부탄, 펜탄), LPG원료(부탄, 프로판)등이 높게 나타났으며, 배경 측정소인 북한산 측정소의 농도는 낮게 측정되었으나 전반적인 농도 분포 패턴은 도심과 유사하게 나타났음.

<표 2-12, VOCs 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	강서	광진	구로	종로	평균	북한산(배경)
Ethane	3.60	3.95	4.40	6.75	4.68	4.00
Ethylene	0.85	0.90	1.20	0.70	0.91	0.75
Propane	2.80	2.33	4.72	7.10	4.24	2.00
Isobutane	1.30	1.43	1.85	1.75	1.58	1.03
n-Butane	2.13	2.40	2.78	2.85	2.54	1.50
Isopentane	0.76	1.32	1.23	1.32	1.16	0.22
n-Pentane	0.48	0.78	0.92	0.86	0.76	0.34
Isoprene	0.06	0.10	0.14	0.02	0.08	0.16
Benzene	0.38	0.37	0.38	0.48	0.40	0.38
Toluene	3.84	3.23	3.13	6.44	4.16	2.00
Ethylbenzene	0.58	0.64	0.59	1.30	0.78	0.33
m/p-Xylene	0.71	0.74	0.84	1.80	1.02	0.31
Styrene	0.00	0.00	0.03	0.14	0.04	0.00
o-Xylene	0.29	0.29	0.36	0.63	0.39	0.14

❍ BTEX 측정망(중랑, 동작, 동작)

- BTEX 농도는 벤젠 0.3~0.5ppb, 톨루엔 2.5~3.7ppb, 에틸벤젠 0.5~0.8ppb, m/p-자일렌 0.5~0.9ppb, о-자일렌 0.3~0.4ppb 이었음.

<표 2-13, BTEX 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	송파	중랑	동작	평균
Benzene	0.5	0.3	0.5	0.4
Toluene	2.5	3.0	3.7	3.1
Ethylbenzene	0.5	0.6	0.8	0.6
m/p-Xylene	0.5	0.7	0.9	0.7
o-Xylene	0.4	0.3	0.4	0.4

4. 강우내 산성강하물 농도

❍ 평균 pH : 4.8(4.6~6.3)

- 전년 동월과 전월 대비 모두 동일

❍ 지점별 : 반포측정소에서 pH 4.6로 산성도가 가장 높게 측정되었음.

❍ 강우 : 5월 강우량은 54.6mm임.

❍ 강우내 이온성분별 농도(㎎/L)

- 음이온 :  SO42-(2.17) > NO3-(1.72) > Cl-(0.43)

- 양이온 :  NH4+(0.82) > Ca2+(0.80) > K+(0.13) > Mg2+(0.12) > Na+(0.11)

<표 2-14, 월별 강우산도 및 이온성분 측정결과>

구분	pH	강우량(mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
’14.04월	4.8	30.6	1.02	6.38	4.20	0.34	1.79	0.25	1.42	0.42
’14.05월	4.8	54.6	0.43	1.72	2.17	0.11	0.82	0.13	0.80	0.12
’13.05월	4.8	124.5	0.34	2.87	2.13	0.18	1.41	0.13	1.63	0.18

<표 2-15, 측정지점별 강우산도 및 이온성분 분석결과>

지점	pH	강우량 (mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	4.7	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-
구의	5.0	54.4	0.36	1.66	1.79	0.01	0.81	0.17	0.81	0.05
남가좌	4.8	97.8	-	-	-	-	-	-	-	-
반포	4.6	99.6	0.67	1.56	1.82	0.09	0.98	0.35	1.24	0.26
방이	4.9	42.6	0.76	3.19	3.34	0.25	0.91	0.23	1.37	0.14
방학	5.0	45.4	0.81	3.39	4.10	0.30	1.27	0.15	1.30	0.25
북한산	4.7	57.4	0.56	3.61	5.97	0.19	2.39	0.10	1.10	0.15
양재	4.7	35.2	0.45	2.12	2.76	0.18	0.80	0.07	0.80	0.10
한남	4.8	17.6	0.52	3.27	2.72	0.14	0.99	0.02	1.00	0.03
화곡	6.3	35.8	0.60	1.80	2.51	0.21	0.77	0.04	1.25	0.21
평균	4.8	54.6	0.43	1.72	2.17	0.11	0.82	0.13	0.80	0.12

※ 참고 : 양재 및 북한산 측정소는 자동측정기에 의한 결과이며 모든 평균은 유량가중평균임.

※ 구로와 남가좌 측정소는 산성우 자동 이온분석기기 신규 설치작업으로 인해 측정되지 않았음.

Ⅲ	도로변대기 오염도

□ 미세먼지(PM-10)

❍ 일반차로

- 월평균 68㎍/㎥으로 도시대기 대비 5㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 증가하였음.

- 측정소별 농도 분포는 61~76㎍/㎥으로 상대적으로 신촌에서 높은 농도를 기록하였음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 월평균 69㎍/㎥으로 일반차로(68㎍/㎥) 대비 1㎍/㎥ 높게 측정되었으며, 버스 중앙차로는 월평균 71㎍/㎥으로 일반차로 대비 3㎍/㎥ 높았음.

□ 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 일반차로

- 월평균 31㎍/㎥으로 도시대기 대비 4㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 3㎍/㎥ 감소하였음.

- 측정소별 농도 분포는 24~36㎍/㎥을 나타냈으며, 상대적으로 청량리에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(31㎍/㎥) 대비 자동차전용차로(33㎍/㎥)는 2㎍/㎥ 높았으며, 버스중앙차로(31㎍/㎥)는 일반차로 대비 동일하게 측정되었음.

❍ PM-2.5와 PM-10과 비율은 36%(길동)~59%(청량리)로 평균 45%임.

<그림 3-1, 지점별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

□ 이산화질소(NO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.052ppm으로 도시대기 대비 0.020ppm 높고, 전년 동월대비 0.004ppm 감소하였음.

- 측정소별 농도 분포는 0.035~0.071ppm을 나타났으며, 상대적으로 영등포에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.052ppm) 대비 자동차전용차로(0.055ppm)는 0.003ppm 높았으며, 버스중앙차로(0.073ppm)는 0.021ppm 높았음.

□ 오존(O3)

❍ 일반차로

- 월평균 0.025ppm으로 도시대기 대비 0.020ppm 낮고, 전년 동월에 비해 0.003ppm 높음.

- 측정소별 농도 분포는 0.020~0.031ppm을 나타났으며, 상대적으로 길동에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.025ppm) 대비 자동차전용차로(0.030ppm)는 0.005ppm 높고, 버스  중앙차로(0.022ppm)는 0.003ppm 낮았음.

□ 아황산가스(SO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.006ppm으로 도시대기 대비 동일하였으며, 전년 동월 대비 0.001ppm 감소하였음.

- 측정소별 농도분포는 0.005~0.008ppm을 나타났음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.006ppm) 대비 자동차전용차로(0.006ppm)는 동일하였으며, 버스 중앙차로(0.007ppm)는 0.001ppm 높았음.

□ 일산화탄소(CO)

❍ 일반차로

- 월평균 0.6ppm으로 도시대기 대비 0.1ppm 높았음.

- 측정소별 농도 분포는 0.5~0.8ppm을 나타냈음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 0.5ppm으로 일반차로 대비 0.1ppm 낮고, 버스중앙차로는 0.7ppm으로 일반차로 대비 0.2ppm 높았음.

<표 3-1, 도로변 대기질현황>

구 분			PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
도로변 대기	일반 차로	'14.04월	66	34	0.055	0.018	0.006	0.6
		'14.05월	68	31	0.052	0.025	0.006	0.6
		'13.05월	64	34	0.056	0.022	0.007	0.7
	자동차 전용차로	'14.04월	67	36	0.057	0.023	0.005	0.5
		'14.05월	69	33	0.055	0.030	0.006	0.5
		'13.05월	63	36	0.053	0.028	0.006	0.6
	버스중앙 차로	'14.04월	69	38	0.077	0.015	0.006	0.8
		'14.05월	71	31	0.073	0.022	0.007	0.7
		'13.05월	66	38	0.058	0.017	0.006	0.7
도시 대기		'14.05월	63	27	0.032	0.041	0.006	0.5

<표 3-2, 도로변대기 항목별 대기오염도>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		69	31	0.055	0.025	0.006	0.6
일반차로	평균	68	31	0.052	0.025	0.006	0.6
	신촌	76	32	0.063	0.021	0.006	0.8
	청계4가	61	27	0.045	0.020	0.007	0.5
	서울역	67	30	0.065	0.020	0.005	0.7
	동대문	68	33	0.052	0.026	0.008	0.5
	종로	69	32	0.051	0.028	0.005	0.6
	청량리	61	36	0.053	0.028	0.007	0.5
	태릉	66	31	0.044	0.024	0.005	0.6
	영등포	71	32	0.071	0.021	0.007	0.7
	신사	66	28	0.052	0.030	0.006	0.5
	길동	66	24	0.047	0.031	0.006	0.5
	공항로	*80	32	0.035	0.030	0.007	0.7
전용차로	평균	69	33	0.055	0.030	0.006	0.5
	강변로	74	42	0.070	0.018	0.005	0.5
	내부순환로	63	24	0.040	0.041	0.007	0.5
중앙차로	평균	71	31	0.073	0.022	0.007	0.7
	양재	72	35	0.076	0.020	0.006	0.7
	동작대로	71	28	0.070	0.024	0.007	0.7

Ⅳ	대기오염 예․경보제 운영현황

□ 미세먼지 예․경보제

❍ 미세먼지(PM10) 상황발령 : 주의보 1회

	발 령	발 령		해 제
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보	5. 31 17:00	177	6. 1 07:00	76

❍ 초미세먼지(PM2.5) 상황발령 : 주의보 0회(주의보예비단계 2회)

	발 령	발 령		해 제
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보 예비단계	5. 29 10:00	67	5.29 14:00	38
2	주의보 예비단계	5. 31 16:00	69	5.31 20:00	42

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 미세먼지 예보 적중률 : 82.2%

□ 오존 예․경보제

❍ 오존 경보 : 주의보 발령(4일, 12회)

횟수	발령일시		해제시간	발령지역	측정소	발령농도 (ppm)	기상상태
							풍향	풍속(㎧)	온도(℃)
1	5.14(수)	14:00	16:00	동남	강남	0.123	WNW	1.8	21.3
2	5.28(수)	15:00	16:00	서남	강서	0.123	W	4.0	29.4
3		16:00	18:00	도심	종로	0.130	ENE	1.6	28.6
4		16:00	18:00	서북	서대문	0.129	W	3.0	27.2
5		16:00	19:00	동북	광진	0.125	WSW	2.9	27.8
					동대문	0.130	W	2.7	29.1
					중랑	0.137	WNW	1.5	29.8
					강북	0.122	SE	1.8	29.8
					노원	0.126	WNW	2.3	28.5
6		17:00	18:00	동남	송파	0.121	SW	2.2	29.3
					강동	0.125	WSW	0.9	28.9
7	5.30(금)	16:00	17:00	동북	광진	0.123	NW	2.6	29.8
					중랑	0.132	WNW	1.0	32.4
8	5.31(토)	13:00	17:00	서남	구로	0.125	NNW	1.8	33.2
9		14:00	18:00	도심	용산	0.127	WSW	3.5	31.7
10		14:00	19:00	동북	동대문	0.130	SW	1.8	32.9
					중랑	0.123	NW	1.3	33.6
11		14:00	18:00	동남	강남	0.128	N	1.9	30.3
12		15:00	18:00	서북	서대문	0.130	W	2.8	30.8

❍ 오존 예보 시의 통합대기환경지수 구간 예보 적중률 : 68.7%

<붙임자료>

1. ’14. 5월 측정소별 대기오염도 현황

2. ’14. 5월 일별 대기오염도 현황

3. ’13.5월 및  ’14.5월 대기오염도 비교표

4. ’14. 5월 측정소별 단기환경기준 초과현황

5. ’11~’14년 연도별․월별 대기오염도 현황

6. ’14년 월별 중금속 측정농도 현황

7. ’14년 월별 광화학오염물질 측정농도 현황

8. ’14. 5월 대기오염 분포 현황

< 붙임 1 >

’14. 5월 측정소별 대기오염도 현황

□ 도시대기 측정소(25개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평 균	63	27	0.032	0.041	0.006	0.5
종로구	59	26	0.034	0.041	0.007	0.4
중구	63	25	0.038	0.037	0.007	0.5
용산구	61	25	0.038	0.033	0.006	0.5
은평구	62	25	0.027	0.033	0.006	0.4
서대문구	65	27	0.031	0.038	0.006	0.5
마포구	68	29	0.031	0.039	0.007	0.5
성동구	66	29	0.042	0.031	0.008	0.3
광진구	68	26	0.026	0.045	0.005	0.5
동대문구	64	26	0.031	0.045	0.006	0.6
중랑구	65	26	0.032	0.048	0.006	0.5
성북구	59	23	0.036	0.037	0.005	0.4
강북구	62	27	0.03	0.043	0.006	0.3
도봉구	57	24	0.026	0.047	0.006	0.5
노원구	59	28	0.03	0.05	0.006	0.4
양천구	64	28	0.03	0.034	0.007	0.4
강서구	64	26	0.033	0.045	0.009	0.4
구로구	67	28	0.029	0.046	0.007	0.5
금천구	59	28	0.026	0.037	0.006	0.4
영등포구	65	28	0.033	0.042	0.007	0.6
동작구	59	27	0.032	0.037	0.008	0.4
관악구	68	30	0.027	0.04	0.006	0.5
서초구	63	27	0.029	0.043	0.006	0.5
강남구	63	31	0.033	0.045	0.007	0.4
송파구	56	26	0.028	0.039	0.005	0.5
강동구	59	28	0.04	0.041	0.005	0.5

□ 배경측정소(3개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
남산	53	33	0.028	0.042	0.007	0.4
북한산	61	24	0.021	0.039	0.005	0.5
관악산	58	28	0.015	0.066	0.007	-

※ 관악산 측정소에서는 일산화탄소(CO)를 측정하지 않고 있음.

< 붙임 2 >

’14. 5월 일별 대기오염도 현황

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평균 일자	63	27	0.032	0.041	0.006	0.5
1	50	22	0.032	0.034	0.006	0.4
2	76	36	0.033	0.038	0.007	0.6
3	26	14	0.02	0.033	0.005	0.3
4	37	17	0.028	0.03	0.006	0.4
5	36	15	0.014	0.039	0.005	0.3
6	38	16	0.024	0.032	0.006	0.4
7	43	19	0.03	0.037	0.006	0.4
8	33	19	0.024	0.037	0.004	0.4
9	40	22	0.04	0.025	0.006	0.5
10	34	19	0.041	0.03	0.005	0.5
11	29	16	0.016	0.049	0.004	0.3
12	40	24	0.019	0.047	0.006	0.5
13	88	43	0.03	0.054	0.01	0.7
14	75	37	0.028	0.065	0.009	0.5
15	47	23	0.024	0.044	0.005	0.4
16	50	21	0.036	0.031	0.008	0.5
17	56	27	0.046	0.034	0.009	0.5
18	50	27	0.036	0.042	0.007	0.5
19	57	29	0.046	0.029	0.008	0.5
20	70	26	0.038	0.033	0.006	0.4
21	54	22	0.025	0.035	0.005	0.3
22	46	25	0.039	0.034	0.006	0.4
23	70	36	0.037	0.033	0.007	0.5
24	64	32	0.034	0.034	0.006	0.5
25	47	25	0.021	0.037	0.005	0.4
26	77	21	0.023	0.043	0.005	0.4
27	147	40	0.028	0.063	0.009	0.5
28	164	53	0.036	0.07	0.007	0.6
29	120	45	0.037	0.056	0.008	0.6
30	69	22	0.049	0.038	0.008	0.5
31	109	40	0.045	0.053	0.008	0.5

< 붙임 3 >

‘13.5월 및 ‘14.5월 대기오염도 비교표

구 분	PM-10(㎍/㎥)		PM-2.5(㎍/㎥)		NO2(ppm)		O3(ppm)		SO2(ppm)		CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년		-		0.03ppm/년		0.06ppm/8시간		0.02ppm/년		9ppm/8시간
연도별	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
평 균	55	63	31	27	0.035	0.032	0.034	0.041	0.006	0.006	0.5	0.5
종로구	58	59	29	26	0.039	0.034	0.032	0.041	0.009	0.007	0.5	0.4
중구	56	63	31	25	0.048	0.038	0.032	0.037	0.005	0.007	0.5	0.5
용산구	54	61	30	25	0.035	0.037	0.035	0.033	0.006	0.006	0.5	0.5
은평구	56	62	32	25	0.033	0.027	0.029	0.033	0.005	0.006	0.6	0.4
서대문구	56	65	27	27	0.03	0.031	0.028	0.038	0.004	0.006	0.3	0.5
마포구	-	68	-	29	-	0.031	-	0.039	-	0.007	-	0.5
성동구	53	66	30	29	0.031	0.042	0.026	0.031	0.003	0.008	0.4	0.3
광진구	57	68	30	26	0.031	0.026	0.033	0.045	0.005	0.005	0.6	0.5
동대문구	56	64	32	26	0.04	0.031	0.036	0.045	0.007	0.006	0.5	0.6
중랑구	54	65	31	26	0.028	0.032	0.031	0.048	0.005	0.006	0.5	0.5
성북구	53	59	25	23	0.041	0.036	0.028	0.037	0.005	0.005	0.5	0.4
강북구	58	62	36	27	0.033	0.03	0.031	0.043	0.006	0.006	0.4	0.3
도봉구	55	57	30	24	0.035	0.026	0.037	0.047	0.006	0.006	0.5	0.5
노원구	55	59	-	28	0.035	0.03	0.04	0.05	0.006	0.006	0.4	0.4
양천구	57	64	39	28	0.036	0.03	0.044	0.034	0.007	0.007	0.4	0.4
강서구	56	64	28	26	0.04	0.033	0.037	0.045	0.01	0.009	0.6	0.4
구로구	58	67	30	28	0.032	0.029	0.032	0.046	0.006	0.007	0.5	0.5
금천구	55	59	41	28	0.038	0.026	0.034	0.037	0.008	0.006	0.3	0.4
영등포구	56	65	32	28	0.036	0.033	0.037	0.042	0.005	0.007	0.5	0.6
동작구	52	59	40	27	0.031	0.032	0.037	0.037	0.009	0.008	0.4	0.4
관악구	56	68	31	30	0.03	0.027	0.035	0.04	0.006	0.006	0.5	0.5
서초구	55	63	28	27	0.035	0.029	0.031	0.043	0.006	0.006	0.5	0.5
강남구	57	63	31	31	0.038	0.033	0.038	0.045	0.007	0.007	0.5	0.4
송파구	54	56	29	26	0.034	0.028	0.037	0.039	0.005	0.005	0.4	0.5
강동구	53	59	28	27	0.035	0.04	0.027	0.041	0.004	0.005	0.6	0.5

< 붙임 4 >

’14. 5월 측정소별 단기환경기준 초과현황

구 분	미세먼지(PM-10)		이산화질소(NO2)				오존(O3)				일산화탄소		아황산가스
	100㎍/㎥/일		100ppb/hr		60ppb/일		100ppb/hr		60ppb/8hr		25ppm/hr (9ppm/8hr)		0.05ppm/24hr 0.15ppm/hr
	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도
계	99	186	1	106	2	64	235	171	323	123
종로구	4	157	-	-	-	-	8	138	94	105	-	-	-	-
중구	4	166	-	-	-	-	8	125	55	96	-	-	-	-
용산구	4	159	-	-	-	-	7	141	63	104	-	-	-	-
은평구	4	164	-	-	-	-	1	104	32	83	-	-	-	-
서대문구	4	171	-	-	-	-	8	140	91	104	-	-	-	-
마포구	4	183	-	-	-	-	7	123	84	93	-	-	-	-
성동구	4	158	1	106	2	64	4	120	42	86	-	-	-	-
광진구	4	178	-	-	-	-	16	162	131	121	-	-	-	-
동대문구	4	171	-	-	-	-	13	157	130	120	-	-	-	-
중랑구	4	173	-	-	-	-	22	171	164	123	-	-	-	-
성북구	4	155	-	-	-	-	7	127	69	96	-	-	-	-
강북구	4	168	-	-	-	-	9	147	116	108	-	-	-	-
도봉구	4	161	-	-	-	-	8	139	149	104	-	-	-	-
노원구	4	156	-	-	-	-	26	155	201	118	-	-	-	-
양천구	4	164	-	-	-	-	-	-	25	70	-	-	-	-
강서구	4	162	-	-	-	-	10	140	120	107	-	-	-	-
구로구	4	172	-	-	-	-	11	145	134	112	-	-	-	-
금천구	4	154	-	-	-	-	3	111	66	89	-	-	-	-
영등포구	4	168	-	-	-	-	6	116	91	89	-	-	-	-
동작구	4	154	-	-	-	-	-	-	53	80	-	-	-	-
관악구	4	174	-	-	-	-	9	141	78	109	-	-	-	-
서초구	4	165	-	-	-	-	4	133	110	105	-	-	-	-
강남구	4	166	-	-	-	-	24	155	127	112	-	-	-	-
송파구	3	141	-	-	-	-	11	141	82	107	-	-	-	-
강동구	4	156	-	-	-	-	13	149	108	113	-	-	-	-

< 붙임 5 >

’11～’14년 연도별･월별 대기오염도 현황

1. PM-10                                                   (단위 : ㎍/㎥)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	62(55)	44	75	65(51)	56	72(52)	44	28	27	29	42	38	46	47(44)
2012	52	60	50	46	51	52	40	28	22	27	33	42(40)	41	41(41)
2013	54(54)	64	45	55(54)	52	55	40	34	35	28	29	42	55	45(44)
2014	59(56)	57(55)	57	60(56)	58	63(53)

※ ( )안은 황사관측일 제외농도임

2. PM-2.5                                                   (단위 : ㎍/㎥)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	29	24	41	26	27	26	27	18	17	16	23	22	26	24
2012	27	35	26	24	22	26	24	18	14	16	18	24	26	23
2013	29	38	24	25	27	31	25	22	23	16	15	23	31	25
2014	29	29	31	28	29	27

3. NO2                                                       (단위 : ppm)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.036	0.035	0.047	0.030	0.036	0.034	0.031	0.026	0.022	0.025	0.038	0.036	0.035	0.033
2012	0.034	0.037	0.036	0.031	0.034	0.034	0.025	0.022	0.019	0.026	0.031	0.033	0.037	0.030
2013	0.038	0.045	0.038	0.037	0.034	0.035	0.030	0.022	0.024	0.026	0.030	0.036	0.043	0.033
2014	0.038	0.042	0.038	0.037	0.040	0.032

4. O3                                                        (단위 : ppm)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.022	0.013	0.012	0.026	0.028	0.028	0.031	0.017	0.017	0.021	0.014	0.012	0.010	0.019
2012	0.022	0.011	0.015	0.025	0.026	0.034	0.036	0.021	0.024	0.021	0.017	0.012	0.011	0.021
2013	0.024	0.012	0.018	0.023	0.031	0.034	0.033	0.024	0.027	0.023	0.017	0.012	0.009	0.022
2014	0.024	0.009	0.016	0.025	0.029	0.041

5. SO2                                                       (단위 : ppm)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005
2012	0.007	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
2013	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006
2014	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006

6. CO                                                       (단위 : ppm)

구분	1~5월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6
2012	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5
2013	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5
2014	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5

< 붙임 6 >

’14년 월별 중금속 측정농도 현황

(단위 : ㎍/㎥)

항 목	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	Hg
1월	0.0735	0.0022	0.0051	0.0425	0.0371	1.0051	0.0043	0.0032
2월	0.0206	0.0017	0.0031	0.0161	0.0102	0.5003	0.0017	0.0033
3월	0.0330	0.0010	0.0033	0.0222	0.0273	0.8633	0.0017	0.0038
4월	0.0575	0.0019	0.0051	0.0471	0.0366	1.1561	0.0075	0.0038
5월	0.0628	0.0016	0.0065	0.0258	0.0496	1.7386	0.0066	0.0038
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

2013년	0.0669	0.0021	0.0046	0.0267	0.0343	0.6169	0.0043	0.0033
2012년	0.0408	0.0016	0.0052	0.0293	0.0333	1.0385	0.0044	0.0027
2011년	0.0377	0.0013	0.0042	0.0344	0.0355	1.0359	0.0038	0.0031
2010년	0.0249	0.0010	0.0030	0.0208	0.0231	0.7359	0.0025	0.0037
2009년	0.0434	0.0014	0.0052	0.0336	0.0385	1.3336	0.0050	0.0038
2008년	0.0420	0.0013	0.0047	0.0552	0.0432	1.5539	0.0068	0.0042
2007년	0.0524	0.0014	0.0050	0.1137	0.0394	1.5517	0.0043	0.0043
2006년	0.0421	0.0011	0.0112	0.1435	0.0347	1.1739	0.0078	0.0031

< 붙임 7 >

’14. 월별 광화학오염물질 측정농도 현황

(단위: ppb)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Ethane	8.63	6.60	5.25	4.72	4.68
Propane	6.42	4.43	3.97	3.92	4.24
Isobutane	1.87	1.39	1.33	1.50	1.58
n-Butane	3.15	2.15	2.08	2.29	2.54
Isopentane	1.06	0.78	0.84	0.90	1.16
n-Pentane	0.92	0.57	0.56	0.62	0.76
Isoprene	0.08	0.06	0.07	0.05	0.08
Benzene	0.80	0.67	0.59	0.48	0.40
Toluene	4.12	2.70	2.98	4.50	4.16
Ethylbenzene	0.37	0.32	0.45	0.75	0.78
m/p-Xylene	0.45	0.39	0.59	0.97	1.02
Styrene	0.02	0.06	0.06	0.07	0.04
o-Xylene	0.18	0.15	0.23	0.38	0.39

< 붙임 8 >

’14. 5월 대기오염 분포현황

PM-10 월평균 공간 분포		PM-2.5 월평균 공간 분포
NO2 월평균 공간 분포		SO2 월평균 공간 분포
O3 월평균 공간 분포		CO 월평균 공간 분포