문서번호	서울숲공원관리사무소-9180
결재일자	2014.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
김윤수		송복식	10/08 허현수
협조

승마장옆 놀이터 민원관련 현장 조사보고

2014. 10.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

승마장옆 놀이터 민원관련 현장 조사보고

서울숲 승마장옆 놀이터 내 조합놀이대 시설과 관련하여 접수된 민원사항이 있어 현장조사를 시행하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		민원개요

▢ 접수일자 : 2014. 10. 07

▢ 민 원 인 : 황수선

▢ 내    용

○ 올해 9월 11일 조카가 서울숲공원놀이터 4번 승마장 옆 놀이터에서 놀다가 떨어져 다쳤습니다. 높이가 1미터 50으로 아이들이 행여나 또 떨어지면 다칠 우려가 있으니 안정망을 설치해달라 요청하였으나, 관리사무소에서는 예산부족이라고만 합니다. 바닥이 딱딱하고 안전망이 없으니 아이들 안전을 위해 여러모로 개선 요청합니다.

Ⅱ		현장조사결과

▢ 일    시 : 2014. 10. 08. (16:30분경)

▢ 장    소 : 승마장 옆 놀이터

▢ 시설현황

○ 조성연도 : 2005.06

○ 놀이시설 : 조합놀이대 1개, 모래바닥 156㎡

▢ 조사결과

○ 놀이시설물 설치검사 및 정기검사 여부

- 놀이시설물 설치검사 합격 (2011.06.23.)

- 정기시설검사 합격 (2013.07.01.)

○ 시설물 안전기준 부합 여부

- 조합놀이대 높이 : 기준에 맞음 (기준 : 3m이하 / 현장 : 1.4m)

- 보호난간 설치 : 기준에 맞음 ( 현장 높이 1.4m로 손잡이 난간 설치되어 있음)

(1m이상 2m미만시 손잡이 난간 설치 / 2m이상 3m미만은 울타리난간 설치)

- 손잡이난간 높이 : 기준에 맞음

(기준 : 발판에서 60cm이상~85cm이하 / 현장 : 73 ~ 80cm)

- 모래바닥 : 모래뒤집기 시행되어 답압되지 않았음.

(시행일자 : 9월15일, 10월8일)

○ 기타 특이사항

- 시설이 노후되었고 모래가 조합놀이대 상부에 유입되어 목재바닥이 미끄러움.

Ⅲ		검토의견

▢ 승마장옆 놀이터 놀이시설물은 어린이놀이시설물 안전기준에 부합하고 있으며, 현장조사결과 특이사항이 발견되지 않았음.

▢ 그동안 시설관련 안전사고 접수가 거의 발생하지 않던 곳으로, 안전그물 등의 설치는 시설물의 변형을 가져와 또 다른 안전사고 발생요인이 될 수 있어 신중한 검토가 필요함.

Ⅳ		향후계획

▢ 지속적인 모래뒤집기로 추락시에도 충격완화 기능이 유지되도록 관리하겠음.

▢ 상부 바닥목재에 대한 논슬립 소재 보강을 검토하겠음.

▢ 노후정도에 따라 향후 교체 검토하겠음.

붙 임 : 현황조사사진 1부.  끝.