문서번호	시설관리과-27097
결재일자	2014.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	한상근	10/13 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.10.10~10.11)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 10월 10일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ****************** -분기:ssp50*30T설치-관부설 : ssp30*5m -보호통설치:30*1 계량기설치:30*1..15*8 -구선폐쇄 : ssp50*20 T철거후 맞이음 2.***************** -새들분기:80*40. -관부설 : ssp40*4m -보호통설치 :40*1 계량기설치:40*1.15*12 -구선폐쇄:새들잠금(80*20) 3개소 3. *************** -새들분기:150*30 관부설:ssp30*5.5m -보호통설치:30*1. 계량기설치:30*1 -구선폐쇄:새들잠금(150*20) 4. ***************** -새들분기:150*30 -관부설:ssp30*4m -보호통설치:25*1.15*1(보호통교체) -계량기설치:25*1.15*2(1개벽설치) -구선폐쇄: 새들잠금(150*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. **************** - SSP관부설 : 20*1.0m, 15*0.5m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 15*1 - 계량기철거후 재설치 : 15*1 2. ************ - 불용관폐쇄 : 300/40 새들잠금및캡설치, 3. ************ - 불용관폐쇄 : 300/25새들잠금및캡설치

☐ 2014년 10월 11일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************ - SSP관부설 : 25 * L = 4.0m 15 * L = 1.0m - 새들접합 : 100/25 * 1 - 보호통설치 : 25*1, - 계량기설치 : 25*1 - 불용관폐쇄 : 100/20새들잠금및캡설치 2. ************** - SSP관부설 : 20*1.0m, 15*1.0m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 15*1 - 계량기철거후 재설치 : 15*1

-끝-