문서번호	기후대기과-18020
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	기후대기과장
김봉철	윤창진	10/13 최영수

2014년 7월 대기질 현황

기후환경본부

(기후대기과)

목     차

Ⅰ. 일반현황

□ 기상현황, 장거리 이동의 영향	1

□ 자동차 등록현황	2

Ⅱ. 도시대기 오염도

□ 일반 대기오염도	3

□ 대기중 중금속 농도	9

□ 대기중 VOCs 농도	10

□ 강우내 산성강하물 농도	11

Ⅲ. 도로변 대기오염도	13

Ⅳ. 대기오염 예․경보제 운영현황	16

대기오염도 붙임자료

1. ’14. 7월 측정소별 대기오염도 현황	18

2. ’14. 7월 일별 대기오염도 현황	19

3. ’13.7월 및 ‘14.7월 대기오염도 비교표	20

4. ’14. 7월 측정소별 단기환경기준 초과현황	21

5. ’11~’14년 연도별･월별 대기오염도 현황	22

6. ’14년 월별 중금속 측정농도 현황	23

7. ’14년 월별 광화학오염물질 측정농도 현황	24

8. ’14. 7월 대기오염 분포현황	25

2014. 7월 대기질 현황

Ⅰ	일반현황

□ 기상현황

<표 1-1, 기상현황 비교>

구 분	기 온 (℃)	풍 속 (m/s)	강수일수 (0.1mm이상)	강수량합 (mm)	일조시간 (hr)	일사량합 (MJ/㎡)	상대습도 (%)	시 정 (km)	박무․연무 (hr)	황사 (일)
'14.06월	23.1	2.6	11	98.1	184.9	465.41	72.8	10.2	208	-
'14.07월	26.1	2.8	12	207.9	172.7	296.02	74.2	10.4	235	-
'13.07월	25.5	3.4	25	676.2	101.0	268.48	79.3	9.3	153	-
평 년	24.9	2.3	16.3	394.7	120.0	369.22	78.3	-	-	-

※ 평년은 1981～2010년까지의 평균자료임

□ 장거리 이동의 영향

❍ 중국 도시를 경유한 대기이동 일수는 12일로 전년도 동기간 대비 6일 감소하였음.

<표 1-2, 대기이동경로별 일수>

(단위 : 일)

구 분	중 국 영향일수	주요 경유지역
		① 상해, 남경 및 연안	② 북경, 심양, 발해만, 산둥반도, 서해	③ 북만주, (하얼빈)	④ 한반도, 불명	⑤동해, 일본, 사할린
'14.06월	17	3	14	0	3	10
'14.07월	12	6	5	1	2	17
'13.07월	18	7	11	0	0	12

❍ 중국 74개 지역 도시들의 7월 초미세먼지 및 미세먼지 평균농도는 46㎍/㎥, 78㎍/㎥로 전월 대비 초미세먼지 8.0% 감소했으며, 미세먼지는 4.7% 감소.

- 북경시의 경우, 초미세먼지는 91㎍/㎥로 전년 동월대비 35.8%, 전월대비 62.5% 각각 상승하였으며, 미세먼지는 107㎍/㎥로 전년 동월대비 46.6%, 전월대비 42.7% 각각 상승하였음.

※ 출처 : 中國環境監測總站 인터넷 사이트(www.cnemc.cn)

□ 자동차 등록현황(출처: 국토교통통계누리, 자동차 등록자료 통계)

❍ 차종별 자동차 등록대수는 2,999,673대로 전년도 동월 대비 20,415대 증가하였음.

❍ 연료별 자동차 등록대수는 경유차 972,549대로 전년도 대비 49,564대 증가, CNG 96대 증가, 하이브리드 5,287대 증가, 휘발유는 15,138대 감소, LPG 20,055대 감소, 기타 661대 증가한 것으로 나타났음.

<표 1-3, 차종별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	승 용	승 합	화 물	특 수
'14.06월	2,994,260	2,485,793	154,162	348,815	5,490
'14.07월	2,999,673	2,491,874	153,817	348,485	5,497
'13.07월	2,979,258	2,462,772	160,392	351,090	5,004
전년도 대비	20,415	29,102	△6,575	△2,605	493

<표 1-4, 연료별 자동차 등록현황>

(단위 : 대)

구 분	계	휘발유	경유	LPG	CNG	하이브리드	기타
'14.06월	2,994,260	1,620,263	965,658	369,603	10,524	23,831	4,381
'14.07월	2,999,673	1,619,936	972,549	367,927	10,524	24,324	4,413
'13.07월	2,979,258	1,635,074	922,985	387,982	10,428	19,037	3,752
전년도 대비	20,415	△15,138	49,564	△20,055	96	5,287	661

Ⅱ	도시대기 오염도

1. 일반 대기오염도

□ 월평균 대기오염도 비교

<표 2-1, 도시대기 25개 측정소 항목별 대기오염농도>

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
'14. 06월	38	22	0.026	0.037	0.005	0.4
'14. 07월	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4
'13. 07월	34	22	0.022	0.024	0.004	0.4

가. 미세먼지(PM-10)

❍ 월평균 38㎍/㎥으로 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 증가, 전월 대비 동일하였으며, 측정소별 월평균 PM-10 분포는 35~46㎍/㎥으로 성북․동작구가 가장 낮았음.

❍ 권역별로는 동북․서남(45㎍/㎥) > 도심(44㎍/㎥) > 서북(24㎍/㎥) > 동남(16㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소의 일평균 최고농도는 95㎍/㎥로 중랑구에서 기록하였음(1일).

<표 2-2, 권역별 미세먼지(PM-10) 농도>

구 분	시전체	도심	동북	서북	서남	동남
’14. 06월	38	37	37	38	40	37
’14. 07월	38	44	45	24	45	16
’13. 07월	34	35	34	34	34	34

나. 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 월평균 24㎍/㎥으로 전년도 동월대비 2㎍/㎥, 전월 대비 2㎍/㎥ 각각 증가하였음.

❍ 측정소별 PM-2.5 월평균 분포는 18~27㎍/㎥로서 노원구측정소가 가장 낮았음.

❍ 권역별로는 서남(28㎍/㎥) > 도심․동북(27㎍/㎥) > 서북(15㎍/㎥) > 동남(9㎍/㎥)순이었음.

❍ 측정소별 PM-2.5/PM-10 비율은 50%(강동)~70%(마포), 평균 61%로서 마포구에서 가장 높았음.

<그림 2-1, 자치구별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

다. 이산화질소(NO2)

❍ 월평균 0.023ppm으로 전년도 동월 대비 0.001ppm 증가하였으며, 전월 대비 0.003ppm 감소하였음.

❍ 측정소별 시간 평균 최고치는 0.096ppm(성동구 1일 24시), 일평균 최고치는 0.061ppm(성동구 5일)을 기록하였음.

❍ 권역별로는 서북(0.028ppm) > 도심(0.025ppm) > 동남(0.024ppm) > 서남(0.023ppm) > 동북(0.022ppm)  순이었음.

라. 오존(O3)

❍ 월평균 0.023ppm으로 전년 동월 대비 0.009ppm 증가, 전월대비 0.004ppm 감소하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 중랑구측정소에서 0.132ppm(1일 18시), 8시간 평균 최고치는 중랑구측정소에서 0.106ppm(1일)이었음.

❍ 권역별로 도심(0.040ppm) > 동북(0.039ppm) > 서남(0.032ppm) > 서북(0.030ppm) > 동남(0.013ppm)순이었음.

마. 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 0.005ppm으로 전년 동월대비 0.01ppm 증가하였으며, 전월 대비 동일하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 서대문구측정소에서 0.019ppm(14일 21시)이고, 24시간 평균 최고치는 0.014ppm(서대문구 14일) 이었음.

❍ 권역별로  도심․동북․서남(0.005ppm) > 서북․서남(0.004ppm)이었음.

바. 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 0.4ppm으로 전년 동월 및 전월 대비 동일하였음.

❍ 1시간 평균 최고치는 1.7ppm으로 새대문구(11일 3시)와 동대문구(11일 7,8,9시)에서 측정되었으며, 8시간 평균 최고치는 1.3ppm(광진구 11일)을 기록하였음.

❍ 권역별로 도심(0.5ppm) > 동북․서남․동남(0.4ppm) > 서북(0.3ppm)이었음.

<표 2-3, 항목별 단기 환경기준 초과현황>

항 목	환경기준	초과 횟수			최고 농도
		’14.06월	’14.07월	’13.07월	’14.06월	’14.07월	’13.07월
PM-10	100㎍/㎥/day 이하	0	0	0	99	97	99
PM-2.5	-	-	-	-	64	66	73
NO2	0.100ppm/hr 이하	0	0	0	0.081	0.096	0.086
	0.06ppm/day 이하	2	1	0	0.065	0.061	0.044
O3	0.100ppm/hr 이하	141	95	40	0.135	0.132	0.129
	0.06ppm/8hr 이하	245	275	111	0.104	0.106	0.103
SO2	0.15ppm/hr 이하	0	0	0	0.018	0.019	0.016
	0.05ppm/day 이하	0	0	0	0.010	0.014	0.009
CO	25ppm/hr 이하	0	0	0	1.7	1.5	1.5
	9ppm/8hr 이하	0	0	0	1.1	1.3	1.3

※ 1. PM-2.5는 환경기준 없음(‘15년 시행예정)

2. 초과횟수는 25개 자치구의 기록을 합계한 것, 최고농도는 25개 측정소 중 가장 높은 값

<표 2-4, 항목별 최고농도 측정소 및 일시>

구분 항목	1시간 평균의 최고농도 측정소	일(8시)평균의 최고농도 측정소
PM-10 (㎍/㎥/일)	-	97㎍/㎥/일(관악구 15일)
PM-2.5 (㎍/㎥/일)	-	66㎍/㎥/일(강서구 15일)
NO2(ppm)	0.096ppm(성동구 1일 24시)	0.061ppm(성동구 5일)
O3(ppm)	0.132ppm(중랑구 1일 18시)	0.106ppm(중랑구 1일 8시간)
SO2(ppm)	0.019ppm(서대문구 14일 21시)	0.014ppm(서대문구 14일)
CO(ppm)	1.5ppm(서대문구 3시, 동대문구 11일 7,8,9시)	1.3ppm(광진구 11일 8시간)

□ 입체측정망 대기오염도현황

❍ 남산 대기오염도

- 미세먼지(46㎍/㎥)는 도시대기 대비 8㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 4㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(34㎍/㎥)는 도시대기 대비 10㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 10㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소(0.3ppm)는 감소하였으며, 그 외 가스상 물질은 증가하였음.

❍ 북한산 대기오염도

- 미세먼지(42㎍/㎥)는 도시대기 대비 4㎍/㎥ 높고, 전년도 동월 대비 6㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(24㎍/㎥)는 도시대기 대비 동일하였으며, 전년도 동월 대비 4㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년도 동월 대비 아황산가스(0.004ppm)는 동일하였으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 증가하였음.

❍ 관악산 대기오염도

- 미세먼지(36㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 14㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(26㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 낮고, 전년도 동월 대비 14㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년 동월 대비 이산화질소(0.016ppm)를 포함한 가스상 물질은 증가하였음.

<표 2-5, 입체측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
남 산	'14.06월	43	26	0.024	0.033	0.006	0.3
	'14.07월	46	34	0.022	0.035	0.006	0.3
	'13.07월	42	24	0.019	0.034	0.005	0.4
북한산	'14.06월	38	21	0.017	0.036	0.003	0.4
	'14.07월	42	24	0.018	0.034	0.004	0.5
	'13.07월	32	20	0.015	0.027	0.004	0.4
관악산	'14.06월	36	26	0.017	0.057	0.005	-
	'14.07월	36	26	0.016	0.051	0.005	-
	'13.07월	22	16	0.011	0.037	0.003	-
도시대기	'14.07월	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4

□ 경계측정망 대기오염도현황

❍ 궁동 대기오염도

- 미세먼지(41㎍/㎥)는 도시대기 대비 3㎍/㎥  높고, 전년 동월 대비 8㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(24㎍/㎥)는 도시대기 대비 동일하였으며, 전년 동월 대비 6㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소(0.4ppm)는 감소하였으며, 그 외 가스상 물질은 증가하였음.

❍ 세곡 대기오염도

- 미세먼지(45㎍/㎥)는 도시대기 대비 7㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 6㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(26㎍/㎥)는 도시대기 대비 2㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 4㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소(0.4ppm)는 동일하였으며, 그 외 가스상 물질은 증가하였음.

❍ 행주 대기오염도

- 미세먼지(47㎍/㎥)는 도시대기 대비 9㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 13㎍/㎥ 증가하였음.

- 초미세먼지(20㎍/㎥)는 도시대기 대비 4㎍/㎥ 낮고, 전년 동월 대비 3㎍/㎥ 증가하였음.

- 전년도 동월 대비 일산화탄소(0.4ppm)는 감소하였으며, 그 외 가스상 물질은 같거나 증가하였음.

<표 2-6, 경계측정망 대기오염도 현황>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
궁동	'14.06월	51	-	0.028	0.039	0.004	0.3
	'14.07월	41	24	*0.020	0.033	0.005	0.4
	'13.07월	33	18	0.015	0.026	0.004	0.5
세곡	'14.06월	45	24	0.040	0.024	0.003	0.3
	'14.07월	45	26	0.032	0.024	0.003	0.5
	'13.07월	39	22	0.019	0.020	0.002	0.5
행주	'14.06월	45	19	0.024	0.051	0.004	0.6
	'14.07월	47	20	0.026	0.045	0.004	0.4
	'13.07월	34	17	0.024	0.024	0.004	0.5
도시대기	'14.07월	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4

□ 대기오염 사례 분석

❍ 사례 일수

<표 2-7, 7월 미세먼지 저농도 및 고농도 사례 일수>

구 분	20 ㎍/㎥ 이하				100 ㎍/㎥ 이상
기 간	2014년		2013년		2014년		2013년
	7월	누적	7월	누적	7월	누적	7월	누적
일 수	7	20	9	16	0	18	0	12

<그림 2-2, 7월중 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 일별 농도 추세>

2. 대기중 중금속 농도

❍ 측정된 중금속 농도는  Fe 》Pb 〉Cu 〉Mn 〉As 〉Ni 〉Cr 〉Cd 〉Be 순이었음.

<표 2-8, 월별 중금속 농도변화>

(단위 : ㎍/㎥)

항목 월	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
'14.06월	0.0189	0.0007	0.0037	0.0145	0.0178	0.6149	0.0035	0.0034	0.0000
’14. 07월	0.0387	0.0010	0.0029	0.0277	0.0220	0.8951	0.0031	0.0047	0.0000
’13. 07월	0.0558	0.0014	0.0051	0.0187	0.0161	0.4018	0.0017	0.0013	0.0000

※ 1. 7.07～7.116.13 측정소당 5회 측정값임

2. 환경기준

- WHO 권고기준(납 0.5㎍/㎥, 카드뮴 0.005㎍/㎥, 망간 0.15㎍/㎥)

- 우리나라 대기환경기준(납 0.5㎍/㎥)

<표 2-9, 측정소별 중금속 분석결과>

(단위 : ㎍/㎥)

항목 측정소		Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be
송파 (방이)	최대	0.0865	0.0024	0.0052	0.0454	0.0461	1.9452	0.0061	0.0108	0.0000
	최소	0.0057	0.0005	0.0000	0.0132	0.0013	0.3870	0.0000	0.0000	0.0000
	평균	0.0445	0.0012	0.0029	0.0346	0.0269	1.1916	0.0033	0.0059	0.0000
구로	최대	0.0804	0.0018	0.0035	0.0349	0.0321	1.1220	0.0054	0.0073	0.0000
	최소	0.0118	0.0004	0.0013	0.0137	0.0084	0.3662	0.0008	0.0005	0.0000
	평균	0.0418	0.0009	0.0028	0.0260	0.0192	0.6266	0.0034	0.0041	0.0000
광진 (구의)	최대	0.0811	0.0020	0.0076	0.0410	0.0504	2.4941	0.0066	0.0112	0.0000
	최소	0.0073	0.0005	0.0012	0.0182	0.0053	0.5571	0.0008	0.0012	0.0000
	평균	0.0398	0.0011	0.0043	0.0331	0.0287	1.5053	0.0037	0.0057	0.0000
마포	최대	0.0693	0.0016	0.0045	0.0370	0.0296	1.0840	0.0049	0.0074	0.0000
	최소	0.0095	0.0003	0.0006	0.0109	0.0064	0.3179	0.0005	0.0011	0.0000
	평균	0.0378	0.0008	0.0026	0.0240	0.0179	0.5981	0.0029	0.0044	0.0000
보건 환경 연구원 (양재)	최대	0.0606	0.0012	0.0024	0.0229	0.0292	0.9546	0.0038	0.0061	0.0000
	최소	0.0030	0.0003	0.0004	0.0160	0.0037	0.2999	0.0002	0.0004	0.0000
	평균	0.0296	0.0007	0.0018	0.0207	0.0175	0.5537	0.0023	0.0036	0.0000
전체	최대	0.0865	0.0024	0.0076	0.0454	0.0504	2.4941	0.0066	0.0112	0.0000
	최소	0.0030	0.0003	0.0000	0.0109	0.0013	0.2999	0.0000	0.0000	0.0000
	평균	0.0387	0.0010	0.0029	0.0277	0.0220	0.8951	0.0031	0.0047	0.0000

<표 2-10, 측정지점별 수은 농도현황>

(단위 : ㎍/㎥)

구 분	송파(방이)	용산	노원	구로	전체
최 대	0.0060	0.0064	0.0074	0.0111	-
최 소	0.0013	0.0013	0.0015	0.0018	-
평 균	0.0028	0.0029	0.0036	0.0038	0.0033

※ Hg은 시간 데이터를 기준으로 평균값 산출(수은자동측정기를 이용한 24시간 1개월 연속 측정)

3. 대기중 VOCs 농도

❍ VOCs 측정망(강서, 광진, 구로, 종로, 북한산측정소)

- 방향족 화합물인 톨루엔의 농도는 1.9~3.5 ppb 이었고, 벤젠은 0.2 ~ 0.5 ppb 이었음.

- 알칸화합물인 에탄, 프로판, 부탄계열의 농도는 각각 2.5 ~ 4.3ppb, 1.7 ~ 4.7 ppb, 2.4 ~ 5.0 ppb 이었음.

- 도심지역 측정소의 VOCs는 자동차 배출가스(프로판, 부탄, 톨루엔, 자일렌, 프로필렌), 용제성분(톨루엔, 자일렌, 에틸벤젠), 휘발유 증발성분(부탄, 펜탄), LPG원료(부탄, 프로판)등이 높게 나타났으며, 배경 측정소인 북한산 측정소의 농도는 낮게 측정되었으나 전반적인 농도 분포 패턴은 도심과 유사하게 나타났음.

<표 2-11, VOCs 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	강서	구로	종로	평균	북한산(배경)
Ethane	2.8	2.6	4.3	3.23	2.5
Ethylene	0.9	1.1	0.9	0.97	0.6
Propane	3.2	2.5	4.7	3.47	1.7
Isobutane	1.6	1.9	1.5	1.67	1.0
n-Butane	2.8	3.1	2.3	2.05	1.5
Isopentane	1.0	1.4	0.3	0.90	0.7
n-Pentane	0.6	0.8	0.2	0.40	0.5
Isoprene	0.2	0.3	0.1	0.20	0.7
Benzene	0.2	0.3	0.5	0.33	0.3
Toluene	1.9	2.2	3.5	2.53	1.9
Ethylbenzene	0.6	0.4	0.8	0.60	0.3
m/p-Xylene	0.6	0.5	1.1	0.55	0.3
Styrene	0.1	0.0	0.1	0.07	0.0
o-Xylene	0.3	0.2	0.5	0.25	0.2

※ 광진측정소 : 기기점검 및 data error로 평가에서 제외하였음.

❍ BTEX 측정망(중랑, 동작, 동작)

- BTEX 농도는 벤젠 0.3~0.8ppb, 톨루엔 2.2~3.8ppb, 에틸벤젠 0.5~0.8ppb, m/p-자일렌 0.6~1.0ppb, о-자일렌 0.2~0.4ppb 이었음.

<표 2-12, BTEX 농도 분포>

(단위 : ppb)

구 분	송파	중랑	동작	평균
Benzene	0.5	0.3	0.8	0.5
Toluene	2.2	2.2	3.8	2.7
Ethylbenzene	0.5	0.5	0.8	0.6
m/p-Xylene	0.7	0.6	1.0	0.8
o-Xylene	0.4	0.2	0.4	0.3

4. 강우내 산성강하물 농도

❍ 평균 pH : 4.4(4.0~4.9)

- 전년 동월 및 전월 대비 증가하였음.

❍ 지점별 : 반포측정소에서 pH 4.0로 산성도가 가장 높게 측정되었음.

❍ 강우 : 7월 강우량은 156.3mm임.

❍ 강우내 이온성분별 농도(㎎/L)

- 음이온 :  SO42-(3.58) > NO3-(3.03) > Cl-(0.83)

- 양이온 :  NH4+(2.10) > Ca2+(0.96)  > Na+(0.42) > K+(0.16) > Mg2+(0.11)

<표 2-13, 월별 강우산도 및 이온성분 측정결과>

구분	pH	강우량(mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
’14.06월	4.3	89.0	0.28	3.35	2.62	0.08	1.61	0.08	0.85	0.10
’14.07월	4.4	156.3	0.83	3.03	3.58	0.42	2.10	0.16	0.96	0.11
’13.07월	3.6	629.9	0.09	0.88	2.61	2.23	0.24	1.46	0.41	0.43

<표 2-14, 측정지점별 강우산도 및 이온성분 분석결과>

지점	pH	강우량 (mm)	음이온(mg/L)			양이온(mg/L)
			Cl-	NO3-	SO42-	Na+	NH4+	K+	Ca2+	Mg2+
구로	4.5	225.6	1.42	1.46	1.96	0.83	1.02	0.05	0.29	0.11
구의	4.4	167.8	0.60	4.37	5.60	0.15	3.22	0.14	1.26	0.09
남가좌	4.6	170.6	0.74	1.61	2.08	0.97	0.43	0.05	0.27	0.11
반포	4.0	157.2	0.50	2.34	2.81	0.11	1.63	0.11	1.15	0.11
방이	4.7	147.2	0.97	3.06	4.06	0.23	2.55	0.54	1.47	0.11
방학	4.5	11.5	0.78	7.29	6.96	0.22	4.14	0.17	1.97	0.21
북한산	4.6	238.0	0.70	3.11	3.63	0.39	2.17	0.05	0.29	0.07
양재	4.5	146.8	0.42	2.97	3.23	0.13	2.23	0.05	0.23	0.03
한남	4.9	157.6	1.02	5.92	5.67	0.44	3.97	0.27	3.17	0.31
화곡	4.3	141.0	0.88	2.79	3.55	0.29	2.07	0.27	1.15	0.07
평균	4.4	156.3	0.83	3.03	3.58	0.42	2.10	0.16	0.96	0.11

※ 참고 : 양재 및 북한산 측정소는 자동측정기에 의한 결과이며 모든 평균은 유량가중평균임.

Ⅲ	도로변대기 오염도

□ 미세먼지(PM-10)

❍ 일반차로

- 월평균 44㎍/㎥으로 도시대기 대비 6㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 2㎍/㎥ 증가하였음.

- 측정소별 농도 분포는 40~49㎍/㎥으로 상대적으로 종로에서 높은 농도를 기록하였음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 월평균 47㎍/㎥으로 일반차로(44㎍/㎥) 대비 3㎍/㎥ 높게 측정되었으며, 버스 중앙차로는 월평균 49㎍/㎥으로 일반차로 대비 5㎍/㎥ 높았음.

□ 초미세먼지(PM-2.5)

❍ 일반차로

- 월평균 27㎍/㎥으로 도시대기 대비 3㎍/㎥ 높고, 전년 동월 대비 1㎍/㎥ 증가하였음.

- 측정소별 농도 분포는 24~32㎍/㎥을 나타냈으며, 상대적으로 청량리에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(27㎍/㎥) 대비 자동차전용차로(33㎍/㎥)는 6㎍/㎥ 높았으며, 버스중앙차로(32㎍/㎥)는 일반차로 대비 5㎍/㎥ 높게 측정되었음.

❍ PM-2.5와 PM-10과 비율은 53%(공항로)~75%(동대문)로 평균 63%임.

<그림 3-1, 지점별 PM-10, PMㅡ2.5 농도현황>

□ 이산화질소(NO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.044ppm으로 도시대기 대비 0.021ppm 높고, 전년 동월대비 0.003ppm 증가하였음.

- 측정소별 농도 분포는 0.029~0.056ppm을 나타났으며, 상대적으로 영등포에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.044ppm) 대비 자동차전용차로(0.049ppm)는 0.005ppm 높았으며, 버스중앙차로(0.066ppm)는 0.022ppm 높았음.

□ 오존(O3)

❍ 일반차로

- 월평균 0.022ppm으로 도시대기 대비 0.011ppm 낮고, 전년 동월 대비 0.005ppm 증가

- 측정소별 농도 분포는 0.012~0.031ppm을 나타났으며, 상대적으로 신사에서 높았음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.022ppm) 대비 자동차전용차로(0.025ppm)는 0.003ppm 높고, 버스  중앙차로(0.016ppm)는 0.006ppm 낮았음.

□ 아황산가스(SO2)

❍ 일반차로

- 월평균 0.005ppm으로 도시대기 대비 및 전년 동월 대비 모두 동일하였음.

- 측정소별 농도분포는 0.004~0.007ppm을 나타났음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 일반차로(0.005ppm) 대비 자동차전용차로(0.004ppm)는 0.001ppm 낮았으며, 버스 중앙차로(0.005ppm)는 동일하였음.

□ 일산화탄소(CO)

❍ 일반차로

- 월평균 0.6ppm으로 도시대기 대비 0.2ppm 높았음.

- 측정소별 농도 분포는 0.4~0.8ppm을 나타냈음.

❍ 자동차전용차로와 버스중앙차로

- 자동차전용차로는 0.5ppm으로 일반차로 대비 0.1ppm 낮고, 버스중앙차로는 0.7ppm으로 일반차로 대비 0.1ppm 높았음.

<표 3-1, 도로변 대기질현황>

구 분			PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
도로변 대기	일반 차로	'14.06월	45	25	0.047	0.023	0.005	0.5
		'14.07월	44	27	0.044	0.022	0.005	0.6
		'13.07월	42	26	0.041	0.017	0.005	0.6
	자동차 전용차로	'14.06월	46	28	0.048	0.026	0.004	0.4
		'14.07월	47	33	0.049	0.025	0.004	0.5
		'13.07월	42	29	0.035	0.022	0.004	0.5
	버스중앙 차로	'14.06월	48	29	0.072	0.016	0.005	0.7
		'14.07월	49	32	0.066	0.016	0.005	0.7
		'13.07월	44	27	0.045	0.018	0.004	0.6
도시 대기		'14.07월	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4

<표 3-2, 도로변대기 항목별 대기오염도>

구 분		PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
전체평균		45	29	0.047	0.022	0.005	0.6
일반차로	평균	44	27	0.044	0.022	0.005	0.6
	신촌	47	30	0.050	0.017	0.004	0.8
	청계4가	40	24	0.038	0.021	0.006	0.6
	서울역	44	25	0.053	0.012	0.005	0.6
	동대문	40	30	0.046	0.020	0.006	0.5
	종로	49	26	0.047	0.023	0.004	0.6
	청량리	46	32	0.047	0.026	0.004	0.5
	태릉	47	26	0.033	0.022	0.004	0.6
	영등포	44	29	0.056	0.019	0.007	0.6
	신사	44	26	0.043	0.031	0.005	0.4
	길동	41	24	0.038	0.025	0.004	0.4
	공항로	47	29	0.029	0.026	0.005	0.7
전용차로	평균	47	33	0.049	0.025	0.004	0.5
	강변로	51	37	0.063	0.016	0.004	0.5
	내부순환로	43	28	0.035	0.033	0.004	0.4
중앙차로	평균	49	32	0.066	0.016	0.005	0.7
	양재	51	34	0.070	0.013	0.005	0.7
	동작대로	47	29	0.061	0.019	0.005	0.7

Ⅳ	대기오염 예․경보제 운영현황

□ 미세먼지 예․경보제

❍ 미세먼지(PM10) 상황발령 : 발령사항 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) 상황발령 : 발령사항 없음

❍ 통합대기환경지수 구간에 따른 미세먼지 예보 적중률 : 67.7%

□ 오존 예․경보제

❍ 오존 경보 : 주의보 발령(1일, 3회)

횟수	발령 일시		해제 시간	발령지역	오존오염도 초과측정소	오존오염도 (ppm)	기상상태
							풍향	풍속(㎧)	온도(℃)
1	7.1(화)	17:00	18:00	도심	중구	0.124	WSW	1.5	29.8
2		17:00	18:00	서북	서대문	0.122	WSW	2.2	29.3
2		17:00	20:00	동북	중랑	0.122	NW	1.4	31.6

❍ 오존 예보 시의 통합대기환경지수 구간 예보 적중률 : 56.8%

<붙임자료>

1. ’14. 7월 측정소별 대기오염도 현황

2. ’14. 7월 일별 대기오염도 현황

3. ’13.7월 및  ’14.7월 대기오염도 대기오염도 비교표

4. ’14. 7월 측정소별 단기환경기준 초과현황

5. ’11~’14년 연도별․월별 대기오염도 현황

6. ’14년 월별 중금속 측정농도 현황

7. ’14년 월별 광화학오염물질 측정농도 현황

8. ’14. 7월 대기오염 분포 현황

< 붙임 1 >

’14. 7월 측정소별 대기오염도 현황

□ 도시대기 측정소(25개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평 균	38	24	0.023	0.033	0.005	0.4
종로구	42	27	0.031	0.046	0.006	0.5
중구	68	40	0.025	0.047	0.006	0.5
용산구	22	14	0.02	0.027	0.004	0.4
은평구	18	11	0.022	0.034	0.004	0.3
서대문구	30	18	0.038	0.027	0.005	0.4
마포구	23	16	0.023	0.029	0.004	0.3
성동구	31	18	0.027	0.044	0.004	0.4
광진구	27	17	0.03	0.027	0.005	0.4
동대문구	20	11	0.024	0.011	0.004	0.4
중랑구	30	15	0.019	0.028	0.004	0.3
성북구	57	33	0.021	0.06	0.007	0.6
강북구	68	43	0.021	0.053	0.006	0.5
도봉구	52	32	0.016	0.039	0.005	0.4
노원구	72	45	0.019	0.05	0.006	0.5
양천구	84	51	0.023	0.05	0.005	0.5
강서구	48	29	0.023	0.041	0.005	0.4
구로구	21	13	0.02	0.027	0.005	0.3
금천구	15	10	0.025	0.026	0.005	0.3
영등포구	42	27	0.023	0.023	0.005	0.3
동작구	52	32	0.019	0.034	0.005	0.4
관악구	50	31	0.025	0.023	0.006	0.4
서초구	18	11	0.015	0.007	0.005	0.3
강남구	17	10	0.028	0.013	0.004	0.4
송파구	11	7	0.03	0.019	0.004	0.4
강동구	16	8	0.021	0.013	0.004	0.3

□ 배경측정소(3개소)

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
남산	46	34	0.022	0.035	0.006	0.3
북한산	42	24	0.018	0.034	0.004	0.5
관악산	36	26	0.016	0.051	0.005	-

※ 관악산 측정소에서는 일산화탄소를 측정하지 않고 있음.

< 붙임 2 >

’14. 7월 일별 대기오염도 현황

구 분	PM-10(㎍/㎥)	PM-2.5(㎍/㎥)	NO2(ppm)	O3(ppm)	SO2(ppm)	CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년	-	0.03ppm/년	0.06ppm/8시간	0.02ppm/년	9ppm/8시간
평균 일자	38	24	0.024	0.033	0.005	0.4
1	42	27	0.032	0.046	0.006	0.5
2	69	40	0.025	0.047	0.006	0.5
3	22	14	0.02	0.027	0.004	0.4
4	18	11	0.022	0.034	0.004	0.3
5	30	18	0.038	0.027	0.005	0.4
6	23	16	0.023	0.029	0.004	0.3
7	31	18	0.028	0.044	0.004	0.4
8	27	17	0.03	0.027	0.005	0.4
9	20	11	0.024	0.011	0.004	0.4
10	30	14	0.019	0.031	0.004	0.3
11	58	32	0.022	0.06	0.007	0.7
12	68	43	0.021	0.053	0.006	0.5
13	52	32	0.016	0.039	0.005	0.5
14	72	45	0.02	0.05	0.006	0.6
15	84	51	0.023	0.05	0.005	0.6
16	48	29	0.023	0.041	0.005	0.5
17	21	13	0.021	0.027	0.005	0.3
18	15	10	0.025	0.026	0.005	0.3
19	42	27	0.023	0.023	0.005	0.3
20	52	32	0.019	0.034	0.005	0.3
21	50	31	0.025	0.023	0.006	0.4
22	18	11	0.015	0.007	0.005	0.2
23	17	10	0.028	0.013	0.004	0.3
24	11	-	0.03	0.02	0.004	0.4
25	16	8	0.021	0.014	0.004	0.3
26	34	21	0.013	0.047	0.004	0.4
27	75	50	0.018	0.064	0.004	0.5
28	60	39	0.031	0.041	0.004	0.5
29	37	25	0.025	0.042	0.005	0.4
30	26	16	0.024	0.024	0.004	0.3
31	26	17	0.028	0.013	0.005	0.4

< 붙임 3 >

‘13.7월 및 ‘14.7월 대기오염도 비교표

구 분	PM-10(㎍/㎥)		PM-2.5(㎍/㎥)		NO2(ppm)		O3(ppm)		SO2(ppm)		CO(ppm)
국가환경기준	50㎍/㎥/년		-		0.03ppm/년		0.06ppm/8시간		0.02ppm/년		9ppm/8시간
연도별	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
평 균	34	38	22	24	0.022	0.024	0.024	0.033	0.004	0.005	0.4	0.4
종로구	36	37	23	26	0.024	0.026	0.022	0.033	0.004	0.006	0.3	0.3
중구	35	39	20	20	0.031	0.033	0.021	0.031	0.003	0.003	0.4	0.2
용산구	35	38	21	27	0.026	0.026	0.021	0.033	0.005	0.005	0.2	0.5
은평구	34	39	21	24	0.024	0.025	0.019	0.037	0.004	0.005	0.5	0.3
서대문구	34	39	20	22	0.021	0.022	0.018	0.038	0.002	0.005	0.2	0.3
마포구	35	40	20	23	0.019	0.023	0.028	0.032	0.004	0.005	0.4	0.5
성동구	31	39	20	26	0.025	0.038	0.019	0.026	0.002	0.004	0.4	0.3
광진구	35	41	21	24	0.024	0.020	0.024	0.036	0.003	0.004	0.6	0.7
동대문구	35	38	24	23	0.019	0.024	0.026	0.038	0.005	0.005	0.4	0.7
중랑구	34	39	21	23	0.021	0.025	0.019	0.038	0.004	0.005	0.4	0.4
성북구	34	35	22	22	0.028	0.025	0.018	0.030	0.003	0.003	0.5	0.4
강북구	35	39	22	29	0.021	0.023	0.025	0.036	0.004	0.005	0.3	0.3
도봉구	33	36	21	23	0.023	0.021	0.026	0.036	0.003	0.005	0.5	0.4
노원구	35	38	22	20	0.022	0.020	0.022	0.032	0.005	0.005	0.4	0.3
양천구	33	39	25	25	0.017	0.021	0.025	0.031	0.005	0.006	0.3	0.4
강서구	34	37	16	25	0.025	0.021	0.025	0.030	0.005	0.005	0.4	0.4
구로구	35	42	19	25	0.015	0.017	0.028	0.034	0.004	0.005	0.4	0.5
금천구	34	37	23	27	0.023	0.019	0.023	0.028	0.006	0.005	0.3	0.2
영등포구	34	40	21	23	0.014	0.027	0.020	0.036	0.002	0.005	0.5	0.7
동작구	32	35	25	29	0.015	0.023	0.031	0.037	0.005	0.007	0.3	0.4
관악구	35	45	23	24	0.015	0.022	0.026	0.031	0.004	0.005	0.4	0.5
서초구	33	39	22	27	0.019	0.020	0.024	0.033	0.004	0.005	0.4	0.4
강남구	37	38	26	26	0.021	0.026	0.028	0.032	0.005	0.006	0.4	0.4
송파구	33	34	22	22	0.021	0.021	0.025	0.033	0.003	0.004	0.5	0.5
강동구	33	35	20	24	0.024	0.019	0.026	0.037	0.004	0.004	0.4	0.4

< 붙임 4 >

’14. 7월 측정소별 단기환경기준 초과현황

구 분	미세먼지(PM-10)		이산화질소(NO2)				오존(O3)				아황산가스		일산화탄소
	100㎍/㎡/일		100ppb/hr		60ppb/일		100ppb/hr		60ppb/8hr		0.15ppm/hr (0.05ppm/24hr)		25ppm/hr (9ppm/8hr)
	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도	초과횟수	최고농도
계					1	61	95	132	275	106
종로구	-	-	-	-	-	-	2	106	60	83	-	-	-	-
중구	-	-	-	-	-	-	3	124	56	93	-	-	-	-
용산구	-	-	-	-	-	-	5	109	91	85	-	-	-	-
은평구	-	-	-	-	-	-	2	105	71	85	-	-	-	-
서대문구	-	-	-	-	-	-	7	122	121	92	-	-	-	-
마포구	-	-	-	-	-	-	-	-	44	78	-	-	-	-
성동구	-	-	-	-	1	61	-	-	20	76	-	-	-	-
광진구	-	-	-	-	-	-	13	125	117	105	-	-	-	-
동대문구	-	-	-	-	-	-	10	124	113	98	-	-	-	-
중랑구	-	-	-	-	-	-	11	132	130	106	-	-	-	-
성북구	-	-	-	-	-	-	3	115	58	90	-	-	-	-
강북구	-	-	-	-	-	-	4	113	92	89	-	-	-	-
도봉구	-	-	-	-	-	-	5	113	103	88	-	-	-	-
노원구	-	-	-	-	-	-	1	105	50	82	-	-	-	-
양천구	-	-	-	-	-	-	-	-	52	82	-	-	-	-
강서구	-	-	-	-	-	-	1	112	42	83	-	-	-	-
구로구	-	-	-	-	-	-	2	101	61	84	-	-	-	-
금천구	-	-	-	-	-	-	-	-	27	79	-	-	-	-
영등포구	-	-	-	-	-	-	5	108	99	88	-	-	-	-
동작구	-	-	-	-	-	-	6	116	83	91	-	-	-	-
관악구	-	-	-	-	-	-	3	104	57	83	-	-	-	-
서초구	-	-	-	-	-	-	2	112	78	79	-	-	-	-
강남구	-	-	-	-	-	-	1	103	72	79	-	-	-	-
송파구	-	-	-	-	-	-	1	104	82	85	-	-	-	-
강동구	-	-	-	-	-	-	10	114	122	103	-	-	-	-

< 붙임 5 >

’11～’14년 연도별･월별 대기오염도 현황

1. PM-10                                                   (단위 : ㎍/㎥)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	54(49)	44	75	65(51)	56	72(52)	44	28	27	29	42	38	46	47(44)
2012	47	60	50	46	51	52	40	28	22	27	33	42(40)	41	41(41)
2013	49(49)	64	45	55(54)	52	55	40	34	35	28	29	42	55	45(44)
2014	53(51)	57(55)	57	60(56)	58	63(53)	38	38

※ ( )안은 황사관측일 제외농도임

2. PM-2.5                                                   (단위 : ㎍/㎥)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	27	24	41	26	27	26	27	18	17	16	23	22	26	24
2012	25	35	26	24	22	26	24	18	14	16	18	24	26	23
2013	27	38	24	25	27	31	25	22	23	16	15	23	31	25
2014	27	29	31	28	29	27	22	24

3. NO2                                                       (단위 : ppm)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.034	0.035	0.047	0.030	0.036	0.034	0.031	0.026	0.022	0.025	0.038	0.036	0.035	0.033
2012	0.031	0.037	0.036	0.031	0.034	0.034	0.025	0.022	0.019	0.026	0.031	0.033	0.037	0.030
2013	0.034	0.045	0.038	0.037	0.034	0.035	0.030	0.022	0.024	0.026	0.030	0.036	0.043	0.033
2014	0.034	0.042	0.038	0.037	0.040	0.032	0.026	0.024

4. O3                                                        (단위 : ppm)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.022	0.013	0.012	0.026	0.028	0.028	0.031	0.017	0.017	0.021	0.014	0.012	0.010	0.019
2012	0.024	0.011	0.015	0.025	0.026	0.034	0.036	0.021	0.024	0.021	0.017	0.012	0.011	0.021
2013	0.025	0.012	0.018	0.023	0.031	0.034	0.033	0.024	0.027	0.023	0.017	0.012	0.009	0.022
2014	0.027	0.009	0.016	0.025	0.029	0.041	0.037	0.033

5. SO2                                                       (단위 : ppm)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005
2012	0.006	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005
2013	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006
2014	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005

6. CO                                                       (단위 : ppm)

구분	1~7월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
2011	0.6	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6
2012	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5
2013	0.5	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.5
2014	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4

< 붙임 6 >

’14년 월별 중금속 측정농도 현황

(단위 : ㎍/㎥)

항 목	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	Hg
1월	0.0735	0.0022	0.0051	0.0425	0.0371	1.0051	0.0043	0.0032
2월	0.0206	0.0017	0.0031	0.0161	0.0102	0.5003	0.0017	0.0033
3월	0.0330	0.0010	0.0033	0.0222	0.0273	0.8633	0.0017	0.0038
4월	0.0575	0.0019	0.0051	0.0471	0.0366	1.1561	0.0075	0.0038
5월	0.0628	0.0016	0.0065	0.0258	0.0496	1.7386	0.0066	0.0038
6월	0.0189	0.0007	0.0037	0.0145	0.0178	0.6149	0.0035	0.0034
7월	0.0387	0.0010	0.0029	0.0277	0.0220	0.8951	0.0031	0.0033
8월
9월
10월
11월
12월

2013년	0.0669	0.0021	0.0046	0.0267	0.0343	0.6169	0.0043	0.0033
2012년	0.0408	0.0016	0.0052	0.0293	0.0333	1.0385	0.0044	0.0027
2011년	0.0377	0.0013	0.0042	0.0344	0.0355	1.0359	0.0038	0.0031
2010년	0.0249	0.0010	0.0030	0.0208	0.0231	0.7359	0.0025	0.0037
2009년	0.0434	0.0014	0.0052	0.0336	0.0385	1.3336	0.0050	0.0038
2008년	0.0420	0.0013	0.0047	0.0552	0.0432	1.5539	0.0068	0.0042
2007년	0.0524	0.0014	0.0050	0.1137	0.0394	1.5517	0.0043	0.0043
2006년	0.0421	0.0011	0.0112	0.1435	0.0347	1.1739	0.0078	0.0031

< 붙임 7 >

’14. 월별 광화학오염물질 측정농도 현황

(단위: ppb)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Ethane	8.63	6.60	5.25	4.72	4.68	2.95	3.23
Propane	6.42	4.43	3.97	3.92	4.24	3.47	3.47
Isobutane	1.87	1.39	1.33	1.50	1.58	1.43	1.67
n-Butane	3.15	2.15	2.08	2.29	2.54	2.29	2.73
Isopentane	1.06	0.78	0.84	0.90	1.16	0.91	0.90
n-Pentane	0.92	0.57	0.56	0.62	0.76	0.57	0.53
Isoprene	0.08	0.06	0.07	0.05	0.08	0.11	0.20
Benzene	0.80	0.67	0.59	0.48	0.40	0.24	0.33
Toluene	4.12	2.70	2.98	4.50	4.16	2.74	2.53
Ethylbenzene	0.37	0.32	0.45	0.75	0.78	0.61	0.60
m/p-Xylene	0.45	0.39	0.59	0.97	1.02	1.05	0.73
Styrene	0.02	0.06	0.06	0.07	0.04	0.09	0.07
o-Xylene	0.18	0.15	0.23	0.38	0.39	0.35	0.33

< 붙임 8 >

’14. 7월 대기오염 분포현황

PM-10 월평균 공간 분포		PM-2.5 월평균 공간 분포
NO2 월평균 공간 분포		SO2 월평균 공간 분포
O3 월평균 공간 분포		CO 월평균 공간 분포