문서번호	하천관리과-16438
결재일자	2014.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하천관리과장	물관리정책관
이병우		김용학	10/15 김학진
협조
	청계천관리팀장		김석권

「수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역」 전문가 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.  .

도시안전실

(하천관리과)

「수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역」

전문가 자문회의 개최결과 보고

□ 회의개요

○ 일     시 : 2014. 10. 14(화) 14:00 ~ 15:40

○ 장     소 : 서소문청사 8층 공용회의실

○ 참      석 : 외부위원(손영식, 박선규, 이삼희, 윤현섭, 여춘동, 박병선)

내부(하천관리과장, 청계천관리팅장, 업무담당)

용역사(한일ENC 김재수, 상명종합건축 손동준)

○ 회의내용 : - “수표교 중건 기본계획안”

- “인접지역 도시관리계획 변경안”

- “수표교 비파괴 강도시험 결과”

- “수리Simulation 분석결과”

- “사업추진 로드맵 검토”

□ 회의결과 요약

○ 문화재분야(손영식 위원)

- “수표교는 원위치에 원부재 수습정비(장충단공원 +중랑물재생센터)

- 다만 높이는 지반차이로 인하여 조정해도 조정해도 좋을 것임

- 수표교의 바닥은 마사토가 있고 필요시 일정 깊이의 얕은 물이 있는             것이 좋겠음, 여기에 수표석도 함께 복원되어야 함

- 다리주변의 도로 및 광장지역에고 전통포장(박석포장, 흙고화처리)으로           하는 것이 좋겠음

○ 구조분야(박선규 위원)

- 현재수표교 유지관리방안 과 수표교 중건후 유지관리 보존 방안 구체적          제시

- 수표교 비파괴검사 반영에 따른 안정성 검토 와 중건 과정에서의 구재          관리에 따른 대안 필요

- 유사사례 분석을 통한 수표교 중건에 따른 경제적 효과분석

○ 하천하도(이삼희 위원)

- 수표교 수위변화 계산에서 사용한 조도계수를 명확히 제시해야 함

- 미국 캘리포니아 산호세를 관류하는 과달루페강에서 실제 본류의                자연성 회복으로 잉여수 수통을 위한 측방수로 만든 사례참조

- 금회 수표교 복원시 하상에서 과거 식생 씨앗을 추출하여 발아시키는            시도를 통해 과거 생태를 재현검토

- 금회 수표교 이전복원시 교각부 일부 구간에 과거하상을 재현하는               것이 하도복원과도 의미가 있을 것임

○ 도로안전(윤현섭 위원)

- 하폭확장에 따른 보상비 절감을 위해 하상하부에 역사이펀 설치방안

- 교각의 높이를 높여 하상통수단면 축소방안 검토

- 수표교 원위치 복원시 기초석을 토사층 위에 설치시 홍수시 세굴 유실           될수 있으니 대형암반 발파석 적용방안 검토

○ 도시계획(여춘동 위원)

- 주변지역의 관련계획을 검토분석하여 계획간 상호 정합성을 찾을 것

· 청계천관련계획, 역사도심부관리계획, 관수+수표 도시환경정비계획, 기타                 주변 개별 건축행위들 (장교12지구)

- 특히 수표교 남측부의 을지로변 도시환경정비 계획(중구청 수행중)과는          긴밀한 협의가 필요

- 수표교를 중심으로 남북축은 역사적 상징거리화 될수 있도록 가로변             용도(1층부 전면) 배치, 포장, 형태 등 제도적 관리방안 제시 필요

○ 교통(박병선 위원)

- 수표로는 보행자 전용도로가 되어야 함(필요시 도시계획시설 결정)

- 남측 청계천로의 도로선형 보완 필요-평면곡선, 평면곡선길이 보완,

수표교 양측 보도폭 2.5~3.0m 확보 필요

- 청계천변 보도 높이보다 석축높이가 높을 경우 교통약자를 위한 턱낮춤

(경사로) 설치

□ 향후계획

○ 금일 회의사항을 용역사에서 보완토록 조치하고, 수표교 인접한 도시계획          관련부서장(종로,중구, 市 도시정비과, 역사도심관리과)회의를 개최하여 의견조정.

붙임 : 자문회의자료 및 위원(6명) 검토의견서 각1부.  끝.