문서번호	도시철도설계부-3117
결재일자	2013.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
오반교	박상태	박상돈	신한철		04/25 조성일
협 조	시설국장			이광세
	기획예산과장			이종만

'13년 5월 공사장 정기점검 및 수해대비 특별점검계획

2013. 4.

도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	건설안전자문위원	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

´13년 5월 건설공사장 정기점검 및 수방대비 특별점검 계획

우리본부 건설공사장에 대한 정기안전점검 및 우기철 수방대비  건설안전자문위원 특별안전점검을 실시하여 각종 안전사고 사전  예방과 시민 불편을 해소하는 등 공사장 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

2013년도 건설공사장 안전관리계획(도시철도설계부-622호, 2013. 1.)

건설공사장 현장점검 지침(국토해양부, 2012. 2.)

Ⅱ		정기 안전관리실태 점검

점검기간 : ´13. 5. 1(수) ~ 5. 31(금)

※ 우기대비 외부전문가 특별안전점검: ´13. 5. 15(수)～5. 24(금)

점검대상 : 47개 공사장(별첨 1 - 자율 안전점검 공사장 8개소 제외)

▷ 시  설  국 : 39개 공사장

- 강남순환도시고속도로 4공구 외 38개 공사장

▷ 도시철도국 : 8개 공사장

- 지하철 9호선 915~919, 921~922공구, 우이~신설 4공구

	《 자율안전점검 공사장 》
□ 안전관리 최우수 현장 (2개소) 응봉교 확장 및 성능개선공사, 지하철9호선 923공구 건설공사 □ 안전관리 우수 현장 (3개소) 강남순환도시고속도로 6-2공구, 강북시립미술관, 지하철9호선 920공구 □ 무재해 현장 (3개소) 우이~신설 경전철 1, 2, 3공구 건설공사

중점관리 대상 : 34개 공사장 ☜ 월 2회 점검

선 정 기 준	대상 공사장	비고
① 도로, 교량, 지하철 등 대규모 토목공사장	강남순환도시고속도로 4, 6-1, 8공구, 암사대교, 월드컵대교, 도림교, 신림~봉천 2공구, 용마터널, 용비교~행당여중, 지하철 915~919,921,922공구, 우이~신설 4공구, 동부간선도로 확장(2,3공구), 헌릉로연결도로, 방화대교남단 접속도로	21개
② 동바리․비계․철골 등 복합공종작업 등 대형 건축공사장	서남권야구장, 장충체육관리모델링, 동대문디자인파크 플라자	3개
③ 도로점용에 따른 시민불편 해소를 위한 공사장	남부순환로(개봉역앞)도로, 서빙고 고가교, 서부트럭터미널 지하차도, 율곡로~창경궁로 도로, 천호대로(광나루역)	5개
④ 기타 안전관리가 필요한 공사장	관악산 저류조, 서남분뇨처리시설, 중랑물재생센터 마곡지구내 재생수, 용허리공원 빗물저류조	5개

점검방법

▷ 안전과 직원 2~3개조(2인 1조)가 조별 1일 1~2개현장 출장 점검

▷ 공사유형(지하철, 도로, 교량, 건축공사장 등)별로 조별 점검대상을  지정하여 2개월간 지속점검 시행으로 점검효율 증대

안전점검 시 주요 확인사항

▷ 수해방지 대책 및 준비사항 점검(하천변 등 수해취약 공사장 등)

- 자체 수방대책 수립 및 수방자재, 장비 확보상태

- 유수소통 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보상태

- 비상연락망 정비 등

▷ 8대 중점관리 항목 및 20개 기본준수 항목

- 토공․가시설 불균형 여부 및 터널막장 관리 상태

- 동바리 설치 및 크레인 작업 시 안전작업지침 준수여부

- 계측기 설치․관리상태 및 지하매설물 작업시 안전수칙 준수여부

- 추락․낙하사고 예방을 위한 안전시설 설치여부 및 안전장구 착용여부 등

▷ 공사장 인근 보도관리 실태

▷ 안전관리 모범사례 발굴

▷ 기초적인 품질관리, 시민불편사항, 공사장 환경정비 정비 실태 등

Ⅲ		우기철 수방대비 건설안전자문위원 특별점검

점검기간 : ´13. 5.15(수) ~ 5.24(금) - 7일간

점검대상 : 38개 공사장(시설국 23개, 도시철도국 13개 - 별첨 2)

선정기준

▷ 하천변 공사장(11개 현장)

- 한  강(2개) : 월드컵대교 건설공사, 암사대교 건설공사

- 중랑천(4개) : 동부간선도로확장공사(2,3공구), 응봉교 확장 및 성능개선공사, 용비교~행당여중간 도로개설공사

- 도림천(3개) : 도림교 확장공사, 강남순환도시고속도로 6-1공구,

도림천 상류 관악산저류조 설치공사

- 안양천(1개) : 강남순환도로시고속도로 4공구

- 양재천(1개) : 강남순환도시고속도로 8공구

▷ 빗물펌프장 공사장(2개 현장)

- 송정, 사근 빗물펌프장 증설, 염창2외 1개소 빗물펌프장 증설

▷ 수해취약 및 중점관리 공사장(25개 현장)

- 흙막이 및 터널공사, 절 ․ 성토사면 공사

- 지하굴착 공사장 내 지하매설물(하수박스 등) 통과 공사 등

점검반 편성 및 점검방법

▷ 점검반 편성 : 19개반(자문위원 2명, 안전과 2명 1개반)

- 건설안전자문위원 : 대학교수 등 분야별 전문가(38명)

- 도시기반시설본부 : 안전과(8명)

▷ 점검 방법 : 건설안전자문위원 및 안전과 합동점검(반별 1일 2개 현장)

안전점검 시 주요 확인사항 : 정기점검 시 확인사항과 동일

Ⅳ		야간 도로점용 공사장 점검

점검주기 : 매주 1회(목요일)

점검대상 : 20개 도로점용 공사장(별첨 3)

점검방법 : 안전과 1개조(2인) 차량순찰 점검

주요 점검사항

▷ 교통시설물(경광등, 윙카 등) 야간 점등 상태

▷ 도로 점용 및 안전휀스 관리 실태, 작업장 마무리 등 현장정리 상태

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 지적사항에 대한 처리

▷ 현장에서 책임감리원에게 시정지시 및 공사부서에 통보

▷ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출(단, 7일 이상 소요시 처리계획 제출)

지속적인 안전관리가 필요한 공사장은 특별점검 위원을 활용한 상시 안전관리 시행

▷ 상시안전관리가 필요한 공사장에 대해서는 다음 특별점검 할 때까지(약 2개월) 당해 점검위원(외부전문가)이 지속적으로 안전관리(점검 및 기술지도)

특별점검 일정 및 점검반 편성 등은 추후 건설안전자문위원과 협의하여 확정 시행 예정

건설안전 자문위원 점검수당 지급

▷ 지급방법 : 개인별 계좌입금

▷ 소요예산 : 38명 × 200천원 = 7,600천원

▷ 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리,

건설공사장 안전점검, 인건비, 기간제근로자 등 보수

따로붙임   1) ′13. 5월 정기안전점검 대상 공사장 1부

2) ′13. 5월 우기대비 특별점검 대상 공사장 1부.

3) ′13. 5월 야간점검 대상공사장 1부. 끝.