문서번호	급수운영과-30730
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
홍순재		오원선	12/09 안재엽
협조

GIS현장조사서 샘플검수 결과 보고(광진구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

GIS 지침에 의거 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인 조사를 완료하고

그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아     래 -

보 고 내 용

확인일시

2014.12.09

건    명

GIS 시설자료 현장조사서 샘플검수 결과 보고

1. 현황

- 급수운영과-2343(2014.7.4.)호  『상수도 GIS 업무지침 개정』과 관련 지리정보 정확도

제고를 위해 시설자료 GIS현장조사서 측량에 대해 샘플 측량 검수를 실시하고 다음과

같이 보고합니다.

가. 개 요

1) 공 사 명 : 2014년 광진구 상수도공사

2) 시공업체 : 비와이건설(주)

3) 공사일시 : 2014.6.17～2014.11.30

4) 시설자료 접수건수 : 267건

5) 샘플검수 실시건수 : 5건

나. 시설자료 현장확인 결과                                         (단위:M)

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	샘플확인	오차
1	신설-283	광진구 자양동 227-252	건물	A1=1.4 ,A2=2.6	A1=1.4 ,A2=2.5	범위내
				B1=1.4 ,B2=1.0	B1=1.4 ,B2=1.0
2	신설-304	광진구 화양동 111-139	담장	A1=6.1 ,A2=2.4	A1=6.3 ,A2=2.3	범위내
				B1=6.1 ,B2=1.1	B1=6.3 ,B2=1.1
3	신설-351	광진구 자양동 227-56	건물	A1=12.2,A2=2.3	A1=12.2,A2=2.3	범위내
				B1=12.2,B2=2.0	B1=12.2,B2=1.9
4	개량-59	광진구 구의동 231-14	담장	B1=0.4 ,B2=2.8	B1=0.3 ,B2=2.8	범위내
5	교체장애-5	광진구 중곡동 169-63	담장	B1=0.5 ,B2=2.2	B1=0.3 ,B2=2.0	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차범위(0.2)내로 적합하므로 지리정보 시스템에

입력하여 상수도 배관망 구축작업에 만전을 기하고자 합니다.