문서번호	도시철도설계부-3735
결재일자	2013.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
정삼기	박상태	박상돈	신한철		05/19 조성일
협 조	시설국장			이광세
	토목부장			박종웅

우기철 공사용 바지선 특별안전 점검 계획

2013. 5.

도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	한국선급협회 서울시 지부	)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

우기철 공사용 바지선 관리실태 특별점검계획

우리본부 건설공사장 중 한강에서 바지선을 활용하여 수상작업을 하고 있는 공사장에 대하여  우천(홍수)시 공사용 바지선 대피계획 및 관리실태 등을 외부전문가와 합동으로 특별점검 하고자 함.

점검개요

점검 일시 : ‘13. 5. 20(화)

점검 대상 : 2개 공사장

공 사 명	현재 공사추진 사항	바지선	공정율 (%)	비 고
월드컵대교 건설공사	우물통기초 및 교각부 콘크리트 타설	11척	13.6
구리암사대교 건설공사	암사 IC 토공 및 램프설치	12척	80.1

점검 방법 : 외부전문가와 공무원 합동점검

점검반 편성  : 1개반 3명

외부전문가 : 1명

▷ 한국선급(KR) 서울지부 직원

관계 공무원 : 2명

▷ 안전점검 : 2명(도시철도설계부 안전과 직원 오반교, 정삼기)

주요점검 사항

우천(홍수시) 공사용 바지선 대피계획

▷ 팔당댐 방류량에 따른 단계별 대피계획수립 여부, 예인선 확보 여부

▷ 바지선 대피시 유의사항, 비상연락망 구축 여부 등

계류시설 계획 및 설치상태

▷ 계류장 확보여부, 계류시설 안정성 검토 여부, 계선줄 적정성 등

예인선 적정규모 확보 여부, 공사용 바지선 관리실태 등

행정사항

외부전문가 점검수당 지급

▷ 지급방법 : 점검위원 계좌에 입금

▷ 소요예산 : 1명 × 200천원 = 200천원

▷ 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리

건설공사장 안전점검, 인건비, 기간제근로자 등 보수

안전점검 지적사항 조치

▷ 현장에서 책임감리원에게 시정지시 및 공사부서에 통보

▷ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출

▷ 기술검토 등으로 다소 기일이 소요되는 사항 7일 이내 처리계획수립 제출.  끝