문서번호	시설과-6303
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	12/18 안해칠
협 조

2014년 난지도 매립지 계측용역 결과보고

2014. 12

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

2014년 난지도 매립지 계측용역 결과보고

난지도 매립지의 압밀침하와 사면활동 등 지반거동을 측정분석하여 매립지 안전관리와 향후 매립지 이용계획에 필요한 정보를 축적하기 위해 시행한 2014년 매립지 계측용역에 대한 결과 보고임.

Ⅰ	용 역 개 요

1. 용 역 명 : 2014년 난지도 매립지 계측관리 용역

2. 계 약 자 : 브니엘컨설턴트(주) 대표 강인규

3. 계약금액 : 21,985,000원

4. 용역기간 : 2014. 2. 5. ~ 12. 17.

Ⅱ	계 측 목 적

1. 난지도 매립지 안정적 사후관리

2. 경사계, 간극수압 변화를 측정하여 매립사면 거동 파악

3. 위험징후 사전발견 및 안전대책 강구

4. 매립지 이용에 필요한 정보 축척

Ⅲ	계측기 현황

1. 계측시설 총 111개소

- 지표침하계 69개소

- 경사계 및 간극수압계 각 21개소(42개소)

2. 계측시기 : 상·하반기(4월. 10월) 계측시행

Ⅳ	계 측 결 과

계측구분	노을공원 (1매립지)	하늘공원 (2매립지)	분석결과
지표침하판 (침하량)	평균 8.3㎝	평균 9.8㎝	- 현재 침하는 진행되고 있으나 진행 경향이 점차 완만할 것으로 판단
간극수압계 (㎏/㎠)	-0.23~0.07 (㎏/㎠)	-0.17~0.03 (㎏/㎠)	- 간극수압 변화량이 미소하게 증감 - 간극수압 안정적 변화
지중경사계 (변위)	14.98㎜	21.69㎜	- 완만한 속도로 증감하는 안정적 거동 - 사면녹화가 적정하게 관리되어 안정적임

1. 상기와 같이 지표침하판, 간극수압계 및 지중경사계 계측 결과 안정적인 거동을 보이고 있음.

2. 내·외부적 변위 유발 요인은 없는 것으로 확인되나 추후 불확실한 상황을 대처하기 위하여 지속적인 계측관리가 필요함.

Ⅴ	조 치 계 획

1. 2014년 난지도 매립지 계측관리 용역의 과업지시서에 의거 상·하반기 (4월, 10월) 계측을 시행하고 결과 분석이 완료되어

2. 과업성과품[과업보고서(5부)와 CD-ROM(2매)]을 제출받고 난지도매립지 계측관리 용역을 준공처리 하고자 함.  끝.