	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	건축공사장 임시소방시설 설치사항

1. 관련근거

가. 본부 예방과-23249(2014.10.27.)호 「2014. 겨울철 소방안전 종합대책 추진알림」

나. 본부 예방과-2682(2015.2.3.)호 「2014년 겨울철 소방안전대책 추진 우수기관 선정기준 알림」

2. 경전철(3공구) 정릉3거리역 공사장 내 대형소화기 설치에 따른 임시소방시설 설치 기준 충족사항입니다.

○ 설치내역 : 대형소화기(20kg)

※ 대형소화기 설치로 간이소화장치(간이옥내소화전) 대체

○ 설치기간 : ‘14.12월 ~ 현재(’15.2.28.)

○ 관련규정

임시소방시설	설치대상(공사의 작업현장)
간이소화장치 (간이옥내소화전)	○ 공사장의 연면적 3천㎡이상 ○ 바닥면적이 600㎡이상인 지하층ㆍ무창층 또는 4층이상의 층 ○ 옥내소화전, 대형소화기를 설치한 경우 면제

붙 임 : 경전철(3공구) 정릉3거리역 공사장 내 임시소방시설 설치 사진 1부.  끝.

담당자	신중학		예방팀장	한용남		예방과장	03/05 임영진
협조자
시행	예방과-2576	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암동 3-72 성북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0906	/전송	02-926-0119	/		/	대시민공개