시  민

문서번호	시설관리과-4684
보존기간	년
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최환수	강준성	송근호	03/10 정경효
협 조
	급수운영과장		최임봉
	현장민원과장		代이관주
	요금과장		오현
	행정지원과장		김형기

배출권거래제 시행에 따른 에너지 절감 계획

2015.  3.

강남수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경■ 재해 □
				기타 □	(		)		무□
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	환경부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시기후환경본부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

배출권 거래제 시행에 따른 에너지 절감계획

2015년 온실가스 배출권거래제가 시행됨에 따라 에너지 절감 계획을 아래와 같이 시행하여 배출권거래제 대응에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진근거

□ 국가 온실가스 감축목표 (2009 COP15에서 발표)

□ 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조

(할당대상업체의 지정) 제1항, 제19조(배출권의거래) 규정

Ⅱ	추진경과

□ 배출권거래제 대상업체 지정 (환경부) :‘14. 9. 12

□ 배출권 할당량 신청 (서울시→환경부) :‘14. 10. 14

□ 배출권 할당량 결정 통보(환경부 → 서울시) :‘14. 12. 1

□ 최근 3년간 배출량 평균을 기준으로 산정 (‘11~13년)

□ 배출권 할당량 결정에 따른 회의개최(서울시) :‘14. 12. 15

□ 사업장별 배출권 할당량 배정

□ 1차 배출권거래제 시행 : 15년 ~ 17년

Ⅲ	주요 내용

□ 배출권할당 대상업체

□  최근 3년간 온실가스 배출량의 연평균 25천 tco2 이상 또는

총배출량 125천 tco2 이상 업체

-  서울시 폐기물부문(25개시설), 서울메트로, 도시철도공사, 농수산물공사

□ 대상에너지 : 전기, 연료(냉·난방, 취사 등), 차량연료 등

□ 온실가스 감축목표

구분	에너지 할당량(tco2)
	합계	2015	2016	2017
강남수도사업소	31,033	10,583	10,319	10,131

□  강남수도사업소(폐기물부분) 기준년도 평균배출량 : 10,790

※ 기준년도 : 배출량할당을 위해 기준이되는 연도(2011~2013년)

□  할당량 미달성시 1 ton당 최대 10만원 과징금 부과(법 제33조)

□ 기관별 역할

□  총괄부서 : 서울시 (기후변화 대응과)

□  기관(사업장) : 대책수립, 사업장 배출량 모니터링

Ⅳ	사업소 배출 현황 및 전망

□ 배출 현황(최근 3년기준)

□  강남수도 사업소 총 배출량의 99%가 증·가압장 전기사용

구분	최근3년간 평균 배출량
	전력(Mwh)	tco2	비고
우면산가압장	17,200	8,000	74.2%
방배가압장	4,000	1,800	16.7%
청사	300	112	1%
기타시설 (증압장·배수지등)	1,700	878	8.1%
총 합계	23,200	10,790	100%

□ 온실가스 배출량 추이 및 향후 전망

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
배출량(예상)	10,897	10,481	10,600	11,082	15,000	15,000
배출할당량				10,538	10,319	10,131
예상초과량				544	4,681	4,869

□ 증·감소 요인

- 감소 : 우면산 가압장 폐쇄 (상수도 최적화 운영계획)

[배수과-100970(2011.11.30.)]

- 증가 : 삼성가압장 통수시 배출량증가 (2015년 통수)

수서증압장 통수시 배출량증가 (2015년 가동)

□  향후전망

- 삼성가압장 통수에 따른 전력사용 증가로 우면산 가압장 폐쇄

전까지는 일상적인 개선으로는 할당량 준수 가능성 낮음.

Ⅳ	사업소 에너지 절감 추진계획

□ 신·증설 시설 배출권할당 추가신청(‘15년 하반기)

□  삼성 가압장 통수시 약 4천 tco2 증가 예상분 신청

□ 배출권 시행에 따른 에너지 절감 방안

□  가압장 주요시설 및 청사등의 효율적인 운영으로 다각적인 감축활동 시행

□  각 부분별 감축방안

- 가압장 운영부분 : 2017년까지 약 4천 tco2 감축

구분	전력 및 배출량(tco2)
	시설	전력(Mwh)	tco2	비고
우면산가압장	2900HP 가동	18,950	감 8,840	폐쇄 예정(~2017) (상수도운영계획)
양재가압장	670HPx2대	8,756	증 4,080	우면산 폐쇄시 신설예정
삼성가압장	400HPx3대	8,627	증 4,020	통수예정(2015)

· 우면산 가압장 폐쇄 : 약 4천 tco2 절감 예상 (~2017)

· 방배가압장 외 2개소 노후 수배전반 교체 (2015)

· 가압장 및 배수지 증압펌프의 효율적 운영.

· 기전 시설물 점검 및 개선을 통한 에너지 절감(노후시설 개선등)

-  청사 운영부분 : 10 tco2 감축

· 청사 단열창호(이중창) 설치 추진(2016년)

· 청사 본관 옥상녹화사업 추진(2016년)

· 청사 화장실 센서등 설치 추진(2016년)

· 청사 건물 에너지 진단 추진(2017년)

· 냉·난방 온도 준수 (겨울철 18℃, 여름철 26℃ 유지)

· 근무중 회의, 식사, 휴식, 출장시에 컴퓨터와 주변기기 끄기

· 중식시간 및 매주 가정의 날 사무실 19:00시 이후 일괄소등

· 대기전력 차단을 위해 개별 멀티콘센드 설치

· 화장실 비데 온열시트 봄․가을철 가동 중단

· 청사 리모델링시에 벽체 단열판넬(합판, 석고보드) 적극 사용

· 그 외 청사 개·보수 시 에너지 절감형 시설설치(LED등)

-  차량운영 부분 : 1 tco2 감축

· ECO-Drive운동추진 및 불필요한 운행제한.  끝.