문서번호	대기부-954
보존기간	년
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	자동차공해연구팀장	대기부장	보건환경연구원장
조수석	한규문	代윤중섭	01/28 채영주
협 조

2013년 12월 도로변대기질 분석 결과 보고

대기부 자동차공해연구팀발신명의를 입력하세요

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

도로변대기질 분석 결과 보고

자동차에서 배출되는 대기오염물질이 도로변 대기오염에 미치는 영향을 파악하고 도로변 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 15개 도로변대기측정망에서 측정된 도로변 대기질 결과를 평가하고자 함.

■ 서울시 도로변대기질 현황

□ 일반도로변대기 월평균농도

구 분	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
2013년 11월	50	26	0.047	0.133	0.008	0.006	0.8
2013년 12월	64	38	0.051	0.153	0.006	0.008	0.9
2012년 12월	47	29	0.047	0.132	0.009	0.006	0.8

□ 일반도로변대기 측정소 월평균 최고지점

○ 미세먼지(PM10): 53 ～ 75 ㎍/㎥, 신촌

○ 초미세먼지(PM2.5): 32 ～ 49 ㎍/㎥, 청량리

○ 이산화질소(NO2): 0.043 ～ 0.056 ppm, 영등포

○ 질소산화물(NOx): 0.109 ～ 0.193 ppm, 태릉

○ 오존(O3): 0.004 ～ 0.009 ppm, 종로

○ 아황산가스(SO2): 0.007 ～ 0.010 ppm, 청량리

○ 일산화탄소(CO): 0.7 ～ 1.2 ppm, 신촌, 신사

※ 붙임 : 도로변 대기측정망 운영결과 1부

도로변 대기질측정망자료 1부.  끝.