문서번호	토목부-8555
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	04/24 노우성
협조
	주무관		강철규

사토장 선정 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사)

2015. 4.

도시기반시설본부

(토목부)

사토장 선정 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사)

용비교 종점부 구조물(교대2 및 교각9) 공사 중 발생한 잔토처리를

위한 사토장 선정 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-2950호(2014. 2.18.) : 사토장 변경 검토보고

○ PH15-용행감-088호(2015. 4.22.) : 실정보고(사토장 승인)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 용비교∼행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호4가동 ∼ 성수1동 구간

○ 공사규모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

-왕복4차로 → 6차로 확장(폭 5.2m, 연장 L=719m)

○ 공사기간 : 2007. 3. ∼ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜선진엔지니어링  ○ 시 공 사 : 한신공영(주)

Ⅲ		감리단 보고내용

사토장 선정

① 보고사유

- 종점부 구조물(교대2, 교각9) 공사 후 잔토 반출 시기가 도래함에
따라 토석정보공유시스템(TOCYCLE)을 활용하여 현시점에 맞는용비교 인근 토사 반입 여부를 재검토하여 기존 사토장인 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산39-1(삼능산업(주))로 사토반출하고자 함.

② 보고내용

1) 현황

구분	사토장(기 선정)	비고
사토장	경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산39-1	변경없음
운반거리	47.050㎞	변경없음
운반시간(T2)	164.95분	변경없음
덤프규격	24TON	변경없음
단가	17,147원/㎥	변경없음
사토수량	270㎥	추후정산
개량공사비	5,940천원	변경없음

2) 종점부 교대2 및 교각9 구조물공사 중 발생한 잔여토사를 우기전 외부로 사토처리한 후 구조물 하부에 호안블럭 시공을 완료하여 우기대비 등의 원활한 공사추진을 하고자 함

3) 토석정보공유시스템(TOCYCLE)의 인근 토사반입 가능 현장
조사를 하였으나 반입시기 및 요구 품질(당현장 잔토는 암석과 토사가 혼재됨)이 상이하여 기 선정된 경기도 광주시 소재의 삼능산업(주)로 반출함이 적정함

4) 사토수량 및 공사비는 추후 정산설계 및 사토반입장 여건에 따라 최종정산 처리

③ 검토의견

- 상기 내용과 같이 교대2 및 교각9 구조물 설치공사로 인하여 발생한 잔여토사에 대하여 토석정보공유시스템(TOCYCLE) 확인결과 기 선정된 경기도 광주시 소재 삼능산업(주)로 사토장을 선정하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용을 검토한 바, 기선정된 사토장에 사토처리함이 적정한 것으로 판단되므로 상기내용과 같이 공사추진에 차질이 없도록 조치코자 합니다.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.