문서번호	교량안전과-10397
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형	정회평	06/09 이용심

도림천 진입시설 설치 협의 관련 검토 보고 (보라매고가 램프구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

도시안전본부

교량안전과

도림천 진입시설 설치 협의 관련 검토 보고

(보라매고가 램프구간)

도림천 내 하천이용객의 고립사고를 예방하기 위한 도림천 비상대피시설 설치공사와 관련 영등포구 협의 사항에 대하여 검토하고 보고드림

■ 검토경위

○ 도림천 비상대피시설(강재 진출입계단 B=2m, L=20m) 설치에 따른 협의요청(영등포구 안전치수과-12139, 2015.6.3.)

■ 협의개요

○ 사 업 명 : 도림천 비상대피시설(진▪출입계단) 설치공사

○ 위     치 : 도림천(우안) 구로디지털단지역 옆(보라매고가 램프구간)

○ 사업개요 : 비상대피시설[진 ․ 출입계단 (B=2m, L=20m)]설치

○ 협의내용 : 도로 상부의 방호벽(B=2.0mm H=0.8m) 절단 (철거)에 따른 검토

■ 검토 결과

○ 방호벽 (B=2m, H=0.8m) 절단(철거)시 차량 방호벽 기능이 상실되는 바, 방호벽을 절단하지 않고 피난 이동할 수 있는 설치 방안 필요

(가급적 상부 주차장쪽으로 설치가 가능하다면 유도 설치)

※  진입시설 설치에 따른 수리계산 검토 용역(영등포구청 시행) 결과

① 설치전에 비해 홍수위는 1~3cm 상승, 유속은 구로디지털 단지지점에서 0.05m/sec 로 그 영향이 미미하고,

② 세굴 영향 역시 반복개 형식의 캔틸레버와 교량 바닥이 콘크리트와 블록 및 거석으로 피복되어 있어 안정적이라는 자치구 검토 결과임

설치 예정구간 (상부)	설치 예정구간(하부)

■ 향후 추진 계획

○ 도림천내 하천 이용객의 고립사고를 예방하기 위한 비상대피시설(계단- 철골, B=2m, L=20m)을 설치하기 위해

- 도림천 램프 도로 상부의 방호벽(B=2.0mm H=0.8m)을 절단 (철거)함에 따른 영등포구청의 검토 요청으로

○ 우리시 검토결과에 의거 방호벽 철거시 차량 방호 기능이 상실되어

사고 위험 요인이 되므로 방호벽을 절단하지 않고 설치할 수 있는

방안 및 가급적 주차장방향으로 설치 유도하는 방안을 강구토록

회신코자 함

붙  임 : 수리계산 검토용역 관련 서류 1부. 끝,