문서번호	도시철도사업부-7133
결재일자	2015.8.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도사업부장
위성환		박동룡	08/10 권영찬
협조
	주무관		정영호

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 (4공구) -

지하매설물 및 도로복구 기술자문회의 결과보고

2015. 8

도시철도사업부

「우이신설 도시철도 민간투자사업(4공구)」

지하매설물 및 도로복구 기술자문회의 결과 보고

우리신설 4공구(L13정거장)되메우기 및 복공판 철거시기 도래로 지하매설물 및 도로복구 기술자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		자문회의개요

○ 일    자 : 2015. 8. 5(수) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 우이신설 4공구 상황실,

○ 자문안건 : L13정거장 설치된 지하매설물 노후상태 및 복구계획 수립여부, 되메우기 시공상태 등 확인

○ 자문위원

- 내부 : 경전철1과(위성환), 정영호주무관

- 외부 : 에스코컨설턴트 황제돈사장, 유신 유제남부사장

대웅엔지니어링 이규웅사장

- 공사관계자 : 우이1~4공구 감리단장

2		자문결과(주요내용)

○ 공  통

- 상수도 강관 D=600㎜는 2010년9월에 교체된 바 교체계획은 하지 않아도 무방함

○ 황제돈 위원

- 지반함몰, 침하 등에 대한 사례분석 후 시공계획 관리 하기 바람

(하수도 소켓 연결시 공사담당자 반드시 입회 및 공사결과 기록)

- 공사관련자(기능직 사원)에 대한 시공방법 교육실시 바람

- 급속시공 및 대강 철저히 배제

○ 유 제 남 위원

- 가스관과 상수도관 하부 되메우기시 받침대와 받침대 지간이 2m정도에 대한 토피 및 상피 차량하중 등에 의한 영향으로 받침대 사이의 다짐이 불충분하다면 가스관 및 상수도관 안정성에 불확실함. 따라서 부득이 받침대사이의 다짐이 불충분한 경우에는 관의 구조 안정성 검토 요망

○ 이 규 웅 위원

- 지하매설물(상수도,가스관, 하수관등)상부에 다짐장비에 따른 기존 지하매설물의 내압강도를 검토하여 다짐장비 조합을 계획하여 시공관리를 하여야 함

○ 박 기 만 위원

- 지장물 상수도 도시가스 설계도면에 의거 시공함

- 노체 다짐중이나 적정장비에 의거 충분한 다짐상태 양호함

○ 홍 명 기 위원

- 도로복구시 토류판 배면부 하수도관 연결부는 침하영향부까지 관내부 조사하여 관 연결부 벌어짐이 없도록 보강조치 필요

○ 서 성 태 위원

- 중앙파일, 측벽파일구간 되메우기를 동일수준으로 관리요망

- 안내표지판 설치하여 시민불편이 없도록(이해)관리하는 방안 권고

3		행정사항

○ 자문위원 의견서를 사업시행자 및 우이4공구 감리단에 통보하여    조치토록 함.

붙 임 :1) 자문위원 의견서 6부.

2) 자문회의 참석자 명단 1부.

3) 사진 1매.   끝.