소방활동 자료조사서(김포공항 국제선 지하철 연결통로)

	결재	★담당자	진압2팀장	119안전센터장
		최지원	박진균	08/11 신승헌

1. 일반현황

대상명	김포공항 국제선 지하철 연결통로	위 치	강서구 하늘길 38 (방화동 886번지)			전 화	2660-4186
관계인	한국공항공사 지역본부장	소방안전 관리자	한장수	상 주 인 원		수 용 인 원	500
주용도	운수시설	취 약 장 소		연결통로 입구
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 지하1층 1개동, 건축면적: 2,138.90㎡, 연면적: 2,138.90㎡
특 이 사 항	공항시설로 국제선. 롯데몰. 지하철역사 연결됨

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화설비 - 소화기, 청정소화설비, 옥내소화전 설비 설치됨 ○ 경보설비 - 자동화재탐지설비, 시각경보기 등 ○ 피난설비 - 유도등설비 등 ○ 기타설비 : 연결살수설비 등	- 소화설비 적정관리토록 지도함 - 자동화재탐지설비 설치됨 - 연결살수설비 관리됨 피난시설 유지관리 지도함 - 관계자에게 소방시설 관리 유지철저토록 지도함.
연소확대요인	○ 연소확대요인	- 특이사항 발견치못함. 위험요인발견즉시 제거토록지도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,가스 등	- 해당없음.
화기취급상황	○ 냉방시설	- 도시가스사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동상 진압여건 등	- 국제선청사 방향으로 진입 소방차량 점유 대원 진입
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용 도로 유무 ○ 주변 빈 공터 등	- 국제선청사 앞도로 활용 가능함
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난명령 및 인명구조여건 등	- 지상 및 롯데몰, 국제선방향 으로 인명구조 및 인명대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 피난계획 설정 및 대피훈련 여부	- 유사시 초동대응 및 인명 대피 유도훈련 정기 실시 토록 지도함
소화용수시설	○ 소화용수시설 설치 및 활용여부	- 공항급수시설 공용 활용 가능함 . 옥내소화전설비
기타 조치사항 (관계자 소방홍보 등)	- 위험요인발견즉시 제거토록 소방안전관리자등 관계자에 지도함 - 화재시 초동조치 및 신고요령교육함

조사일 2015년 8월 6일

조사자 : 계급  소방위       성명   김주겸  (인)

계급  소방사       성명   최지원  (인)