문서번호	시설보수과-641
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이훈욱		정재현	01/29 이승진
협조

당현천 복개구조물 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.1

북부도로사업소

(시설보수과)

당현천 복개구조물 보수계획 보고

2014.1.28. 당현천 복개구조물(상계역 구간) 점검결과 이음부에 조인트 미설치로 아스팔트 포장이 탈락되어 미조치시 안전사고가 우려되는 바 조속 보수하여 안전사고 예방 및 시설물 관리에 철저를 기하고 자 함

□ 시설물 손상 현황

○ 시설명 : 당현천복개구조물(상계역 구간)

○ 손상규모 : 조인트 12개소(90m) 이음부 이격 아스팔트 포장 탈락

□ 보수 계획

○ 전문가 검토의견

- 이음부 이격이 5cm내외로 다소 큰 바, 무수축 몰탈 및 포장 재시공   보다는 신축이음설치가 적절함.

- 복개구조물 진입부에 기설치되어 있는 신축이음이 MONO CCELL          (30#)이므로 이격발생 이음부에도 MONO CELL형식이 적절함.

- 조사시점이 복개구조물이 최대로 수축되어 있는 동절기이므로 하절기

하절기 5cm내외의 신축이 발생할수 있다고 판단되는바, 기 설치되어

있는 MONO CELL보다 신축허용량이 큰 MONO CELL(50#) 적절함

○ 보수계획

- 통행차량의 안전사고 예방을 위해 도로시설물 일상유지보수업체에 붙임과    같이 작업지시하여 조속 복구코자 함

- 보수물량 : NEW MONO CELL(50#) 조인트 설치 : 12개소(90m)

- 개략공사비 : 69백만원

붙임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부

2. 전문가 검토의견 및 작업지시서 각 1부.  끝.