함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	오존발생기 가동중지에 따른 수질 및 급수운영 계획 알림

광암정수센터 소형 오존발생기 및  AOP시설 설치로 인한 오존발생기 가동중지 알려

드리오니 수질관리 및 급수 운영 업무에 참고 하시기 바랍니다

가. 소형오존발생기 및 AOP시설 설치 개요

□   소형오존발생기 설치        : 신설 1대(6kg/시간),기존2대(12kg/시간× 2대)

□  과산화수소 주입설비 설치  : 과산화주소설비 AOP,퀜칭시설 설치

나. 오존발생기 가동중지 기간

□  중지기간 : 5일 소요(10월24일 ~10월28일)

□  중지사유

○  과산화수소 주입설비 설치시 오존접촉지내 퀜칭 시설 설치 등

○ 소형 오존발생기에 기존 오존 발생기에 전기 결선작업, 프로그램 수정

다. 고도정수처리시설중 활성탄흡착지 정상 운영

○ 공사기간중 용해주관내 디퓨저 시설 설치시 활성탄흡착지 가동중지(1~2시간)후

바이패스로 정수지 공급,설치 완료후 활성탄흡착지 정상운영

라. 공사기간 동안 수질(잔류염소,탁도,지오스민 등) 및 급수운영 감시강화 및 이상이 없도록 조치.

붙임 : 소형오존발생기 가동중지에 따른 수질 및 급수운영계획.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),강동수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(급수운영과장)
★주무관	강석규		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	10/19 차윤기
협조자	주무관	이완표		주무관	정승경		주무관	정의선
시행	정수운영과-13383	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개