	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	도로상 불량맨홀(돌출,침하 등) 현황 파악조사 알림

1. 성동도로사업소 도로보수과-5845(2017.11.17.)호 「도로상 불량맨홀(침하 등)정비대상(2017년 5차 작업) 사전 협의」와 관련입니다.

2. 동대문소방서 관내 도로상 설치되어 있는 각종 불량 맨홀 정비대상을 아래와 같이 알려드리니, 민원해소 및 도로상 안전사고 예방을 위하여 적출내용에 관한 현장확인을 실시하여 불량 맨홀이 정비될 수 있도록 해당부서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정비대상

연 번	대 상	위 치	관 할
1	지하식 소화전(2889호)	동대문구 이문로 7	휘 경

나. 불량맨홀 기준(도로상 작업구 설치 및 관리지침-국토부지침 제17호, 2015.9.1.)

1) 작업구 뚜껑면과 도로포장면이 10mm 이상 차이가 발생하는 경우

2) 작업구의 진동 또는 소음 등으로 민원을 유발하는 경우

3) 작업구로 인하여 도로포장면이 파손된 경우

4) 작업구 뚜껑의 파손, 이탈이 예상되는 경우

5) 도로 공사로 인하여 작업구 높이조정 등 정비가 필요한 경우

ex) 포장 덧씌우기로 인한 매립 등

3. 행정사항: [붙임1] 참고, [붙임2] 서식활용하여 11. 22.(수) 한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 불량맨홀 조사현황 1부.

2. 현장확인 결과보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	류동우		대응총괄팀장	代윤충상		재난관리과장	11/20 강인식
협조자
시행	재난관리과-8924	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	bluesky5957@seoul.go.kr	/	부분공개(5)