문서번호	급수운영과-6656
결재일자	2018.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		03/21 이구석
협 조
	시설관리과장		최명익
	시설관리팀장		박종일
	기전팀장		정인주
	주무관		노운학

유수율 목표 97.42% 달성을 위한

2018년도 공급량 저감 추진계획 보고

2018. 3.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

목      차

Ⅰ. 현           황	1

Ⅱ. 추진목표 및 방향	2

1. 추진목표	2

2. 추진방향	2

Ⅲ. 2018년도 세부 추진계획	3

1. 노후 배관 정비로 누수방지	3

2. 지역(블록)단위 유수율 관리	7

3. 과학적인 공급량 관리	13

Ⅳ. 중블록별 중점 추진사항	15

Ⅴ. 행정사항	16

2018년도 공급량 저감 추진계획

누수량 저감 및 체계적인 일일 공급량 관리 등을 통한 공급량 감소 추진으로 2018년 유수율 목표 97.42% 달성하고자 함.

Ⅰ		현 황

’18년 유수율 목표: 97.42%(’17년 유수율(잠정): 97.68%)

❍ 최근 5년간 유수율 및 공급량 현황

(단위 : %, 천㎥)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
유 수 율	96.54%	97.42%	96.01%	96.40%	97.68%
	0.71%	0.88%	감 -1.41%	0.39%	1.28%
공급량	153,811	151,228	154,311	154,598	150,913
	-3,636	-2,583	증 3,083	증 287	-3,685

※ 공급량: 시계 외(남양주, 구리시) 제외

- 최근5년간 유수율 최저치 2015년도(96.01%)에는 공급량 최대(증 3,083천㎥)

- 2017년에는 유수율 최대(97.68%, 증 1.28%), 공급량 최소(감 –3,685천㎥)

Ⅱ		추진목표 및 방향

유수율 향상을 위한 단위사업별 추진목표

항목별	송배수관 정 비	배급수관 정 비	누 수 탐 지	불용관 정 비	중블록 유수율관리	가압급수 지역관리	재개발․재건축 지역관리
목 표	2.0㎞	9.5㎞	278건	371건	11블록	16개소	6개소

추진방향 및 과제

추진방향	중 점 추 진 내 용	추진부서
□ 노후 배관 정비로 누수방지	① 상수도 배관망 정비 ◦ 송·배수관 정비목표: 2.0㎞(3건) ◦ 배급수관 정비목표: 9.5㎞(6건) ◦ 소블럭배․급수관망개선사업 정비목표: 0.28㎞(23건)	급수운영과 시설관리과
	② 체계적인 누수탐지 ◦ 탐지목표: 278건 ◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중·대형관 집중탐지 ◦ 취약지역 및 누수다발지역 집중적인 반복 탐사	급수운영과 시설관리과
	③ 불용관 정비 ◦ 불용관 정비목표: 371건
□ 블록단위 유수율 관리	① 중블록별 유수율 관리 ◦ 유량감시시스템 활용한 중블록 관리 강화	급수운영과 시설관리과
	② 가압급수 지역 효율적 관리 ◦ 관리대상: 16개소(적정수압 유지, 경계 밸브폐쇄 여부 점검)
	③ 재개발 ․ 재건축 지역관리 ◦ 관리대상: 6개소 인입관 누수관리	요 금 과 급수,시설관리과
□ 과학적인 공급량 관리	① 적정 공급량 유지 ◦ 공급량 목표: 151,230천㎥(일평균 413천㎥)	급수운영과 시설관리과
	② 구역유량계 관리 ◦ 관리대상: 15개소[유량계측 정확도 유지 (± 1.5%이내)]	급수운영과 시설관리과

Ⅲ		2018년도 세부 추진계획

1		노후 배관 정비로 누수방지

① 상수도 배관망 정비

정비대상: 배수관(400mm이상), 배급수관, 소블록 배급수관망 개선

송·배수관 정비공사

❍ 목표: 2.0㎞(사업비 5,450백만원)

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간
화양동21-6~자양동206-2번지간 배수관 정비공사	D=500mm, L=1,500m	3,600	’18. 4.~11.
군자교~아차산배수지간 노후 송배수관 정비공사	폐쇄 및 연락공사 D=1,350mm	1,100	’18. 6.~11.
군자역~화양삼거리간 노후 송배수관 정비공사	D=300mm, L=510m(700폐쇄)	750	’18. 4.~11.

❍ 추진 방향

- 노후강관, 회주철관 중 400㎜이상으로 적수 및 누수사고 많은 관 정비

- 무단수 급수체계를 위한 이중화 및 순환배관망 구축

- 효과적인 배수지 운용 및 적정 체류시간 조정을 위한 급수체계 전환

-  정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

ㆍ도로 중앙에 하수도 박스가 있는 경우 양측 모두 횡단 굴착

배․급수관정비공사

❍ 목표: 9.5㎞(사업비 7,600백만원)

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간
		구경(㎜)	연장(m)
1	마장동 444-14~450-6 외 3개소 배급수관 정비공사	100~300	1,400	1,120	’18. 4.~11.
2	성수동2가 230~231-1 외 5개소 배급수관 정비공사	150~200	1,300	1,060	’18. 4.~11.
3	용두동 222-2~233-26번지 외 7개소 배급수관 정비공사	150~300	1,556	1,250	’18. 4.~11.

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간
		구경(㎜)	연장(m)
4	청량리동 산4-1~회기동 60-108번지 외 5개소 배급수관 정비공사	150~300	1,453	1,160	’18. 4.~11.
5	전농동 103-287~126-68번지 외 5개소 배급수관 정비공사	150~300	1,493	1,210	’18. 4.~11.
6	장안동 92-12~92-17번지 외 10개소 배급수관 정비공사	100~300	1,496	1,200	’18. 4.~11.
7	연간단가계약 공사	80 ~ 300	802	600	’18. 1.~12.

❍ 추진 방향

- 노후된 강관, 회주철관 중 적수 및 누수사고가 많은 관로정비

- 녹물 출수, 누수발생 등의 빈도가 높은 관 우선 정비

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

- 하수도공사, ASP 덧씌우기 구간 등 정비가 필요한 구간 정비

소블럭 배․급수관망 개선사업

❍ 목표: 0.28㎞(사업비 170백만원)

구 분	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간
단절관 순환관망	D=50~300mm, L=280m	170	2018. 3.~10.

❍ 사업 목적

- 단일배관 이중화: 단일배관 이중화로 단수없는 누수복구 체계 구축

- 단절관 순환관망: 관말 정체 지점에 순환 배관망 형성, 수질 보호

② 상수도관 누수탐지 추진

개    요

❍ 추진방향

- 누수발생 취약지역에 대해 우선 탐지활동 강화

- 누수발생으로 시민생활 불편이 초래되는 중․대형관 집중탐지

- 유수율 저조 중블록에 대한 상시 누수진단시스템 활용 탐지 실시

❍ 추진기간: 2018년 1월~12월

❍ 탐지목표: 278건

목 표	분기별 추진계획					비 고
	계	1/4	2/4	3/4	4/4
278	278	50	80	85	63

❍ 탐지인력 편성 현황

구분	계	담당자	탐지원	공무직	기간제 근로자
인 원	16	1	4	2	9
구 성	-	총괄	성동,동대문:2 중랑, 광진:2	성동,동대문:1 중랑, 광진:1	성동·광진: 3 동대문: 3, 중랑: 3

2017년 추진실적: 301건(목표 273건)

❍ 구경별 현황

(단위: 건수)

계	13~25㎜	30~50㎜	80~200㎜	250~300㎜	350㎜ 이상	비고
301	192	24	77	7	1

❍ 재질별 현황

(단위: 건수)

계	아연도 강 관	스테인레 스	덕타일주철관	PVC	동관	회주철관	강관	PE	기타
301	102	82	80	27	4	1	4	0	1

❍ 결과분석

- 2017년 실적은 301건으로 목표(273건) 대비 10% 초과 달성

- 구경별로는 50mm이하 급수관이 216건(65%)으로 다수 차지

- 재질별로는 아연도강관 102(33.9%), 스테인레스관 82건(27.2%), 덕타일주철관 80건(26.5%)이 대부분 차지

탐지 세부계획

❍ 탐지대상:  총 11개 중블럭(238개 소블럭)

- 동대문구 74, 성동구 48, 광진구 50, 중랑구 66

- 누수 취약지역 집중 탐지

․단일배관, 수계전환 불가관로: 129개소, 4.9㎞(D=100~300㎜)

․누수 다발관(80㎜ 이상, 3회 이상): 49개소

․누수 취약지역 송수관로: 44개소

❍ 추진방법

① 다점형상관식 누수탐지(면적 탐지): 야간탐지

- 관경 80㎜ 이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역

② 음청식 누수탐지(선형 탐지)

- 대형 송배수관 취약지점, 누수발생 이력관리

- 지하철역 주변 전기부식이 있는 지역

③ 상시누수진단시스템(면적 탐지): 상시탐지

- 유수율이 평균보다 낮은 취약지역에 설치하여 집중관리하고 2개월 정도  간격으로 이동 설치

④ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식, 음청식 탐지기 병행

⑤ 계절별(겨울철·해빙기)취약지역, 유수율 저조지역 등 집중탐지

③ 불용관 정비

정비목표: 371건(사업비 490백만원)

추진사항

❍ 장기 미정비 불용관 집중 정비

- 지하 장애물의 간섭 등으로 인한 장기 미정비 불용관 정비 완료

❍ 신발생 불용관 사전 예방

- 기존관 분기점 폐쇄 관리·감독강화로 신발생 불용관 예방

❍ 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 분기점 폐쇄가 어려운 80㎜ 이상은 퇴수시설 설치 등 사수지역 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

즉시 폐쇄가 어려운 불용관 지속적인 관리

❍ 중점 관리대상

- 지하 장애물 및 도로굴착 통제 등으로 분기점 폐쇄를 못한 지점

· 별도 분기점 폐쇄계획을 수립, 미정비 리스트를 작성, 정비 완료시까지 관리

※ 미정비 리스트 양식

연번	사업소	발생년도	위치	관종	구경	불용관 유형	비 고

2		지역(블록)단위 유수율 관리

① 중블록 유수율 관리

중블록 현황: 11개 중블록(성동구 3, 광진구 2, 중랑구 2, 동대문구 4)

❍ 중블록별 공급량 및 유수율(2017년도)

구 분	중블록명	급수구역	공급량(천㎥)	유수율(%)
계			150,913	97.68
급수운영과 (광진, 성동) 5개 블록	대현산11 중블록	마장동, 사근동, 도선동	9,987	86.82
	대현산17 중블록	금호동, 옥수동, 행당동 응봉동, 왕십리2동	8,820	147.88
	용마3 중블록	용답동	2,250	92.39
	아차산2 중블록	중곡동, 구의2동	9,460	95.82
	아차산3 중블록	광장동, 화양동, 군자동 구의1,3동, 자양동, 능동 성수동, 송정동	39,516	95.72
시설관리과 (동대문, 중랑) 6개 블록	용마1 중블록	면목동, 상봉동, 망우동, 묵동, 중화동, 신내동, 망우동	27,373	107.74
	용마2 중블록	답십리동, 전농동, 장안동, 휘경동, 이문동	22,595	91.75
	용마4 중블록	용신동, 제기동, 청량리동, 회기동, 휘경동, 전농동	8,163	90.58
	용마5 중블록	용신동, 제기동	4,775	78.82
	월곡1 중블록	청량리동, 이문동, 회기동	6,978	86.79
	공릉7 중블록	상봉동, 중화동, 묵동, 신내동	10,996	89.59

❍ 중블록 유수율 현황(2018. 1. 1.)

(단위: 블록)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수		104	23	15	11	5	16	23	6	5
유 수 율 (%)	100% 이상	13	5	1	2		2	1	1	1
	100미만~95%이상	43	3	9	2	3	6	11	5	4
	95%미만~90%이상	29	4	5	4	2	5	9
	90%미만~85%이상	5	2		2		1
	85% 미만	14	9		1		2	2

추진방향

❍ 중블록 유수율 목표관리제 추진

❍ 유수율 90% 미만 3개 중블록 특별관리

- 대현산11(성동구), 용마5(동대문구), 월곡1(동대문구)

❍ 유수율 편차 해소로 신뢰도 제고

추진사항

❍ 중블록별 담당자 지정 및 목표 설정 ․ 추진

- 중블록별 담당자 지정 및 금년도 달성목표 설정

- 중블록별 세부추진 계획 수립․추진 및 유수율 하락시 대책 강구

❍ 중블록별 유수율(공급량 및 조정량) 분석 ․ 관리: 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리)을 활용한 공급량․조정량 증감 원인분석

- 블록내 다량급수처 등 대형건물의 표준사용량 대비 적정 사용여부 분석     ❍ 취약지역(90% 미만 중블록, 가압급수구역)에 대한 유수율 집중관리

- 사업소 특별대책 수립(‘18. 4월중)

· 유수율 저조원인 분석 및 유수율이 90% 이상 도달시까지 누수탐지 등 유수율 향상을 위한 특별대책 중점 추진

❍ 유수율 편차 해소 추진

- 블록경계(현장)와 GIS, 요금정보 일제 정비 실시

- 유수율 100% 이상 중블록은 100% 이내가 되도록 관리

- 중블록 수계조절 및 경계지역 밸브조절시 반드시 기록 유지

- 전산시스템(요금관리, GIS)과 실제 급수지역 수전 일치 작업

② 가압급수지역 유수율 관리

가압급수 시설현황: 16개소

연번	구분	명 칭	설치위치	마력 (HP×대수)	유량 (㎥/h)	급수지역	급수 세대	수계	설치년도
1	유인 (아리수올림터)	대현산	금호동1가 1-72	75HP×4 60HP×3	258 138	왕십리2동, 금호1가, 금호2,3가	15,800	뚝도	2002. 12.
2	무인 (아리수올림터)	용 마	면목동 산 1-4	100HP×2	564	망우동	13,800	구의	2002. 12.
3	무인 (아리수올림터)	아차산	구의동 38-4	75HP×2 50HP×1	396 264	중곡동, 구의동	8,700	구의	1993. 10.
4	무인 (아리수올림터)	신 내	신내동 233	10HP×2	37.8	신내3지구 일부	148	강북 (신내)	2014. 11.
5	무인 (증압장)	옥 수	옥수2동 471-2	15HP×1 10HP×1	33 24	옥수2동 450,460, 470번지일대	444	뚝도 (대현산)	1994. 12.
6	무인 (증압장)	응 봉	행당동 346-12	25HP×2	66	응봉동, 행당동일부	1,530	뚝도 (대현산)	2002. 7.
7	무인 (증압장)	응봉2	행당동 329-375	5HP×2	14.4	응봉동 264번지	200	뚝도 (응봉)	2007. 12.
8	무인 (증압장)	청량리	청량리2동 199-172	20HP×2	96	청량리2동 849 일대	1,300	구의 (용마)	1984. 4.
9	무인 (증압장)	경 희	회기동 3-8	5HP×2	18	회기동일부	112	구의 (용마)	2005. 3.
10	무인 (증압장)	이 문	이문2동 363-49	20HP×2	72	이문2동 일부	1,360	구의 (용마)	1989. 9.
11	무인 (증압장)	휘경A	전농동 103-340	7.5HP×2	33	휘경동 152번지	350	구의 (용마)	1994. 6.
12	무인 (증압장)	휘경B	휘경2동 43-253	10HP×2	28.2 32.4	휘경2동 43번지	250	구의 (용마)	1996. 12.

연번	구분	명 칭	설치위치	마력 (HP×대수)	유량 (㎥/h)	급수지역	급수 세대	수계	설치년도
13	무인 (증압장)	마 장	마장동 382-36	2HP×2	2.4	마장동 382	30	뚝도 (대현산)	1997. 11.
14	무인 (증압장)	신 내	신내동 243-11	25HP×2	198	신내3지구	3,408	강북	2014. 11.
15	무인 (증압장)	망 우	망우동 93-2	3HP×2	4.8	망우동 75-6번지	21	구의 (용마)	2014. 12.
16	무인 (증압장)	휘경C	휘경동 286-71	5HP×2	31.2	휘경동 286, 294	524	구의 (용마)	2016. 9.

❍ 가압급수지역 유수율 현황(2018. 1. 1.)

(단위: 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		126	16	24	9	26	14	6	24	7
유 수 율 (%)	100% 이상	21	3	2	2	2	3	1	8	0
	100미만~95%이상	32	4	5	3	5	4	4	5	2
	95%미만~90%이상	25	1	5	1	6	1	1	6	4
	90%미만~85%이상	13	2	5	0	3	3	0	0	0
	85% 미만	35	6	7	3	10	3	0	5	1

※ 가압급수지역 과소․과대 56개소 편차해소 중점추진(100%이상, 85%미만)

추진사항

❍ 유수율 향상 및 편차 해소

- 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

- 유수율이 낮은 과소(85% 미만), 과대(100% 이상) 지역 편차해소 추진

∙ 과소(85% 미만): 3개소(응봉2, 이문, 옥수 가압지역)

∙ 과대(100% 이상): 2개소(청량리, 휘경B 가압지역)

❍ 가압급수지역 관리방법

- 월단위로 유수율(공급량, 조정량) 분석결과 및 과소․과대 지역에 대한 원인 및 추진실적→본부 보고(월 1회)

- 가압급수지역 유수율 증․감 편차(±10% 이상) 발생시 GIS 수전 내역

급수구역 변동사항, 인포시스템 수전내역 일치여부, 유량계 계측상태

및 교정검사 등 분야별 추진사항 유수율 평가에 반영

- 가압급수지역 관련자료(인포시스템, GIS 관리카드 및 수전내역) 일치 여부 점검 강화로 조정량 변화에 신속하게 대응(분기 1회)

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지     ❍ 가압급수지역 주기적 점검 및 조치

- 점검시기: 정기점검(분기1회) 및 수시점검(필요시)

- 자료정리: 점검결과 제반사항을 GIS에 반드시 입력

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 급수패턴 주1회 이상 확인

(유량감시시스템→해당사업소→심야유량비교→가압장별 최소유량 확인)

③ 재건축․재개발 지역 상수도 시설물 관리

재개발, 재건축 현황: 33개 현장

(단위: 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계	216	25	49	33	12	10	25	41	21
사업시행인가	71	7	14	12	3	4	5	19	7
관리처분계획인가	57	5	14	6	5	2	12	9	4
착 공	88	13	21	15	4	4	8	13	10

❍ 집중관리 대상(관리처분): 6개 현장(중랑구 1, 동대문구 5)

연번	구 역 명	주 소	수전관리			진행사항	비 고
			계	폐전	미폐전
1	면목6	면목동 1405	283	125	158	관리처분 (이주 중)	2018. 3. 현재
2	이문1구역	이문동 257-42	1,592	10	1,582
3	용두5	용두동 253	1,484	1,180	304
4	용두6	용두동 753-9	539	86	453
5	청량리4구역	전농동 620-51	144	117	27
6	휘경1구역	휘경동 243	120	107	13

중점 추진계획

❍ 이주시기에 맞추어 인입관 분기점 폐쇄

❍ 사업초기 시설관리 지도감독 철저

❍ 상수도 시설물 및 급수설비 관리상태 등 현장 확인

❍ 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 점검

- 미 이주가구 급수사용량에 맞게 제수밸브로 공급량 조절

추진사항

≪사업소 자체 점검․순찰 강화≫

❍ 시  기: 분기 1회

- 본부 합동점검과 별도로 자체점검 년 4회 실시

❍ 대  상: 33개소

- 사업시행인가(12개소), 착공(15개소): 진행사항 등 점검

· 사업시행인가 단계에서 관리 처분계획 인가로 변경되는 현장은 집중관리

· 착공단계에서 준공(입주 진행 등)단계인 현장은 점검 제외

- 관리처분인가(6개소): 집중관리 대상→이주 및 철거현장

❍ 중점 점검 내용(현장 중심)

- 누수발생, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

❍ GIS시스템 입력

- 협의, 철거/폐쇄, 폐전(3개항목)사항은 발생 시 수시로 입력하고, 순찰/점검 사항은 분기별 1회 입력<준공/입주 현장은 제외>

≪본부․사업소 합동 점검≫

❍ 시  기: 4월 중(상반기), 10월 중(하반기)

❍ 대  상: 관리처분 계획인가(6개소)-이주 및 철거 현장

❍ 중점 점검사항(현장 중심)

- 누수발생, 계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

❍ GIS시스템 입력 실태 점검

- 상반기(6월 말), 하반기(12월 말) 입력 실태를 점검하여 상, 하반기 유수율   향상 추진사업 평가에 반영

- 협의, 순찰/점검 사항에 대해 내용만 형식적으로 입력할 경우 평가에서 제외

(협의 문서, 순찰/점검 복명서 등을 첨부할 경우만 인정)

3		과학적인 공급량 관리

① 유량감시시스템을 통한 적정 공급량 관리

공급량 목표: 151,230천㎥ (일평균 413천㎥)

중점 추진계획

❍ 적정 생산량 공급

- 수돗물 적정 생산량 유지를 위한 계절별, 시간대별 공급량 조절

- 상수도 유량감시시스템으로 중블록별 최소유량을 비교, 분석 및 누수대상중블록을 지정하고 집중 누수탐지 후 복구하여 공급량 감소

- 관말 급수지역 출수상태 확인 등 정수장별 수계별 공급계통 점검

❍ 유량감시시스템을 통한 체계적, 효율적 공급량 관리

- 구역, 중블록, 가압급수 1일 공급량 분석 후 자료 공유

- 유량계 1일 계측량 증.감 변동폭 ±3% 이상 3일 지속시 자체 휴대용 유량계를 활용하여 비교측정 실시하고 지역 담당자 누수여부 확인

- 구역, 중블록, 유량 DATA(유량, 압력, 유속) 및 배수지별 수위트랜드 연계 감시로 누수 등 이상 징후 감시

② 유량계 관리

구역유량계(사업소간) 현황

연번	유량계명	구경	형 식	유․출입 (사업소)	설치위치	비고
1	DB-1	1,500	초음파식	유입(중부)	성동구 상왕십리 755 (교통회관앞)	뚝도 수계
2	DB-2	700	초음파식	유입(중부)	동대문구 제기동 1142-17	강북 수계
3	DB-3	1,200	초음파식	유입(중부)	동대문구 이문동 212-12
4	DB-4	1,200	초음파식	유입(암사)	광진구 자양동 695 (한양아파트 앞)	암사 수계
5	DB-5	1,500	초음파식	유출(중부)	성동구 마장동 501 (적십자사 뒤 보도)	뚝도 수계
6	DB-6	2000	초음파식	유출(중부)	성동구 금호1가 1-72 (대현산배수지 정문)
7	DB-7	800	초음파식	유출(중부)	성동구 금호1가 1-72 (대현산1배수지 북측)
8	DB-8	300	초음파식	유출(중부)	성동구 금호1가 1-72 (대현산1배수지 관랑내)
9	DB-10	50	기 계 식	유출(중부)	성동구 금호1가 90 (배수지 입구 횡단보도)
10	DB-11	700	초음파식	유입(북부)	중랑구 묵동 29 (화랑대 주차장 내부)	강북 수계
11	DB-12	1,000	초음파식	유입(북부)	중랑구 묵동 271-1
12	구 리	700	초음파식	유출(구리시)	중랑구 신내동 1-13 (조합수조내)
13	DB-13	300	초음파식	유입(동부)	신내역로 1길 85
14	남양주	900	초음파식	유출(남양주시)	남양주시 가운동 108-8 (강북정수장 홍릉천 옆)
15	남양주 (별 내)	900	초음파식	유출(남양주시)	남양주시 도농동 425-2

세부 추진계획

❍ 구역유량계(사업소간) 점검

- 월간점검: 월1회(담당직원, 유지관리업체)

- 특별점검: 이상 발생시 자체 측정 후, 유지관리업체 합동점검

※ 비교측정: 년2회(상, 하반기 1회) 본부와 합동시행

- 점검내용: 전기설비 운전 이상유무, 초음파센서 취부 상태 이상유무,  통신장비 (PLC) 전송상태 점검 및 정상가동 상태점검 등

❍ 중블록유량계(중블록간) 점검

- 월간점검: 월1회(담당직원, 유지관리업체)

※ 비교측정: 년1회 본부와 합동시행

- 특별점검: 일일 공급량 관리를 통하여 유량 변동이 심할시 즉시 점검

❍ 배수지 ․ 아리수올림터 유량계 점검

- 월간점검: 월1회(담당직원, 순찰보수반)

- 특별점검: 이상 발생시 자체 측정 후, 유지관리업체 합동점검

※ 비교측정: 년1회 자체 교정검사 실시(국제공인 교정기관 의뢰)

Ⅳ		중블록별 중점 추진사항

중블록별 공급량 분석 철저

❍ 유량감시시스템을 통한 공급량 분석(일간, 주간, 월간)

정밀도 높은 유량계 설치(건식→습식)

❍ 구시, 유량계(유출) D700 습식으로 교체 예정

사업소간 경계지점의 밸브 개폐 여부 확인

❍ 경계 밸브상태 점검 및 조치(교체 및 수리)

유수율 편차 해소

❍ 유수율 낮은 중블록 누수탐지

- 퇴수변, 소화전 개방여부, 밸브 누수여부 조사

- 미계측 관로 및 불용관 존치여부 조사

❍ 가압급수지역 점검(경계지역 정확성 확인)

❍ 가압급수구역과 전산시스템 일치여부

❍ 수계전환, 혼용시 공급량 조정하여 유수율 산정

취약지역(90%미만 중블록, 가압급수지역)에 대한 유수율 및    공급량 집중관리

❍ 4월중, 특별대책 수립 및 회의(전체사업소, 본부주체)

❍ 유수율 편차 해소를 위한 중점 노력

❍ 유수율 90%이상 도달시까지 누수탐지 등 유수율 향상을 위한   특별대책 중점 추진

Ⅴ		행 정 사 항

공급량 저감 대책회의 정례화

❍ 개최주기: 수시(공급량 증가)

❍ 참 석 자: 중블록담당, 팀장, 직반장, 유량계담당 등

❍ 안    건

- 중블록별 공급량 분석 및 대책

- 기타 유수율 관련 당면 현안사항 등

공급량 분석 및 유수율 단위사업 추진실적 보고

❍ 중블록 공급량 분석결과(본부 보고, 매월)

- 당월분 분석결과를 익월 20일전까지(발송일 기준)

❍ 유수율 향상 단위사업별 추진실적 보고

- 당월분 단위사업(노후관 및 불용관 정비, 누수탐지 등) 추진실적을 익월 4일까지 요금과 제출.

붙임  1. 2017년도 중블록, 가압급수지역 유수율 현황 1부.

2. 중블록별 공급량 현황(’16년 ~ ’18년 2월 현재) 1부.  끝.