문서번호	환경보전과-946
결재일자	2018.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장
임한묵	김현숙	07/26 代김현숙
협 조

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고 (2018년 7월)

2018. 7

서부공원녹지사업소

환경보전과

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고 (2018년 7월)

1		결 과 요 약

□ 수질측정

○ 측정일시 : 2018. 7. 18.(수) 08:30~09:30

○ 측정지점 : 난지연못 유입-유출부, 난지천 상류-하류 총4개소

○ 측정항목 : BOD 등 11개항목

- 검사의뢰(8) : BOD,SS,총질소,총인,클로로필-a,총대장균군,분원성대장균군,TOC

- 자체측정(3) : 수온, DO, pH

□ 수질등급

○ 난지연못 : 약간나쁨

- 약간나쁨(5월) → 약간나쁨(6월) → 약간나쁨(7월)

- 7월 난지연못 유입부 : 보통 / 난지연못 유출부 : 약간나쁨

○ 난 지 천 : 보통

- 약간나쁨(5월) → 약간나쁨(6월) → 보통(7월)

- 7월 난지천 상류 : 좋음 / 난지천 하류 : 보통

○ 등급 판정 : 환경정책기본법 제12조제2항 환경기준 적용

< 난지연못, 난지천 수질등급 >

‣ 환경정책기본법제12조제2항 환경기준 등급별 수질 및 수생태계 상태

- 약간나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

기준	DO	COD	TOC	SS	총인	분원성대장균군수	총대장균군수	클로로필-ａ
약간나쁨 (호소)	2.0 이상	8 이하	6 이하	15 이하	0.10 이하			35 이하

- 보통 : 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.

기준	DO	BOD	COD	TOC	SS	총인	분원성대장균군수	총대장균군수
보 통 (하천)	5.0 이상	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	0.2 이하	1,000 이하	5,000 이하

2		측 정 결 과

□ 자체검사 결과

구분	DO(mg/L)	pH	수온(℃)
난지연못 유입	6.77	8.77	23.5
난지연못 유출	6.05	9.30	28.9
난지천 상류	6.06	9.45	28.5
난지천 하류	4.55	8.45	25.3

□ 검사의뢰 결과

○ 난지연못

구분	구 분		BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	분원성 대장균군수 (/100ml)	총대장균군수 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)	TOC (mg/L)
유입부	5월	측정결과	0.4	12.6	3.058	0.093	320	1,800	2.6	2.1
	6월	측정결과	1.3	156.0	2.230	0.258	70	200	16.2	1.8
	7월	측정결과	0.6	7.4	2.141	0.046	16	150	17.6	1.8
유출부	5월	측정결과	3.0	7.6	1.427	0.066	6	80	36.2	2.7
	6월	측정결과	1.5	3.8	0.669	0.030	51	170	11.0	2.8
	7월	측정결과	2.4	6.2	1.117	0.033	42	160	22.9	3.3

○ 난지천

구분	구 분		BOD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	분원성 대장균군수 (/100ml)	총대장균 군수 (/100ml)	TOC (mg/L)
상류	5월	측정결과	2.7	6.8	1.420	0.047	26	320	2.6
	6월	측정결과	1.1	3.8	0.803	0.050	110	420	2.6
	7월	측정결과	1.8	4.6	1.195	0.031	58	170	3.0
하류	5월	측정결과	1.9	13.6	1.122	0.072	2,000	9,000	2.7
	6월	측정결과	2.1	5.6	2.602	0.077	1,000	9,100	4.1
	7월	측정결과	1.6	8.6	1.013	0.077	300	2,200	3.0

※ 하류는 하절기 우천시 하수 유입으로 인한 대장균 개체수가 일시적 증가 하는 것으로 판단됨.

3		주요항목 변화도

□ BOD(mg/L)

□ TOC(mg/L)

우 천

□ SS(mg/L)

우 천

□ 총대장균군수(/100ml)

우천(하수유입량 증가)

우 천

우 천

붙임 1. 2018년 7월 시험성적서 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 데이터 1부.

3. 환경기준(환경정책기본법 시행령 제2조 관련). 1부. 끝.