문서번호	급수운영과-9819
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
박종대	이상환	송근호	04/29 이구석
협 조
	요금과장		한희균
	시설관리과장		천성훈
	시설관리팀장		박종일
	기전팀장		정인주
	주무관		김명한
	주무관		노운학

2019년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

2019. 4.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2019년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획

가압 급수지역에 대한 체계적인 관리로 유수율 편차를 해소하고 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

○ 가압 급수지역 유수율 향상 추진철저 및 대상 알림(누수방지과-3851호, 2019. 4. 5.)

**************************

**************

**************************************************************************************

***************************************************************************************************************

Ⅱ		2018년 추진실적

********************************

*****

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************

******************

*************************

***********************************************

***************************************

*****************************************************************************************************

**************************

********************

***********************************************

*******************************************************************

*************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		2019년 추진대상 및 목표

□ 유수율 관리대상

(단위: 개소)

계	구별				비고
	성동	광진	동대문	중랑
11	3	0	6	2

- 성동구: 옥수2, 응봉2, 마장증압

- 동대문구: 청량리, 경희, 이문, 휘경A, 휘경B, 휘경C증압

- 중랑구: 망우, 신내증압

❍ 가압급수지역 유수율 평가 제외: 5개소

- 배수지 직송 가압장: 대현산, 용마, 아차산, 응봉, 신내(가)

*********************************

*********************************

***************************************************

***********************************************

*************************************************

***************************************

*********************************************************

Ⅳ		세부 추진계획

□ 중점 추진사항

❍  유수율 향상 및 편차해소

- 가압급수지역 분야별 담당자 지정 및 목표 관리

∙매월 보고서식(엑셀)에 담당자 추가(별첨3)

사업소	가압장명	구 분	계	1월	2월	~	11월	12월	담당자
동부	00가(증)압장	공급량							유량담당
		조정량							구역담당
		유수율							유수율담담

**************************************************************************************************

***********************************************************************************

∙ 2개월 평균 유수율 증․감 폭이 ±5% 이상 시 GIS 급수구역 변동사항, 인포시스템 수전내역 일치여부, 유량계 계측상태 및 교정검사 등 분야별 추진실적을 첨부하고 공급량, 조정량은 아래 보정값을 유수율 분석에 반영하여 제출

□ 공급량 보정 ⓛ 유량계 고장에 따른 헌팅/미계측 보정값 ② 배․급수 공사로 인한 타지역 공급 유량 ③ 누수복구 공사에 따른 수계전환 유량 등

□ 조정량 보정 ① 수전내역 변경 ② 조례위반, 수시분 등

❍  가압급수지역 적정 관리

- 가압급수지역 관련자료(Arisu 인포시스템과 GIS 관리카드 수전내역) 일치여부 점검을 강화하여 유수율 5% 이상 변화에 신속하게 대응

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지

- 증압장 유량계 설치조건 적정여부 확인, 교정검사 등 안정적 계측상태 유지

∙ 증압장은 관경이 적고(300mm이하) 급격한 유속 및 압력 변화가 잦아 계측 오차율 감소를 위한 설치조건(직관부) 확보와 재현성이 우수한 유량계(전자식,습식) 설치

∙ 유량계실 센서 전·후단 밸브 100% 개방 확인: 50% 개방 시 오차율 급등

❍  누수탐지 강화 및 하수관로 점검

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 주1회 확인으로 누수 및 급수구역 변동사항 조기발견 및 조치

∙ 유량감시시스템→수도사업소→심야시간유량비교→가압장선택→가압장 최소유량 확인

- 하수관로 육안점검 정기적 실시, 주·야간 병행(필요시)

∙ 하수관으로 맑은 물이 흐르는지 여부

∙ 유수율이 저조하고 관압이 높은 가압급수지역 우선 실시

∙ 관압이 높아 누수가 예상되는 지역의 하수관로 집중 조사

❍  가압수와 자연수 지역의 명확한 경계관리

- 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외(가압지역 축소)

∙ 가압급수 자연수 전환시 Arisu 인포 가압급수 수전내역을 연계하여 조정

- 가압수와 자연수지역 경계밸브 개·폐 여부 조사

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 조사

□ 가압급수지역 과대․과소 점검 강화

❍  점검 대상: 유수율 과대(100% 이상), 과소(91.81% 이하) 지역

❍  점검 시기: 상.하반기 유수율 향상 추진사업 점검 시 병행

❍  점검 내용: 유수율 증․감 편차(±5% 이상) 지역 추진실적

- 공급량(유량계 계측상태) 및 조정량(수전내역) 적정성 여부

- GIS 수전내역과 Arisu 인포시스템 수전내역 일치 여부

- GIS 관리카드 급수구역도(GIS 1/2,000~5,000) 입력 여부

- 공급량 및 조정량 보정값 조정에 대한 자료 적정 여부

Ⅴ		행정 사항

❍  2019년 가압급수지역 유수율 향상 사업소 추진 계획 수립 제출

- 제출기한: 2019. 4. 30.(화)까지, 본부 누수방지과

❍  가압급수지역 현황 등 관리 사항 GIS시스템 입력 강화

- 가압급수지역 현황, 관리카드, 급수구역도(GIS 1/2,000~5,000)

수전내역, 밸브(경계밸브, 감압밸브) 등 변동사항  수시입력 철저

붙임  1. 가압급수지역 현황 1부.

2. 2018년 가압급수지역 유수율 추진실적 1부.

3. 2019년 가압급수지역 유수율 추진실적 보고(월보) 양식 1부.

3. 2019년 가압급수지역 유수율 평가기준 1부.  끝.