문서번호	시설보수과-4922
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	06/05 김용제
협조
	주무관		김규춘

2019년 상반기 정기점검 보고서

[시흥 IC]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

강서도로사업소

[시설보수과]

2019년 상반기 정기점검 보고서

□ 시설물명 : 시흥IC

시 설 물 개 요	․ 폭 : 25.7m ․ 연장 : 84m	법정구분 : 법정외	상태등급 : C등급	준공일 : 1977.7.30
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		강 연 홍
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		과 장		박 병 연
			시설6급		강 연 홍

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2019. 6. 3(월요일)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검인원 : 과장, 담당 및 용역사 3명

○ 주요내용

‣ 현재 용역 진행중인 용역사(한국국토안전연구원)와 합동 안전점검 실시

‣ 시흥IC에 대한 용역사 실정보고[시설보수과-4769호,4770호(2019.5.30.)]에 따른 현장점검 병행

‣ 보고사항에 대한 합동 현장점검 및 보수보강 방안 등 검토

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1	도로포장면 및 슬래브하면	노후구간 발생	-	-	지속점검 실시	-	-

□ 보고내용

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
공항방향 포장부(1차선)	도로소파	0.5x0.5	-	기동반 활용 보수 완료	용역사	4-1,2
슬래브 하면 S1,S2,S3등	바닥판 하면 들뜸 및 철근노출 발생	별첨	-	2019 연간단가 활용 보수예정	용역사	5,6,7
교량상부 빗물받이	빗물받이 막힘 (상부 체수)	별첨	-	2019 연간단가 활용 보수예정	용역사	1,2,3

‣ 용역사 합동으로 시흥IC 슬래브 하면 점검결과 들뜸 및 철근노출 구간이 다수 발생되어 탈락위험에 따른 조속한 보수가 필요한 실정임.

(소요예산 약 91,000천원)

‣ 우기시 현장조사 결과 포장부 체수가 발생되었으며, 배수로가 노후되고 낙엽 및 토사 등으로 막혀있어 전체 배수시설에 대하여 조속한 정비가 필요한 실정임(소요예산 약 118,000천원)

○ 향후 조치계획

‣ 시흥IC는 현재 C등급의 시설물로서 슬래브하면 콘크리트 박리 및 빗물 배수로에 대하여 조속한 정비가 필요한 실정으로,

‣ 2019년 도로시설물일상유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 즉시 보수조치하고자 함

첨부 : 1)용역사 실정보고서 2부.

2)보수관련 도면 및 개략공사비 각1부.

3)점검 현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진

1. 교량상부 점검(용역사 합동점검)	2. 교량상부 합동점검

	보수예정
3-1. 빗물받이 막힘	3-2. 연간단가 보수예정

4-1. 공항방향 포정부 도로소파(0.5x0.5)	4-2. 기동반 활용 보수완료

5. 교량하부 점검(용역사 합동점검)	6. 교량하부 점검

	정비예정
7-1. 교량하부 박리 및 철근노출	7-2. 연간단가 정비예정

끝.