문서번호	도로관리과-9490
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장안전팀장	도로관리과장
정수용		박경국	06/14 박문희
협조

2018년 굴착복구 및 노후 포장도로 정비공사 구간

평탄성 불량 맨홀 점검 계획

2019. 6.

도로관리과

2018년 굴착복구 및 노후 포장도로 정비공사 구간

평탄성 불량 맨홀 점검 계획

2018년 자치구와 도로사업소에서 시행한 굴착복구  및 노후 포장도로 정비공사 구간 중 각 기관의 자체조사 결과를 토대로 현장 점검을 실시하여 도로평탄성 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」에 의거 포장도로 정비 시 맨홀주변 포장과의 단차가 3mm이내로 정밀시공 해야 하나, 최근 시행된 공사구간임에도 불구하고 노면과 맨홀의 높이를 맞추지 않고 그대로 포장하는 사례 발생

○ 맨홀의 평탄성 확보를 위한 포장구간내 맨홀상태를 점검하여 맨홀 정비 시공 관리감독 강화

□ 추진사항

○ 도로관리청(자치구25, 사업소 6) 일제조사 실시

- 기   간 : 2019. 4.16 ~ 5. 24

- 조사대상 : ’18년 시행한 굴착복구, 노후 도로포장 정비공사 시행구간의 평탄성 불량맨홀

- 조사결과

․ 자치구 : 167건 적출 (조치완료 37개소, 조치예정 130개소)

․ 사업소 : 158건 적출 (조치완료 0개소, 조치예정 158개소)

※ 5개 자치구 조사결과 미제출

□ 점검계획

○ 점검대상 기관

- 자치구 : 11개 자치구

▸ 중구, 광진구, 동대문구, 성북구, 강북구, 은평구, 서대문구, 마포구, 서초구, 강남구

***************************************

- 도로사업소 : 동부, 강서

***********************

○ 점검대상 : 54개 노선

- 자  치  구 : 40건 (굴착복구시스템 상 11개 자치구 공사완료 건 중 연장 100m이상 공사구간에서 1~5개 구간)

- 도로사업소 : 14건 (포장공사 구간중 연장 300m이상 공사구간의 20%)

○ 점검기간 : ’19.06.19.(수) ~ ’19.07.19.(금)

○ 점검방법 : 차량주행 및 육안조사(3m 직선자 활용 측정)

○ 점검사항

- 평탄성 측정 : 종, 횡 방향 평탄성 ±3mm이내

- 맨홀주변 포장면 소성변형, 덜컹거림 발생 여부 등

- 맨홀 틀과 뚜껑면 단차 조사

○ 점검반 편성 : 포장안전팀

구분	조장	조 원	점검대상	비고
1조	도로포장 안전팀장	정기찬 고성보	동부도로사업소,
			중구, 광진구, 동대문구, 성북구,
2조		정수용 윤상열	강서도로사업소,
			강북구, 평구, 서대문구, 마포구, 서초구, 강남구

□ 점검결과 조치계획

○ 도로관리부서에 해당 노선 점검 후 평탄성 불량한 맨홀 정비 지시

○ 굴착복구 및 도로포장 정비시 도로평탄성 향상을 위한 불량맨홀 정비 토록 자치구 및 사업소에 통보

붙임: 1. 맨홀 평탄성 조사 및 조치결과 1부.

2. 현장조사 대상구간 1부(사업소 및 자치구).

3. 점검표 1부.  끝.