문서번호	시설보수과-1245
결재일자	2020.2.28.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이승환		02/28 김준섭
협조

도림천2복개 첨가시설(플랜터) 설치 검토보고

2020. 2.

남부도로사업소

시설보수과

도림천2복개 첨가시설(플랜터) 설치 검토보고

우리사업소에서 관리하고 있는 도림천2복개 시설물에 설치코자 하는 첨가시설(플랜터)에 대한 검토 보고임

□ 도림천2복개 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	구조형식
도림천2복개	신림동 승리교~문화교	B=9.0~22.0m, L=376m	RC라멘

□ 첨가시설 설치 승인 요청사항

○ 도림천 이미지 제고 및 성장 동력 마련을 위하여 관악구청에서 추진중인「도림천 특화사업」의 일환으로 도림천2복개 구간에 플랜터(수목식재용 화분시설)를 설치코자 협조 요청함.

- 설치규모 : 복개구조물 376m 중 플랜터 184.8m(A형) 설치

□ 보고사항

○ 도림천2복개 첨가시설물(플랜터)은 복개 측면에 “ㄱ형강”을 설치하여 화분을 거치하는 방식으로 설치될 예정이며,

○ 관악구청(공원녹지과)에서 제출된 식재용 점적관수 및 유지관리 계획 검토한 바 적정한 것으로 판단되며,

- 점적관수로 발생되는 물의 양이 극히 적으며, 발생된 물로 인한 구조물 손상에 대하여는 관악구 조치코자 함.

○ 플랜터 설치에 따른 복개구조물 안전성 평가(구조전문가) 결과, 구조적으로 안전한 것으로 검토 됨.

□ 조치의견

○ 도림천2복개 첨가시설물(플랜터) 설치 승인 요청사항에 대하여 검토한 바, 시설물의 안전 및 유지관리에 문제가 없는 것으로 판단되며 도시미관 개선 효과가 기대되므로 승인 조치코자 함.

○ 아울러, 첨가시설물 설치 이후 시설물의 안전한 유지관리를 위한 협약을 체결하여 향후 구조물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 플랜터 설치를 위한 조치사항(관악구) 1부.

2. 협약서(안) 1부.  끝.