문서번호	급수운영과-10060
결재일자	2021. 7. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
전동근		07/09 최춘근
협 조

「2021년 풍수해대비」 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2021년  7월

강남수도사업소

「2021년 풍수해대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

2021년 여름철 태풍·호우에 대비 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도  시설물을 사전 점검하고  안전점검 결과를 보고 함.

Ⅰ		점검개요

□ 관련근거

□ ‘21년 여름철 풍수해 대비 안전점검 강화 계획 [시설관리과-10702(‘21. 6. 29)호]

□ 점검일시 및 점검자

□ 시설물점검 및 정비기간 : 2021. 6. 25(화) ~ 7.  5(월). 11일간

□ 점  검  자 : 전동근, 장재춘, 이성주

※ 점검장비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

Ⅱ		점검대상

□ 총  괄

□ 배수지․ 가압장 현황(23개소)                          (단위:개소)

구 분	강남구 지역	비 고
********	*************	기전분야 기전팀점검
********	*******
***** ******	*******************************************************************

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치 (관리부서)	상수도관 (mm)	연장 (m)	관리기관	비고
**********	**************** ****************	***** * ***	*****	******	**** **

□ 지하철 공사장

구 분	강남구 지역		비 고
신분당선	1-1공구	3호선 신사역
	1-2공구, 논현역	7호선 논현역
	1-2공구, 논현역	본선환기구 #13, 14
	1-2공구, 신논현역	9호선 신논현역
삼성 ~ 동탄 광역급행철도	2공구	수서역 일대

Ⅲ		점검방법 및 결과

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지․올림터내 배관, 밸브류 녹발생 및 도장피복 상태확인

- 배수지․올림터 부대시설(안전휀스, 배수로, 조경시설) 훼손여부 확-인

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

- 기전설비 및 낙뢰사고에 대한 보호시설 작동 여부 및 증압장 침수대비

- 배수지, 아리수올림터 기전시설물 상태 및 경비시스템 등 점검

- 상수도관 누수 및 보온재 설치여부, 관 지지대, 도복상태 등  확인

□  지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 도로굴착후 포장상태 확인 및 포장 도로침하 여부

- 공사장내, 주변 통행로 등 안전 확보 유무

- 강풍대비 펜스 교통안내간판 설치 적정 여부

- 양수기 확보 및 작동상태 점검

- 노출관로 누수, 보온 및 설치 안전, 곡관부 보강 여부

□ 점검 결과

□ 경미한 사항들은 기 조치완료하여 특이사항 없음.

Ⅳ		향후계획

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 경미한 사항 적출시에는 (시설물 보수공사) 연간단가 계약업체에 작업지시하여 보수조치 등 안전한 아리수 공급.

□ 장기간 소요되는 보수사항은 시설물에 피해가 없도록 응급조치 후 세부계획을 수립하여 보수하고, 완료시까지 주기적인 점검 시행

□ 상기점검실적 및 점검결과를 지리정보시스템(GIS) 및 시설물정보관리  종합시스템(FMS)에 등록 관리

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.