문서번호	시설관리과-790
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	01/25 강호광
협 조
	주무관			문강수
	주무관			김광준

2022년 설날 대비

상수도시설물 점검결과 보고

2022. 1.

상수도사업본부

(시설관리과)

2022년 설날 대비 상수도시설물 점검 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검 개요

□ 관련 근거

○「2022년 설 종합대책」수립계획    (기획담당관- 23253, ’21.12.16)

○ 2022년 설날대비 상수도시설물 안전점검 계획 (시설과-11725, ’21.12.23)

□ 점검 대상

배수지(개소)			아리수올림터(개소)			노출 상수도관(개소,㎞)
계	지역	1~3차	계	가압장 (유·무인)	증압장	현수관로	지하철 공사장	공동구
102 (광암 제외)	31	71	219	65	154	54 (9.8㎞)	13 (2.2㎞)	8 (32.4㎞)

※ 지하철 공사장은 작업구 기준 : 8개 공구, 13개 작업구

□ 점검 기간 : ’21.12.27.(월) ~ ‘22.1.14.(금)

□ 점검 내용

배수지·아리수올림터	노출 상수도관
· 구조물 균열, 파손, 누수여부 · 축대, 옹벽, 절개지 및 법면의 안정 상태 · 배수로 파손 및 토사, 낙엽 적치여부 · 기전설비 작동 및 관리상태	· 노출관로 보온상태 · 관지지대 및 매달기(와이어) 손상유무 · 상수도관, 밸브류 접합부 등 누수유무 · 녹 발생 및 도장상태의 이상 유무

□ 점검자

○ 합동점검(본부, 사업소)

- 대  상 : 지역배수지 31개소, 특고압(22.9kV이상)수전 아리수올림터 8개소

- 점검자 : 본부(노병권 외 5명), 사업소(시설물 및 순찰담당 16명)

○ 자체점검(사업소)

- 대  상 : 1·3차배수지 71개소, 아리수올림터 219개소, 노출상수도관 75개소

- 점검자 : 사업소 시설물 및 순찰 담당

Ⅱ		점검 결과

□ 적출건수 : *****************

구 분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	**	*	*	*	*	*	*	*	*
합동점검	**	*	*	*	*	*	*	*	*
자체점검	**	*	*	*	*	*	*	*	*

□ 적출내용

계	누수	출입문 시건장치 파손	타일 탈락	낙엽 적치	휀스 파손	방충망 훼손	기 타 (전동셔터 고장 등)
**	*	*	*	*	*	*	**

Ⅲ		정비 계획

□ 정비완료 :  ****************

계	누수	출입문 시건장치 보수	타일 보수	낙엽 제거	휀스 보수	방충망 보수	기 타
**	*	*	*	*	*	*	*

□ 정 비 중 :  **************

계	출입문 경첩 파손	항 출입구 천정 균열	타일 파손	항 출입구 전동셔터 고장	기 타
*	*	*	*	*	*

⇒  미정비 사항에 대하여 작업지시 중으로  ‘22. 4. 15.일까지 정비완료 예정

Ⅳ		향후 계획

○ 정비 중인 건은 정비완료 여부 확인하고, 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 및 급수에 지장이 발생되지 않도록 주기적으로 점검

○ 설 연휴 기간 내 안전사고 대비를 위한 비상연락망을 구축 운영

붙임 : 1. 점검결과 적출사항 1부.

2. 점검결과 적출현황 1부.

3. 설 명절 비상근무 체계 1부.  끝.