투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’22.02.11(금)〕

□ 직원 근무 현황[02. 11.(금)] : 11명(안내 3, 청소 3, 경비 2, 정비 1, 연구원 2)

재택근무	조퇴	반 가	공가	병가
1명 (부승아 – 코로나 밀접촉)	-	-	-	1명 (이진호- 백신접종)

□ 관람객 일일보고 현황[02. 10.(목)] : 53명

※ 거리두기 강화(‘21.12.18. ~ ’22.2.20.)

□ 시설관리 현황[02. 10.(목)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (10시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 **********	오후근무 **********
시 설 경 비 (02. 10.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (02. 10.)	1. 소방설비점검 (2022-상) - ㈜MS, 코오롱 - 방화댐퍼 & 알람,프리액션의 1차솔밸브 개방압력상태 체크후 감압시도 작업, 비상용승강장 방화문 차압측정, 방화셔터연동제어기 감지상태체크 2. 배수 배관 하수구 악취차단 제거 (남자화장실 탕비실내 대걸레 개수대 하부) - 사유: 싱크호스 및 배수배관 연결부 틈새로 하수구 악취유입 - 작업내용: 호스주변부 이물제거, 개수대의 배관연결부 냄새유입 방지막이 테이핑 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 20% 개방 가동
특이사항	마스크 착용 및 체온측정 의무화

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(02. 10.) 1부.

2. 휴가원 1부. 끝.

주무관	박경희		도시유적전시과장	02/11 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-512	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)