투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’22.02.12(토)~2.13(월)〕

□ 직원 근무 현황[02. 14.(월)] : 0명

연 가	병 가	반 가	특별휴가	대체휴무
-	-	-	-	-

○ 02. 13.(일) : 5명(안내 1, 청소 1, 경비 1, 정비 1, 연구원 1)

○ 02. 12.(토) : 7명(안내 2, 청소 2, 경비 1, 정비 1, 연구원 1)

□ 관람객 일일보고 현황[11. 12.(금) ~ 11. 14.(일)]

구 분	02. 11.（금）	02. 12.（토）	02. 13.（일）
관람객	66	97	157

※ 거리두기 강화(‘21.12.18. ~ ’22.02.20.)

□ 시설관리 현황[02. 11.(금) ~ 02. 13.(일)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 ****, ****	오후근무 ***** ****
시 설 경 비 (02. 11.~ 02. 13.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 수선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 - 전동골목길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·화물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (02. 11.)	소방 프리액션1차 압력 점검 방문 – 포스코 하자보수팀 교육장 이더넷 출력신호 라인검색, 복구 및 무선공유기설치 – 본관 시설과 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
시설정비 (02. 12.)	1. 학습실 방송영상 장비 전선고정, 정리 및 공유기거치대 설치 2. 소방비상전원 점검방문(EPS)- 코오롱방재팀, 화재수신기 전압공급장치 출력신호검출 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 50% 개방 가동
시설정비 (02. 13.)	1. 전시관 내 시설물 이상유무 점검 - 전시관(A, B동) 창고, PS실, TPS실, EPS실 배관 및 천장 누수상태 점검 - 기계실 냉온수기, 냉온수펌프, 기수분리기, 급수펌프 작동상태 점검 2. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 30% 개방 가동
특이사항	********* 13일 14시 47분, “NS미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(02. 11.∼02. 13.) 3부. 끝.

주무관	박경희		도시유적전시과장	02/14 이승헌
협조자
시행	도시유적전시과-537	(		)	접수		(		)
우	01849	서울특별시 노원구 동일로174길 27 (공릉동) 서울생활사박물관	/
전화	02-3399-2961	/전송	02-977-2950	/		/	부분공개(6)