문서번호	녹색에너지과-2742
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	에너지정책팀장	녹색에너지과장
최정민	최철웅	02/01 김호성

설연휴 대비 서울에너지공사 시설 현장점검 계획

2021. 1.

녹색에너지과

설연휴 대비 서울에너지공사 시설 현장점검 계획

설연휴 및 해빙기를 맞이하여 발생할 수 있는 각종 열공급 사고에 선제적으로 대응코자 서울에너지공사 현장시설 점검 추진

□ 추진 근거

○ 서울시 서울에너지공사 설립 및 운영에 관한 조례 제33조(감독), 34조(보고 및 검사)

□ 점검 개요

○ 점검일시 : ’21. 2. 8.(금) 1일

○ 점검대상 : 서울에너지공사 소관 열원시설(열전용보일러, 열병합발전시설) 및 열수송관 등

- 열원시설(보일러, 발전기), 열수송관(매설 배관), 건축물(플랜트, 관리동) 등

○ 점검방법 : 각 시설별 주요현장 사전 조사후 선택 순찰 점검

- 최근 1년간 열공급 사고 동향보고 현장, 주요 매설배관 등 사전조사

○ 점 검 자 : 녹색에너지과장, 에너지정책팀장, 담당 합동점검

□ 점검 동선계획(안)

○ 동선 : 본사·목동열병합 → 열수송관 점검현장 → 마곡열전용 → 노원열병합

시 간	소요시간	점검 대상
10:00~11:00	60분	∘목동(본사) 상황실 및 목동 열병합발전소
11:00～12:00	60분	∘열수송관 점검현장
13:30~14:30	60분	∘마곡 열전용보일러
14:30～15:30	60분	∘현장 이동(점검현장→노원 열병합)
15:30~17:00	90분	∘노원열병합 시설

□ 해빙기 안전관리 대상 주요시설 현황

시설명	개 수	용 량 G㎈/h,(㎿)	지역별 시설규모
			양천(목동)	강서(마곡)	노원(상계)
열병합보일러 (CHP)	3기	190(61)	118(24)	-	72(37)
열전용보일러 (PLB)	12기	794	406	68	320
열수송시설	관로길이(㎞)	총 210×2열	92×2열	29×2열	89×2열
	관 경(㎜)	-	20~1,000	65~700	20~750

□ 중점점검 사항

○ 안전관련 상황실 운영 실태

○ 과거 안전사고 발생 이력 시설 조치현황

○ 취약지역 열수송관 점검 방법

○ 노후 보일러 및 발전기 가동실태

○ 노후 고압배관 안전관리 실태 및 유지보수 계획

○ 기타 마곡 열공급시설 건설관련 현안사항 논의 등

□ 서울에너지공사 행정협조

○ 열공급시설 현장안내 및 유지·보수 관련 자료 제출

○ 열수송관 안전관리 현장안내(열탐사 장비 등)

○ 마곡 열병합시설 건설공사 관련 현장 안내 등. 끝.