문서번호	토목부-37655
결재일자	2022. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
조재근		김동철	12/28
			하현석
협조	주무관		박형재
	주무관		이현국

(월드컵대교 건설공사)

안양천 횡단가교 물량정산 검토보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(월드컵대교 건설공사)

안양천 횡단가교 물량정산 검토보고

안양천을 횡단하는 가교 설치공사와 관련하여 ************************************************* 등을 감안하여 일부 변경된 횡단가교(가교→가축도)에 대하여 정산 보고 드림.

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

○ 공사기간 : 2010.3.22. ~  2024.2.29.

○ 총사업비 : 4,553억원 ('22년 472억원)

○ 시 공 사 : 삼성물산(주)외 2, 감리사: (주)포스코건설외 1

□ 건설사업관리단 보고내용 (월드컵(감리)2022-1125호, `22.12.28.)

○ 추진경위 및 실정보고 사유

- '21.11.04. : 램프-B,D 가교 현황보고에 따른 검토보고(가교→축도)

- '21.12.27. : 램프-B,D 구간 가축도 지반개량 검토보고(치환→개량)

① **************************************

- Ramp-B 가교 하부에 상수관로가 위치하고 있어 가교 기초 항타시 상수관로 저촉

② ******************************

- 현장타설말뚝 시공을 위한 대형장비(오실레이터+크레인)를 가교 상부에 설치 후 회전 및 압입 시 가교 안정성 확보 어려움

③ **************************************

- Ramp-D 본선 가교의 폭원이 협소하여 대형 크레인과 기타 장비의 운용이 어려워 가교 폭 확장(10m→15m) 필요

- 가축도 설치구간에 대해 확인보링 조사결과, 연약지반으로 인한 하부 지반안전성 확보 불가로 지반개량공법 변경(치환→개량)

○ 주요 변경 현황

**	****	****
**	***	*******************
* * * *
* * * *	*********************	**** **********************************

* *	****			****			*****	*****	**
	***	** ***	** ***	***	** ***	** ***
* * * *	*****	**	**	*****	**	**	****** ** **** **	*****
	******	**	****	**	****	****		***** ***************
	******	**	*	**	****	***		***** ***************
* * * *	*****	**	**	*****	**	**	******* *** **** **	****
	******	**	****	**	**	****		***** ***************
	******	****	****	**	**	***		***** ***************

○ 주요수량 및 공사비 변경 현황                  (단위 : 백만원)

***	***	***	***		***		***
			**	**	**	**	**	**
*********	******	*	***	***	***	***	*	*
******	********	*	***	***	*	*	****	****
*********	******	*	***	***	*****	***	***	***
******	********	*	*****	***	*	*	******	****
************	********	*	*	*	***	***	***	***
************	********	*	*	*	*****	***	*****	***
*******		*	*	*	*	***	*	***

***********************************************************

********************************************************

공 종	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
*********	*****	*****	******
***********	*****	*****	******
*********	*****	*****	******
*********	*	**	**
**********	*****	*****	******

□ 검토의견

○ 설계에 반영된 안양천을 횡단하는 가교 설치공사는 지장물(우장산관로)의 간섭과 시공 중 대형장비 활용시 가교의 안정성 불리 등으로 공사 추진이 어려운 실정으로, 공사의 안정적인 추진을 위해 일부 가교를 가축도로 변경하고 물량정산하는 보고 건으로 적정함.

□ 조치계획

○ 현장 여건을 반영한 책임건설사업관리기술인의 검토의견이 타당하다고 판단되며 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서(월드컵(감리)2022-1125호, `22.12.28.) 1부.  끝.