문서번호	생산관리과-445
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
홍원해		김형준	01/13
			어용선
협조

2023년도 정수센터 유효율 관리 계획

2023. 1.

생  산  부

(생산관리과)

2023년도 정수센터 유효율 관리 계획

정수센터의 효율적 운영 및 경영합리화를 위한 2023년도 정수센터 유효율 관리 계획을 보도 드림           ※ 유효율(%) = 송수량 ÷ 취수량 × 100

Ⅰ		현 황

□ 정수센터 시설용량 및 생산현황

(단위 : 천㎥/일)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
표준정수	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
고도정수	3,800	250	450	600	450	1,100	950
일평균 생산량 (2022년도)	*****	***	***	***	***	***	***

□ 최근10년 유효율 현황

ㅇ 시설개선(회수설비 증설 등)을 통해 전년대비 *******(97.83% → 98.41%)

- ************************************

- ********************************************

- **************************************

**

Ⅱ		2022년도 유효율 현황 및 분석

□ 정수센터 월별 유효율 현황

ㅇ ******************************************************

- ****************************************************

구 분	총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
*******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	******	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****	******	*****	*****	*****

**

□ 유효율 분석

ㅇ 2022년 유효율은 *********************************

ㅇ 유효율 증감 요인(전년대비)

- ******************************

- ************************************

- *************************************

Ⅲ		2023년도 유효율 관리 추진

□ 향후 추진 목표

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년
유효율 목표(%)	98.45	98.47	98.49	98.51

※ *******************************************************************************

※ ********************************

□ ′23년 추진 목표 : 98.45%

ㅇ 정수센터별 추진 목표

(단위 : %)

구 분	총 괄	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
′23년도 유효율 목표	*****	****	****	****	****	****	****
′22년도 유효율 대비	****	****	****	****	*	****	*

※ 총괄 유효율 목표값 산정 시, 정수센터별 고도 시설용량 비율 반영

ㅇ 목표설정 기준 : 소형생물 발생 이전 유효율 수준 유지

- 광암, 구의, 뚝도 : ′18년도 수준 유효율 결과치로 설정

- 영등포, 암사, 강북 : ′22년도 달성 유효율 유지

□ 유효율 관리 추진 계획

ㅇ 원수 수질에 따른 정수처리 공정 관리

- 소형생물 관련 여과지․활성탄지 역세척 시행 자료 분석을 통해 계절별 효율적인 역세척 시행

- 계절별 침전지 슬러지 인발주기 및 인발밸브 개도시간 탄력조정 운영

ㅇ 정수센터 내 누수 발생 사전 차단 및 신속복구

- 상시점검을 통한 최상의 시설물 운영 상태 유지(지수불량 밸브 정비 등)

- 누수발생시 신속복구로 누수량 최소화

ㅇ 정수처리 공정시 발생하는 퇴수량 최소화

- 침전지․정수지 청소전 수위조절 등을 통해 퇴수물량 최소화 등

- 취수유량 변동에 따른 스컴스키머 적정 운영

- 실험실 샘플링수 재활용(퇴수배관 부설 등 공정회수)

ㅇ 유량계 교정 및 비교 측정 시행으로 오차 발생 방지 등

Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ 정수센터별 세부 추진계획 수립 및 시행(′23.2월 본부 보고)

- 정수센터별 상황에 맞는 중점추진 세부 계획 수립

ㅇ 매월/분기 유효율 관리 현황 분석

ㅇ 정수센터 경영 평가시 추진실적 반영

붙임  정수센터별 2022년도 유효율 추진 현황 1부.  끝.