문서번호	방재시설부-11311
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		한병찬	09/18
			이동훈
협 조

ʼ23. 8월 건설공사장 풍수해 점검 결과 보고

2023. 9.18.

도시기반시설본부

(방재시설부)

ʼ23. 8월 건설공사장 풍수해 점검 결과 보고

우리 본부 건설공사장 풍수해 대비 및 피해방지를 위하여 공사관리관 및 외부 전문가와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ ʼ23년 도시기반시설본부 풍수해 대책 추진계획(본부장방침, ʼ23.4.26)

ㅇ ʼ23년 8월 건설공사장 풍수해 점검 시행(방재시설부-9686호, ʼ23.8.10)

□ 점검 개요

ㅇ 점검 기간: ʼ23. 8. 1.~ 8.31

ㅇ 점검 대상: 64개 공사장

ㅇ 점검 방법: 공사관리관, 공사관계자, 외부 전문가 합동점검

ㅇ 점검 사항

- 풍수해 대비 장비 / 자재 / 복구인력 / 비상 연락망 점검 및 현행화 등

- 풍수해 취약부위 점검

‧ 취약부위: 절개면, 대심도 굴착, 수직구 굴착, 제방 손괴, 토사유출, 토류벽, 지반 세굴 및 연약지반, 하천점용 등

- 강풍 관련 취약부위 점검

‧ 취약부위: 가시설 상태, 타워크레인, 천공기, 비계 및 가림막, 펜스 등

- 습기 및 누수로 인한 감전 사고 위험 부위 점검 등

□ 점검 결과

ㅇ 주요지적: 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 경사면 보양 조치 등

92건 지적

ㅇ 유형별 분류

점검 결과	유형별								비고
	배수 하천	사면	안전	가시설	전기	수방 자재	강풍	기타
92	29	10	16	2	2	2	3	28

※ 점검 사항 조치 완료

□ 향후 계획

ㅇ ʼ23. 9월 건설공사장 풍수해 점검 시행

붙임 주요 점검 사진 1부. 끝.

ʼ23. 8월 건설공사장 주요 점검 사진

붙임

□ 현장명 : 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)

경사면 천막 보호 조치 필요	경사면 천막 보호 조치 완료

□ 현장명 : 동부간선도로 확장공사(3공구)

사면 보호 조치 필요	천막 보양 조치 완료