		동 대 문 소 방 서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(청량리 269호 등 9개소)

1. 관련 문서

가. 재난관리과-1017(2023.2.16.)호 「2023년 동대문 소방서 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

나. 청량리119안전센터-3696(2023.9.27.)호 「′23년 동절기 대비 소방용수시설 일제조사•정비 자체 계획 보고」

2. 우리 센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설(소화전) 다음과 같이 고장 발생되었기 보고하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자	확인자	비고
1	제기로33길 10 (이문2동 305-94)	269호 (사용불가)	지하식 제수변 스핀들 부러짐	2023.11.9	*****
2	제기로37길 25 (청량리동 61-173)	2384호 (사용불가)	지하식 소화전 뚜껑 압착으로 인한 개방 불능	2023.11.6	*****
3	왕산로 295 (청량리동 2-7)	1542호 (사용가)	출수구 결합 고장 (결합 나사산부분 함께 이탈)	2023.11.9	*****
4	왕산로 265 (청량리동 40-2)	2793호 (사용가)	지상식 소화전 스핀틀 헛돔	2023.11.7	*****
5	회기로12길 18 (회기동 103-252)	465호 (사용불가)	심도가 깊고 스핀들 제수변 고착으로 인한 개방 불능	2023.11.7	*****
6	회기로12길 42-7 (회기동 102-89)	1517호 (사용불가)	스핀들 고착으로 인한 개방 불능	2023.11.7	*****
7	회기로 108-28 (회기동 60-227)	1961호 (사용불가)	제수변 묻히고 스핀들 헛돔	2023.11.8	*****
8	회기로 111 (회기동 60-113)	2172호 (사용불가)	지상식 소화전 헛돔(개방불능)	2023.11.8	*****
9	제기로 124 (청량리동 209-2)	720호 (사용불가)	지상식 소화전 몸통 파손으로 인한 사용 불능	2023.11.21	*****	민원 신고

붙  임  소방용수시설 고장발생 보고(압축파일) 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
소방위	신재석		진압1팀장	박선덕		119안전센터장	11/22
구익현
협조자
시행	청량리119안전센터-4357	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299, 청량리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1361	/전송	02-2187-8186	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)