문서번호	시설보수과-1425
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		김준환	02/14
			조현석
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용
	주무관			신수아
	주무관			박지훈

2024년 상반기 도로시설물 정기안전점검 계획

(교량·고가·복개·터널·입체교차·지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 2

남부도로사업소

(시설보수과)

2024년 상반기 도로시설물 정기안전점검 계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 '24년 상반기 정기안전점검을 시행함으로써 시설물의 사용성 및 기능성 등을 확보하여 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

◦ 시설물안전법 제11조 (안전점검의 실시)

- 관리주체는 소관시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.

※ 정기안전점검 : 반기에 1회이상 실시

◦ 2024년 시설물 안전 및 유지관리계획 수립(시설보수과-514호, 2024.1.16)

□ 대상시설물

(단위 : 개소)

구분	계	일반 교량	고가 차도	복개 구조물	터널	입체 교차	지하 차도
계	60	16	8	14	7	2	13
1종	8	-	-	7	1	-	-
2종	27	5	5	4	6	-	7
3종 (법정외)	25	11	3	3	-	2	6

※ 우면산터널(1종), 우면산지하차도(1종) 민자시설 : 우면산하이웨이(주) 관리)

□ 점검계획

◦ 점검기간 : 2024. 3. 2 ~ 6. 30.

◦ 점검방법

- 시설물 담당직원 등 자체 안전점검 실시

- 점검자에 대한 안전조치 후 점검 실시

- 특이사항 발생 시 시설안전자문단 자문위원 합동 점검

◦ 시설물별 관리책임자 및 점검조 편성(점검일) 지정

- 시설물별 관리(점검)책임자 지정 현황 : 별첨1

◦ 점검조 편성(별첨1,2)

- 담당시설물 및 점검원의 안전 등을 고려 3인 1개조 편성

구 분	점 검 자	점 검 시 설 물
1조 (36개소)	고흥일 백상용 신수아	- 일반교량 : 여의교외 9개소 - 고가차도 : 강남터미널고가외 3개소 - 복개구조물 : 봉천천복개외 7개소 - 터 널 : 서리풀터널외 3개소 - 입체교차 : 여의상류IC샛강2교외 1개소 - 지하차도 : 대방지하차도외 7개소
2조 (24개소)	지종삼 박지훈 문미경	- 일반교량 : 주암교외 5개소 - 고가차도 : 노들북고가외 3개소 - 복개구조물 : 도림천4복개외 5개소 - 터 널 : 상도터널외 2개소 - 지하차도 : 선암지하차도외 4개소

◦ 실질적 현장점검을 위한 간부직 합동점검 시행(별첨3)

- 사업소장 : 월 1회 합동점검 / 시설보수과장 : 월 4회 합동점검

□ 세부 추진계획

◦ 담당자별, 시설물별 일일점검 계획에 따라 점검 실시

- 시설물의 정밀한 점검 및 점검 차량 사용을 위해 조별 교대 점검 시행, 필요시 기동반 및 일상유지보수업체 합동 점검 병행

- 관리시설물을 반기 1회 이상 정기안전점검 할 수 있도록 일일점검계획 준수하여 점검 시행

- 점검시 안전장구 착용 및 안전시설(교통안전시설 등) 설치 및 확인 후 점검 시행

◦ 보고 및 기록관리

- 점검사항은 점검일 보고를 원칙으로 하되 점검결과 수합 보고

(과거 점검시 지적사항 조치여부, 신규 발생사항 등 보고)

- 시설물의 상태에 대하여 사진 촬영 후 보고서 첨부

- 시설물 담당자 작성 보고

◦ 정기안전점검외 평일 시설물 점검조(순찰) 편성 운영(별첨4)

- 도로시설물 일상 순찰 점검을 강화하여 시설물 파손 및 시민 불편사항 사전 조치

·순찰점검 : 시설물별 주1회 (요일별 순찰 점검조 편성)

·순찰방법 : 시설물 상,하부 육안점검

·직영반(실무관) : 순찰 및 보수작업 병행 시행

※특별관리 필요 시설물 일상유지보수업체 점검하여 점검 결과 제출     (점검시 : 시설물 안전점검표 사용)-상근인력비용 지급

◦ 점검결과 조치

- 경미한 사항(소파, 배수구막힘 등)은 직영반 즉시 보수 정비

- 결함 상태 진전 및 주요 부재 이상 발생 등 중요한 사항은 일상유지 보수(연간단가)로 응급조치 및 긴급 보수

- 정기안전점검 시 하자검사 병행 실시

□ 행정사항

◦ 점검결과 시스템 전산 입력

- 시설물정보관리 종합 시스템(FMS) : 1종,2종,3종시설물

- 도로관리 시스템 : 1종,2종,3종(법정외)시설물

◦ 중요시설물에 대한 외부전문가 참여(자문회의)

- 대 상 : 중대결함사항 발견 시설물

- 외부전문가 : 시설안전자문단 자문위원 또는 시행중인 정밀안전진단, 점검 책임기술자(참여기술자)

- 자문내용 및 방법

·주요 점검부재와 과거의 점검 지적사항 및 보수사항 등을 확인 후 향후 점검시 집중관리 시행

·점검시 발견된 결함에 대한 원인 및 보수방법 자문

·자문회의에 따른 자문비용 시설안전자문단운영비 사용

(예산과목: 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비)

붙임  : 1) 도로시설물 담당자 지정 현황 1부.

2) 2024 상반기 정기안전점검 일정표(담당자) 1부.

3) 2024상반기 정기안전점검 일정표(간부) 1부.

4) 요일별 순찰점검조 및 노선표 1부.

5) 시설물 등 안전점검표 1부. 끝.