서울특별시 공고 제2016-    호

도시계획시설(도로)사업 공사 완료공고

남부순환로로 단절된 개봉동 지역의 교통 불편사항 해소를 위해 서울특별시 고시 제2009-401호(‘09.10.15.) 실시계획인가 고시 하여 공사를 완료하였기에「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제98조 및 같은법 시행령 제102조 규정에 따라 다음과 같이 공사완료 공고합니다.

2016년  2 월   일

서 울 특 별 시 장

1. 공사완료 내용

가. 사업시행지의 위치 : 서울시 구로구 개봉동 247-16 ~ 198-1번지간

나. 사업의 종류 및 명칭

- 종 류 : 도시계획시설(도로)사업

- 명 칭 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

다. 사업의 면적 또는 규모

- 지하차도 설치 : 폭 4차로 연장 736m

- 남·북측 측도 설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

라. 사업시행자의 성명 및 주소

- 성 명 : 서울특별시장(서울특별시도시기반시설본부)

- 주 소 : 서울시 중구 청계천로 8(무교동,프리미어플레이스)

마. 사업의 착수 및 준공예정일

- 착 공 : 2007. 9. 10.

- 준 공 : 2015.12. 10.

바. 공공시설 사용계획

구분		규격	수량	비고
일반시설물	도로	본선 (B=4~6차로)	1,160m	1개 노선
		측도 (B=2~4차로)	1,747m	2개 노선
		연결로 (B= 6.5m)	346m	1개 노선
	안내표지판, 교통표지판	내민식, 단주식, 현수식 등	54개소	안내표지:11개소 교통표지:43개소
	중앙분리대	type-1	424m	본선 중앙분리대
		type-2	165m	북측측도 중앙분리대
	우수관로	원심력철콘(250～1200mm)	758.8m
		RC BOX(2.5×2.5～3.5×2.7)	86.4m
		PC BOX(2.5×2.5～3.5×2.8)	311.5m
		우수맨홀	29개소
	지하차도	BOX	355m
		U-TYPE	381m
	상수관로	강관(300～900mm)	805.5m
		주철관(300～500mm)	414m
		플랜지접합(80～900mm)	77개소
		주철이형관접합(80～600mm)	167개소
	제수변 부설	(100～900mm)	35개소
	공기변실	(80～100mm)	6개소
	이토변실	(100～300mm)	2개소
	조경식재	가로수 및 완충녹지(교목)	214주	소나무외 4종
		관목식재	70,986주	회양목외 8종
		초화류식재	24,296본	맥문동외 2종
	가로등	단독주(H=7m)	9본
		단독주(H=10.0m)	87본
		신호등통합주(H=2.0m)	8본
		터널등	903등
	교통신호등	LED 신호등, 보행등	28본
	교통신호기	교통신호제어기	3개소

사. 준공 관련도서 : 게재생략

아. 관계 도서는 서울특별시 도로계획과(☎ 02-2133-8088) 및 서울특별시도시기반시설본부 토목부(☎ 02-3708-2556)에 비치하여 일반인이 열람 할 수 있도록 하였습니다.