공사장 건설기계, 가설전력, 화약류 등 위험물 안전점검 리스트

□ 작업계획 수립 및 관리

점 검 사 항	적 정 여 부
운행경로, 작업방법,작업범위 등 포함
건설기계 투입 전 가설도로, 굴착 노견 등 전도위험 장소 안전조치 실시
건설기계와 근로자 동시 작업 시 유도자 감시자 배치
작업계획 수립 후 내용을 근로자에게 교육 실시

□ 건설기계 안전관리

점 검 사 항	적 정 여 부
< 사용전 >
건설기계의 사용전 작업계획 수립
작업장소의 지형 및 지반상태 확인
건설기계의 성능 및 능력 검토
과부하 장치, 브레이크 등 방호장치 작동 여부 확인
연약지반 침하 및 단부 붕괴예방 조치
지하매설물 현황조사
유압배관의 이상 유무(누유 및 호스누출)
차량계 건설장비 운전면허증 취득 유무
버켓 탈락 방지용 커플러 안전핀 설치 여부
스위치 오작동 방지를 위한 열쇠형 덮개 사용 유무
후사경 부착 및 파손 유무
궤도의 이탈 및 마모상태 유무(구리스 주입 여부)
유압실린더 작동 유무
기타 불법 부착물 설치 유무
< 사용중 >
작업반경 내 출입금지 조치
용도외 사용 통제
운전자 및 작업자 안전수칙 준수
상하 동시작업 금지
작업방법의 적합성 여부
악천후시 무리한 작업 통제
신호방법 및 신호자 위치 확인
후진운전시 유도자 배치
< 사용후 >
건설기계를 견고하고 평탄한 장소에 주차
작업장치(버킷, 포크, 디퍼 등)를 지면에 내려 놓을 것
경사지에 정지할 경우 고임목 설치
브레이크 작동 및 시건상태 확인

□ 가설동력 전기사고 예방

점 검 사 항	적 정 여 부
일반인 출입금지를 위한 방지책 훼손여부 점검
분전함의 누전차단기 부착, 전선정리 및 안전표지판 부착
전선의 절연 피복상태 확인 후 손상된 부분은 즉시 교체
전기용량 초과 사용 금지
옥외분전함의 덮개 및 빗물받이 차양 설치
가설전선 침수 방지 및 차량통과부위 절연피복 보호조치
고압선 통과부위 위험표지판 및 경고 안내문 설치

□ 위험물의 저장

점 검 사 항	적 정 여 부
화약, LPG, 산소 아세틸렌, 유류, 도료 등은 위험물 저장소를 설치하여 보관․관리