구조장비 소모품 구매 목록(현장대응단-진압대)

번호	품명	규격	수량(단위)	예상가격
1	동력절단기 에어필터	Rescue K650	2	66,000
2	동력절단기 V밸트	Rescue K650	2	44,000
3	체인톱 에어필터	Husqvarna 450	2	66,000
4	체이톱 점화플러그	Husqvarna 450 / Champion RCJ 7Y	2	80,000
5	접톱	아르스 접톱 P-18L-K	2	40,000
6	로프배낭	레스큐 백 45	3	528,000
7	건전지	AA,AAA,9V	6(박스)	100,000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	01
장비명	동력절단기 에어필터	모델명	K-650				예상 가격	44,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 보유 동력절단기 소모성 부품			필요성		- 교체용
제원 (규격)	Rescue K650
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	02
장비명	동력절단기 V밸트	모델명	K-650				예상 가격	44,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 보유 동력절단기 소모성 부품			필요성		- 교체용
제원 (규격)
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	03
장비명	체인톱 점화플러그	모델명	Husqvarna 450				예상 가격	80,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 보유 체인톱 소모성 부품			필요성		- 교체용
제원 (규격)	Champion RCJ 7Y
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	04
장비명	체인톱 에어필터	모델명	Husqvarna 450				예상 가격	44,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 보유 체인톱 소모성 부품			필요성		- 교체용
제원 (규격)	Husqvarna 450
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	05
장비명	접톱	모델명	아르스(ARS) 접톱 P-18L-K				예상 가격	40,000원
보유기준		보유수					필요 수량	2점
보강사유	교체	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	-구조현장 및 말벌제거 시 잡목 제거			필요성		- 소모품
제원 (규격)
현 모델 선정사유	-
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	06
장비명	로프배낭	모델명	레스큐 백 45				예상 가격	528,000 (개당 176,000)
보유기준	5개	보유수	2개				필요 수량	3개
보강사유	노후	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	-각종 출동시 대원이 로프 및 장비 운반시 사용			필요성		- 현재 보유중이 배낭 노후
제원 (규격)	- ◇ 제원 및 특징 - 재질 : 나이론 750D, - 규격 : 45L + 10L - 배낭보호용 레인커버
현 모델 선정사유	로프 및 장비를 수납하기 용이하고 쉽게 꺼낼 수 있도록 제작되었음
기타	-

구조장비 소모품 물품사양서
부서명	현장대응단 진압대						우선 순위	07
장비명	건전지	모델명	AA: 2박스 AAA: 2박스 9V: 2세트				예상 가격	100,000
보유기준	0	보유수	0				필요 수량	6박스
보강사유	수량부족	사용부서	진압대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품(부품)
주 요 사 양
용도	- 현재 보유중인 장비들의 예비 배터리 - 구조활동 중 전자도어락 시건개방 시 사용			필요성		- 현재 보유중인 장비들의 예비 배터리 - 구조활동 중 전자도어락 시건개방 시 사용
제원 (규격)	- AA: 2박스(80개) - AAA: 2박스(80개) - 9V: 2세트(20개)
현 모델 선정사유	- 현재 사용 중인 제품과 동일한 모델임
기타	-