도시공원위원회(2018.3.20.) 심의결과 보완내용

1. 보호각의 구조적 안전성을 확보하고, 지붕 및 기둥의 색채는 주변경관과의 조화를 고려하여 선정

☞ 지진하중, 풍하중, 활하중 등을 고려하여 계산된 부재와 기초로 보호각을 계획하고

☞ 지붕과 부재의 색채는 시뮬레이션을 통해 자연과 조화로운 색상으로 반영예정

색채계획을 통해 유적지와 남산공원과의 조화로운 색을 선택

2. 바닥 포장재의 종류를 단순화하고 대상지에 적합한 소재로 재검토

☞ 바닥포장재 종류를 적합한 소재로 재검토하여 6종류를 4종류로 변경하여 반영

3. 화장실 출입구는 장애인의 이용(휠체어 회전 반경 등)을 고려하여 무장애 공간이 되도록 보완

☞ 화장실 출입 경사로의 경사도는 1/18, 출입문은 자동문으로 반영