설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 동작구

○ 사 업 명 : 2017년 노들역 가로쉼터 조성(주민참여)

○ 대 상 지 : 양녕로(노들역 3번 출입구 일대)

○ 사 업 비 : 15백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2017.7.3.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 지하철역 출입구인 점을 감안하여 통행에 지장이 없도록 유효보도(2m 이상)이 확보될 수 있도록 설계바람

◦ 왕벚나무는 기존 쉘터 높이를 고려하여 수관부가 지장되지 않도록 지하고, 이격거리 등을 고려 설계

◦ 포장재(인조화강석블럭)은 기존(주변) 바닥포장재와 이질감이 발생하지 않도록 재질, 포장패턴 등을 충분히 고려 설계

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 등의자를 설치

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ ‘공원시설 색채디자인 가이드라인’을 참고하여 목재 시설 색채는 ‘목재 고유의 색이 표현될 수 있는 도장’ 또는 ‘기와진회색’, 철재 시설은 ‘무광 기와 진회색’으로 색채 코드를 명기하여 주문 발주

(http://env.seoul.go.kr/material_main#list/1)

(색상 : 5Y, 명도 : 3, 채도 : 0.5),  (C65 / M55 / Y60 / K28)

◦ 보도블럭 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 철저하게 하고 공사시방서에 보도재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세기재

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 보도공사 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0))