물품 수리 설명서

□ 건  명 : 박물관 승강기비상통화장치설치

□ 수리목적

우리박물관에 설치운영중인 승강기(4대)에 비상시내부통화가 연결되지않을 경우     유지보수업체와 직접통화가 가능한 비상통화장치를설치하고 노후된정전시조명장치     를 교체수리정비하고 자 함

※ 관련근거 : 시설과-81호(2014.1.7) 박물관승강기유지관리계획 및

행정안전부고시(제2012-14호) 비상통화장치설치관련

품 명	규 격	수 량	비 고
직접(비상)통화장치	EMCALL-2	2대	비상통화장치설치및 정전시조명장치 교체
인터폰자기	DC12V	5개
정전시조명장치	DC12V	2개
정전시조명램프	DC12V(LED)	2개
잡 자 재	닥트 외	1식

□ 수리내역

□ 설치방법

○ 현재설치된 비상통화장치를 비상상황 발생시 내부통화가 연결되지않을경       우 유지보수업체와 직접통화가 가능한 통화장치를 추가 설치함으로써 안       전성 강화

○ 승강기 구성부품중 노후된정전시조명장치를 교체함으로써 정전시 대비

○ 우리박물관의 승강기 유지보수업체에 의뢰하여 안전하게 수리정비 시행